---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定非防火構造建築物外牆及屋頂需用不燃材料，特定範圍內建築物須有半小時以上防火時效並裝設防火門窗。
tags:
- 非防火構造
- 不燃材料
- 防火時效
- 防火門窗
title: 第84-1條
---
# 第84-1條

非防火構造建築物之外牆及屋頂，應使用不燃材料建造或覆蓋。且基地內距境界線三公尺範圍內之建築物外牆及頂部部分，與二幢建築物相對距離在六公尺範圍內之外牆及屋頂部分，應具有半小時以上之防火時效，其上之開口應裝設具同等以上防火性能之防火門窗等防火設備。但屋頂面積在十平方公尺以下者，不在此限。
