---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第五節 緊急進口
summary: 規定二至第十層樓需設緊急進口，若符合特定條件可豁免；進口尺寸及位置有明確規定。
tags:
- 緊急進口
- 樓層限制
- 開口規範
title: 第108條
---
# 第108條

建築物在二層以上，第十層以下之各樓層，應設置緊急進口。但面臨道路或寬度四公尺以上之通路，且各層之外牆每十公尺設有窗戶或其他開口者，不在此限。
前項窗戶或開口寬應在七十五公分以上及高度一‧二公尺以上，或直徑一公尺以上之圓孔，開口之下緣應距樓地板八十公分以下，且無柵欄，或其他阻礙物者。
