Question: 關於「防火間隔」的設計，法規的主要考量點是什麼？請說明不同構造材質（如防火構造與非防火構造）與建築物高度，如何影響防火間隔的留設標準。

Context: 【Agent 查閱文獻 1：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第三節_防火構造\第69條.md】
---
title: "第69條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第三章 建築物之防火"
section: "第三節 防火構造"
related_articles: []
---
# 第69條

下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C  類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。
┌─────────┬────────────────────┐
│　建築物使用類組  │            應為防火構造者              │
├─┬───────┼────┬──────┬────────┤
│類│    組  別    │樓    層│總樓地板面積│樓層及樓地板面積│
│別│              │        │            │之和            │
├─┼───┬───┼────┼──────┼────────┤
│Ａ│公共集│全  部│全    部│    －      │      －        │
│類│會類  │      │        │            │                │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤
│Ｂ│商業類│全部  │三層以上│三○○○平方│二層部分之面積在│
│類│      │      │之樓層  │公尺以上    │五○○平方公尺以│
│  │      │      │        │            │上。            │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤
│Ｃ│工業、│全部  │三層以上│一五○○平方│變電所、飛機庫、│
│類│倉儲類│      │之樓層  │公尺以上（工│汽車修理場、發電│
│  │      │      │        │廠除外）    │場、廢料堆置或處│
│  │      │      │        │            │理場、廢棄物處理│
│  │      │      │        │            │場及其他經地方主│
│  │      │      │        │            │管建築機關認定之│
│  │      │      │        │            │建築物，其總樓地│
│  │      │      │        │            │板面積在一五○平│
│  │      │      │        │            │方公尺以上者。  │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤
│Ｄ│休閒、│全部  │三層以上│二○○○...

【Agent 查閱文獻 2：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第四章_防火避難設施及消防設備\第六節_防火間隔\第110條.md】
---
title: "第110條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第四章 防火避難設施及消防設備"
section: "第六節 防火間隔"
related_articles: ["第九十條"]
---
# 第110條

防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上之道路或深度六公尺以上之永久性空地側外，依左列規定：
一、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔未達一．五公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。
二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在一．五公尺以上未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
三、一基地內二幢建築物間之防火間隔未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。
四、一基地內二幢建築物間之防火間隔在三公尺以上未達六公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
五、建築物配合本編第九十條規定之避難層出入口，應在基地內留設淨寬一．五公尺之避難用通路自出入口接通至道路，避難用通路得兼作防火間隔。臨接避難用通路之建築物外牆開口應具有一小時以上防火時效及半小時以上之阻熱性。
六、市地重劃地區，應由直轄市、縣（市）政府規定整體性防火間隔，其淨寬應在三公尺以上，並應接通道路。
...