---
type: "moc"
folder: "第三節_建築物之防火"
---
# 第三節_建築物之防火 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範地下空間的安全設計與管理。內容包括地下空間需用防火裝置區隔並與其他空間隔離，裝修材料必須使用不燃材料，地下建築物需按面積大小劃分並確保每區至少有一出口至地面，各功能區需用防火裝置分隔且具遮煙效能，不得存放液化石油氣，瓦斯管路需符合特定材料、顏色及安全裝置要求並設檢查口及警報系統，給水管等管路需用不燃材料製成且貫穿防火區劃處構造需具備至少兩小時防火時效。這些規定旨在保障地下空間的安全性和防火效能。

## 包含條文
- [第201條](第201條.md): 規定地下空間需用防火裝置區隔，並要求燃氣及鍋爐裝置單元亦須與其他空間防火隔離。
- [第202條](第202條.md): 規定地下建築物及通道需依面積大小用防火裝置區劃分隔，確保每區至少有一出口至地面。
- [第203條](第203條.md): 規定地下建築物各功能區需用防火裝置分隔，並強調防火裝置需具遮煙效能。
- [第204條](第204條.md): 規定地下空間隔間、天花板、地下通道、樓梯等部位裝修材料必須使用不燃材料。
- [第205條](第205條.md): 規定給水管等管路需用不燃材料製成，貫穿防火區劃處構造需具備至少兩小時防火時效。
- [第206條](第206條.md): 規定地下建築物不得存放液化石油氣，瓦斯管路需符合特定材料、顏色及安全裝置要求，並設檢查口及警報系統。
