Question: 停車空間單車道寬度至少應為多少公尺？雙車道寬度至少應為多少公尺？

Context: 【Agent 查閱文獻 1：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第十四節_停車空間\第60條.md】
---
title: "第60條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第二章 一般設計通則"
section: "第十四節 停車空間"
related_articles: []
---
# 第60條

停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：
一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。
二、設置於室內之停車位，其五分之一車位數，每輛停車位寬度得寬減二十公分。但停車位長邊鄰接牆壁者，不得寬減，且寬度寬減之停車位不得連續設置。
三、機械停車位每輛為寬二點五公尺，長五點五公尺，淨高一點八公尺以上。但不供乘車人進出使用部分，寬得為二點二公尺，淨高為一點六公尺以上。
四、設置汽車昇降機，應留設寬三點五公尺以上、長五點七公尺以上之昇降機道。
五、基地面積在一千五百平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）。
六、車道供雙向通行且服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者，其進口及出口得為單車道寬度。
七、實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。
前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。
...

【Agent 查閱文獻 2：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第十四節_停車空間\第59條.md】
---
title: "第59條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第二章 一般設計通則"
section: "第十四節 停車空間"
related_articles: []
---
# 第59條

建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其未規定者，依下表規定。
┌─┬──────────┬────────┬────────┐
│類│建築物用途          │都市計畫內區域  │都市計畫外區域  │
│別│                    ├───┬────┼───┬────┤  
│  │                    │樓地板│設置標準│樓地板│設置標準│  
│  │                    │面積  │        │面積  │        │  
├─┼──────────┼───┼────┼───┼────┤
│第│戲院、電影院、歌廳、│三百平│免設。  │三百平│免設。  │
│一│國際觀光旅館、演藝場│方公尺│        │方公尺│        │
│類│、集會堂、舞廳、夜總│以下部│        │以下部│        │
│  │會、視聽伴唱遊藝場、│分。  │        │分。  │        │
│  │遊藝場、酒家、展覽場│      │        │      │        │
│  │、辦公室、金融業、市├───┼────┼───┼────┤
│  │場、商場、餐廳、飲食│超過三│每一百五│超過三│每二百五│
│  │店、店鋪、俱樂部、撞│百平方│十平方公│百平方│十平方公│
│  │球場、理容業、公共浴│公尺部│尺設置一│公尺部│尺設置一│
│  │室、旅遊及運輸業、攝│分。  │輛。    │分。  │輛。    │
│  │影棚等類似用途建築物│      │        │      │        │
│  │。                  │      │        │      │        │
├─┼──────────┼───┼────┼───┼────┤
│第│住宅、集合住宅等居住│五百平│免設。  │五百平│免設。  │
│二│用途建築物。        │方公尺│        │方公尺│        │
│類│                    │以下部│        │以下部│        │
│  │                    │分。  │        │分。  │        │
│  │                    ├───┼────┼───┼────┤
│  │                    ...