---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第九節 防音
summary: 本節建築技術用詞，定義如下： 一、隔音性能：指牆壁、樓板等構造阻隔噪音量之物理性能。 二、機械設備：指給水、排水設備、消防設備、燃燒設備、空氣調節及通風設備、發電機、昇降設備、汽機車昇降機及機械停車設...
tags: []
title: 第46-1條
---
# 第46-1條

本節建築技術用詞，定義如下：
一、隔音性能：指牆壁、樓板等構造阻隔噪音量之物理性能。
二、機械設備：指給水、排水設備、消防設備、燃燒設備、空氣調節及通風設備、發電機、昇降設備、汽機車昇降機及機械停車設備等。
三、空氣音隔音指標（Rw）：指依中華民國國家標準 CNS  一五一六零之三及CNS一五三一六測試，並依CNS八四六五之一評定牆、樓板等建築構件於實驗室測試之空氣傳音衰減量。
四、樓板衝擊音指標（Ln,w）：指依中華民國國家標準 CNS  一五一六零之六測試，並依CNS八四六五之二評定樓板於實驗室測試之衝擊音量。
五、樓板表面材衝擊音降低量指標（△Lw）：指依中華民國國家標準 CNS一五一六零之八測試，並依CNS八四六五之二評定樓板表面材（含緩衝材）於實驗室測試之衝擊音降低量。
六、總面密度：指面密度為板材單位面積之重量，其單位為公斤／平方公尺；由多層板材複合之牆板，其總面密度為各層板材面密度之總和。
七、動態剛性（s’） ：指緩衝材受動態力時，其動態應力與動態變形量之比值，其單位為百萬牛頓／立方公尺。
