---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第十七章_綠建築基準/第一節_一般設計通則/第300條
section: 第四節 建築物節約能源
summary: 規定大型空間類建築物居室空間之窗面平均日射取得量的日射基準值，依氣候區別計算。
tags:
- 大型空間類建築物
- 日射取得量
- 氣候區
- 窗面開窗率
title: 第312條
---
# 第312條

（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
大型空間類建築物居室空間之窗面平均日射取得量應分別低於下表公式所計算之基準值。但平均立面開窗率在百分之十以下，或符合本編第三百零八條之二規定者，不在此限：
┌────────┬────┬────────────────┐
│大型空間類建築物│氣候分區│窗面平均日射取得量基準值計算公式│
│：              │        │                                │
│A 類第一組      ├────┼────────────────┤
│D 類第一組      │北部氣候│              2                 │
│                │區      │基準值＝146.2X －414.9X＋276.2  │
│                ├────┼────────────────┤
│                │中部氣候│              2                 │
│                │區      │基準值＝273.3X －616.9X＋375.4  │
│                ├────┼────────────────┤
│                │南部氣候│              2                 │
│                │區      │基準值＝348.4X －748.4X＋436.0  │
│                ├────┴────────────────┤
│                │X ：平均立面開窗率（無單位）              │
│                │基準值單位：千瓦／（平方公尺．度）        │
└────────┴─────────────────────┘
