---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火避難設施及消防設備
summary: 規定地下使用單元大於500平方米需設排煙裝置，地下通道則需按面積設防煙壁及排煙口，並規定排煙機容量及總排煙量。
tags:
- 排煙裝置
- 防煙壁
- 排煙口
- 地下通道
title: 第215條
---
# 第215條

地下使用單元樓地板面積在五○○平方公尺以上者，應設置排煙設備。但每一○○平方公尺以內以分間牆或防煙壁區劃分隔者不在此限。地下通道之排煙設備依左列規定：
一、地下通道應按其樓地板面積每三○○平方公尺以內，以自天花板面下垂八十公分以上之防煙壁，或其他類似防止煙流動之設施，予以區劃分隔。
二、前款用以區劃之壁體，或其他類似之設施，應為不燃材料，或為不燃材料被覆者。
三、依第一款之每一區劃，至少應配置一處排煙口。排煙口應開設在天花板或天花板下八十公分範圍內之牆壁，並直接與排煙風道連接。
四、排煙口之開口面積，在該防煙區劃樓地板面積之百分之二以上，且直接與外氣連接者，免設排煙機。
五、排煙機得由二個以上防煙區劃共用之：每分鐘不得少於三○○立方公尺。
地下通道總排煙量每分鐘不得少於六○○立方公尺。
