---
type: "moc"
folder: "第一節_（刪除）"
---
# 第一節_（刪除） 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範防空避難裝置之設定標準與規定。第一章節包括第140條至第143條，分別規範特定地區及建築物需設定防空避難裝置的要求，特別是對於六層以上建築物及供公眾使用的特定型別建築物，需按建築面積全部附建防空避難裝置。此外，第142條則詳細規定建築物附建防空避難裝置時，因特殊因素無法完全附建時，應採取的替代措施，確保防空避難功能不受影響。

## 包含條文
- [第140條](第140條.md): 凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第一百四十一條附建基準之規定設置防空避難設備。但符合下列規定之一者不在此限： 一、建築物變更用...
- [第141條](第141條.md): 防空避難設備之附建基準依下列規定： 一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。 二、供公眾使用之建築物： （一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。...
- [第142條](第142條.md): 建築物附建防空避難設備之規定如下： 一、應按建築面積全部附建防空避難設備之建築物，因建築設備或結構上之原因，設置昇降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎、蓄水池、污水處理設施、排水系統之截留器...
- [第143條](第143條.md): （刪除）
