---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定貫穿防火區劃之風管需設防火閘門且相關構造具防火時效，其他管線亦需具防火時效。
tags:
- 防火閘門
- 防火時效
- 貫穿部位
- 防火區劃
title: 第85條
---
# 第85條

貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板，其與貫穿部位合成之構造，並應具有一小時以上之防火時效。
貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣，與貫穿部位合成之構造，應具有一小時以上之防火時效。
