---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第十七章_綠建築基準/第一節_一般設計通則/第300條
section: 第四節 建築物節約能源
summary: 規定學校建築物不同類別及氣候區的視窗日射取得量上限。
tags:
- 學校建築
- 日射取得量
- 氣候區
- 視窗
title: 第311條
---
# 第311條

學校類建築物之行政辦公、教室等居室空間之窗面平均日射取得量應分別低於下表之基準值。但符合本編第三百零八條之二規定者，不在此限：
┌───────┬──────┬──────────────┐
│學校類建築物：│  氣候分區  │窗面平均日射取得量          │
│D 類第三組    │            │單位：千瓦．小時∕（平方公尺│
│D 類第四組    │            │．年）                      │
│F 類第二組    ├──────┼──────────────┤
│              │北部氣候區  │一百六十                    │
│              ├──────┼──────────────┤
│              │中部氣候區  │二百                        │
│              ├──────┼──────────────┤
│              │南部氣候區  │二百三十                    │
└───────┴──────┴──────────────┘
