---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 建築設備
summary: 規定高層建築需設定特定規格之室內消防水管及中繼幫浦，以確保消防用水量與壓力。
tags:
- 高層建築
- 消防水管
- 中繼幫浦
- 消防用水量
- 出水壓力
title: 第251條
---
# 第251條

高層建築物應另設置室內供消防隊專用之連結送水管，其管徑應為一百公厘以上，出水口應為雙口形。
高層建築物高度每超過六十公尺者，應設置中繼幫浦，連結送水管三支以下時，其幫浦出水口之水量不得小於二千四百公升／分，每增加一支出水量加八百公升／分，至五支為止，出水口之出水壓力不得小於三‧五公斤／平方公分。
