---
chapter: 第八章 施工安全措施
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 施工架、工作台、走道
summary: 規定走道及階梯的坡度、高度和扶手要求，以及走道寬度標準。
tags:
- 坡度
- 階梯平臺
- 扶手
- 走道寬度
title: 第157條
---
# 第157條

走道及階梯之架設應依左列規定：
一、坡度應為三十度以下，其為十五度以上者應加釘間距小於三十公分之止滑板條，並應裝設適當高度之扶手。
二、高度在八公尺以上之階梯，應每七公尺以下設置平台一處。
三、走道木板之寬度不得小於三十公分，其兼為運送物料者，不得小於六十公分。
