---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第三章_建築物之防火/第三節_防火構造/第76條
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定特定用途建築物樓層需防火分隔並設安全梯，且區劃面積有限制，出入口需具遮煙效能及特定寬度。
tags: []
title: 第99-1條
---
# 第99-1條

供下列各款使用之樓層，除避難層外，各樓層應以具一小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為二個以上之區劃，各區劃均應以走廊連接安全梯，或分別連接不同安全梯：
一、建築物使用類組 F-2  組之機構、學校。
二、建築物使用類組 F-1  或 H-1  組之護理之家、產後護理機構、老人福利機構及住宿型精神復健機構。
前項區劃之樓地板面積不得小於同樓層另一區劃樓地板面積之三分之一。區劃及安全梯出入口裝設之防火設備，應具有遮煙性能；自一區劃至同樓層另一區劃所需經過之出入口，寬度應為一百二十公分以上，出入口設置之防火門，關閉後任一方向均應免用鑰匙即可開啟，並得不受同編第七十六條第五款限制。
