---
type: "moc"
folder: "第四節_建築設備"
---
# 第四節_建築設備 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範高層建築的安全與功能性設計標準。內容涵蓋消防設施、結構安全、通風照明、電梯配置、無線通訊干擾、防雷及防災裝置等方面的要求。各條文詳細規定了高層建築在不同方面的具體規範，從消防用水與壓力維持到避震設施的設定，從航空障礙燈的安裝到防災中心的設定，全方位保障高層建築的安全性和功能性。

## 包含條文
- [第245條](第245條.md): 規定高層建築配管立管需考慮層間變位，一般配管為二百分之一，消防及瓦斯配管為百分之一。
- [第246條](第246條.md): 規定高層建築配管管道間需設定維修空間，瓦斯管管道間應單獨設定，除非與給水或排水管共用。
- [第247條](第247條.md): 規定高層建築物配管須用不燃材料或包覆，貫穿防火區劃需符合特定規定，但防火區劃管道間幹管例外。
- [第248條](第248條.md): 規定高層建築物屋頂或裝置層機械裝置需固定於主要結構，支承系統要有避震設施並符合建築構造編規定，且主要構材應為不燃材料。
- [第249條](第249條.md): 規定高層建築水箱需考慮結構變位，不得與建築共用，且便於外部維修。
- [第250條](第250條.md): 規定高層建築物給水裝置需維持適當水壓。
- [第251條](第251條.md): 規定高層建築需設定特定規格之室內消防水管及中繼幫浦，以確保消防用水量與壓力。
- [第252條](第252條.md): 規定六十公尺以上高層建築物需設定特定俯角及視認範圍之航空障礙燈。
- [第253條](第253條.md): 規定高層建築物需設定避雷裝置並考慮雷電側擊對應措施。
- [第254條](第254條.md): 規定高層建築不得幹擾無線通訊及電視收訊，需在屋頂留空間安置相關裝置或助改善收訊品質。
- [第255條](第255條.md): 規定高層建築防災裝置電線電纜需具備特定防火時效。
- [第256條](第256條.md): 規定高層建築物需基於居住人口、集中率及動線計算交通量，以確定電梯數量及載容量。
- [第257條](第257條.md): 規定高層建築每層需設火警自動警報及自動撒水裝置，十一層以上僅需設偵煙探測器並設自動滅火裝置於有效範圍內可豁免.
- [第258條](第258條.md): 規定高層建築火警時鳴動範圍，分地上、地面及地下不同情形設定鳴動樓層。
- [第259條](第259條.md): 規定高層建築物防災中心的位置、面積、防火隔離及所需設施，並對高度達二十五層或九十公尺以上的建築增加監控系統要求。
