---
type: "moc"
folder: "第六節_防火間隔"
---
# 第六節_防火間隔 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物間的安全距離與防火間隔要求。內容包括非防火構造建築物需設防火間隔及其退縮距離，地下室及半地下室的高度限制與通風照明要求，建築物退縮線與道路邊界的距離規定，以及防火構造建築物周邊特定範圍內的外牆防火時效及開口要求和避難層出入口管理。這些規範旨在確保建築物之間的安全性與防火效能，同時保障公共空間的合理利用。

## 包含條文
- [第110-1條](第110-1條.md): 規定非防火構造建築物需設防火間隔，後側及兩側退縮至少1.5公尺，建築間最小間距為3公尺，特定條件下可不用不燃材料。
- [第110-2條](第110-2條.md): 規定建築物之地下室及半地下室高度不得低於180公分，且需符合通風及照明要求。
- [第110條](第110條.md): 規定防火構造建築物周邊特定範圍內外牆的防火時效及開口要求，並規範避難層出入口及市地重劃地區的防火間隔。
- [第111條](第111條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
- [第112條](第112條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
