---
type: "moc"
folder: "第十節_廁所_污水處理設施"
---
# 第十節_廁所_污水處理設施 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物內廁所設定及其相關衛生設施的要求。主要包括廁所設定條件、廁所排水方式及其設施配置、非沖洗式廁所構造規範、廁所通風裝置要求，以及廁所與周邊設施的距離限制。這些規定旨在確保建築物內廁所的衛生環境符合健康與安全標準，同時規範廁所設施的設定與維護，以保障居民的生活品質。

## 包含條文
- [第47條](第47條.md): 凡有居室之建築物，其樓地板面積達三十平方公尺以上者，應設置廁所。但同一基地內，已有廁所者不在此限。
- [第48條](第48條.md): 廁所應設有開向戶外可直接通風之窗戶，但沖洗式廁所，如依本章第八節規定設有適當之通風設備者不在此限。
- [第49條](第49條.md): 沖洗式廁所排水、生活雜排水除依下水道法令規定排洩至污水下水道系統或集中處理場者外，應設置污水處理設施，並排至有出口之溝渠，其排放口上方應予標示，並不得堆放雜物。但起造人申請建造執照時，經當地下水道主管...
- [第50條](第50條.md): 非沖洗式廁所之構造，應依左列規定： 一、便器、污水管及糞池均應為耐水材料所建造，或以防水水泥砂漿等具有防水性質之材料粉刷，使成為不漏水之構造。 二、掏糞口須有密閉裝置，並應高出地面十公分以上，且不得直...
- [第51條](第51條.md): 水井與掏糞廁所糞池或污水處理設施之距離應在十五公尺以上。
