Question: 針對行動不便者，法規在「無障礙環境」的硬體設計上（如坡道、廁所、停車位），其主要規範架構與要求為何？

Context: 【Agent 查閱文獻 1：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十章_無障礙建築物\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第十章_無障礙建築物"
---
# 第十章_無障礙建築物 導覽索引

## 章節導讀
這個章節主要規範了建築物中的無障礙設施配置要求，特別著重於無障礙廁所、盥洗室、通路、樓梯、浴室及停車位等設施的設置。核心規範包括：總樓層數超過三層的建築物需設置無障礙廁所和盥洗室；固定座椅建築物需配備輪椅觀眾席位；直通樓梯中至少需設置一座無障礙樓梯；共用浴室需設置無障礙浴室；無障礙停車位數量需根據建築物法定停車位總數量和用途類別設定；B-4組建築物需設置一定比例的無障礙客房。此外，還規定了新建或增建建築物需設置無障礙設施的要求。

## 包含條文
- 第167-3條: 建築物需設置無障礙廁所和盥洗室，特別是總樓層數超過三層時需按規定增加設置數量。
- 第167-5條: 建築物設有固定座椅時，輪椅觀眾席位數量需根據座椅總數按規定配備
- 第167-1條: 建築物內需設置無障礙通路以連接特定空間或設施
- 第173條: 本條規定旨在避免建築物超過指定的高度限制
- 第176條: 刪除原有規定
- 第167-2條: 直通樓梯中至少需有一座為无障碍樓梯
- 第167-4條: 建築物設有共用浴室時，每棟至少需設置一個无障碍浴室。
- 第177-1條: 刪除原有規定
- 第174條: 刪除原有規定
- 第167-6條: 設定無障礙停車位數量根據建築物法定停車位總數量和用途類別
- 第171條: 本條規定旨在避免建築物超過指定的高度限制
- 第169條: 刪除原有規定
- 第175條: 刪除原有規定
- 第168條: 刪除原有規定
- 第167條: 新建或增建建築物需設置無障礙設施，除非符合特定條件如獨棟住宅或多層住宅特定情況等。
- 第167-7條: B-4組建築物無障礙客房數量至少為客房總數量的百分之一
- 第172條: 刪除原有規定
- 第177條: 刪除原有規定
- 第170條: 規定公共建築物適用範圍
...

【Agent 查閱文獻 2：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十章_無障礙建築物\第167-6條.md】
---
chapter: 第十章 無障礙建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 設定無障礙停車位數量根據建築物法定停車位總數量和用途類別
tags: 無障礙, 停車位, 建築物, 經濟效益, 使用用途
title: 第167-6條
---
# 第167-6條

（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
建築物法定停車位總數量為五十輛以下者，應至少設置一輛無障礙停車位。
建築物法定停車位總數量為五十一輛以上者，依下列規定計算設置無障礙停車位數量：
一、建築物使用用途為下表所定單一類別：依該類別基準計算設置。
二、建築物使用用途為下表所定二類別：依各該類別分別計算設置。但二類別或其中一類別之法定停車位數量為五十輛以下者，得按該建築物法定停車位總數量，以法定停車位較多數量之類別基準計算設置，二類別之法定停車位數量相同者，按該建築物法定停車位總數量，以其中一類別基準計算設置。
...