---
type: "moc"
folder: "第二節_建築構造"
---
# 第二節_建築構造 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範地下建築物的安全設計與施工標準。內容包括地下水位觀測與防上浮措施、伸縮縫設定與貫通管線強度要求、道路載重考量、水平力計算與地震影響因素，以及接觸部位的水密性混凝土使用規定。這些規範旨在確保地下建築物在各種環境條件下的穩定性和安全性。

## 包含條文
- [第195條](第195條.md): 規定地下建築物與土壤接觸部位需使用水密性混凝土。
- [第196條](第196條.md): 規定地下建築物各部分需承受的水平力不得低於其重量與震力係數的乘積，並定義了計算震力係數的公式。
- [第197條](第197條.md): 規定地下建築物上部為道路時，其設計載重需考慮道路設計載重及覆土載重。
- [第198條](第198條.md): 規定地下建築物需考察地下水位變化，依雨季最高水位計算上揚力，並採取防上浮措施。
- [第199條](第199條.md): 規定地下建築物需設地下水位觀測站以監測水浮力影響。
- [第200條](第200條.md): 規定地下建築物間連線處需設伸縮縫，並確保止水帶及貫通管線的強度與韌性。
