---
type: "moc"
folder: "第四章_之_一_建築物安全維護設計"
---
# 第四章_之_一_建築物安全維護設計 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範公共空間的安全維護與照明標準。內容包括警戒探測裝置的設定要求、公共空間的安全維護裝置配置、不同空間型別的地面照度基準、安全維護裝置的備用電源與防水效能、監視攝影裝置的設定規範、緊急求救裝置的設定方式及其連線要求。這些規定旨在確保公共空間的安全性與照明品質，提升使用者的安全與舒適度。

## 包含條文
- [第116-6條](第116-6條.md): 警戒探測裝置可採用碰撞、溫度或人通過感應設置，並可與監視攝影及照明等安全裝置聯動。
- [第116-1條](第116-1條.md): 公共空間需設置安全維護裝置以強化使用安全
- [第116-3條](第116-3條.md): 規定不同空間類型的地面照度基準不得低於特定 lux 值
- [第116-7條](第116-7條.md): 安全維護裝置需有備用電源且具防水性能
- [第116-4條](第116-4條.md): 建築物監視攝影裝置的設置規範及其注意事項
- [第116-5條](第116-5條.md): 緊急求救裝置應設置為按鈕式或對講式，並需連接到特定的監控點
- [第116-2條](第116-2條.md): 規定安全維護裝置的設置
