---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定直通樓梯在避難層的出入口配置，需設定多於一個不同方向的出口，至少一個通往道路，其他可通往避難通路，並設定最小寬度和高度。
tags:
- 直通樓梯
- 避難層
- 出入口
- 道路
- 避難通路
title: 第90條
---
# 第90條

直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依左列規定：
一、六層以上，或建築物使用類組為Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ類及Ｈ－１組用途使用之樓地板面積合計超過五○○平方公尺者，除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬一‧五公尺以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其淨高不得小於三公尺，並應接通道路。
二、直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，寬度不得小於一‧二公尺，高度不得小於一‧八公尺。
