---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 建築基地保水
summary: 規定建築基地需有涵養或貯留滲透雨水的能力，保水指標須超過法定空地比率乘積。
tags:
- 建築基地
- 涵養雨水
- 貯留滲透
- 保水指標
title: 第305條
---
# 第305條

建築基地應具備原裸露基地涵養或貯留滲透雨水之能力，其建築基地保水指標應大於○．五與基地內應保留法定空地比率之乘積。
