# 台灣建築技術規則 AI 評測題庫：15 道題目與標準答案

> 本文件為本專案評測題庫的人類可讀版本。題目涵蓋跨章節推論、數值計算與例外但書，設計目的是有效區分三大 AI 系統的真實能力差異。

---

## Q1. 請問建築技術規則中，對於「建築基地面積」的定義是什麼？

**標準答案**

建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。

---

## Q2. 根據規定，無窗戶居室的定義中，有效採光面積未達該居室樓地板面積的百分之多少？

**標準答案**

有效採光面積未達該居室樓地板面積的百分之五（5%）。

---

## Q3. 非防火構造建築物，其外牆為木造者，與相鄰基地境界線之距離應為多少公尺以上？

**標準答案**

依據第110-1條與第84-1條規定，非防火構造外牆為可燃材料（如木造）者，自基地境界線退縮留設之防火間隔應超過6公尺。

---

## Q4. 防火構造建築物內之特別安全梯，其樓梯間之牆壁應具有幾小時以上的防火時效？

**標準答案**

應具有1小時以上的防火時效。

---

## Q5. 停車空間單車道寬度至少應為多少公尺？雙車道寬度至少應為多少公尺？

**標準答案**

停車空間的單車道寬度至少應為3.5公尺；雙車道寬度至少應為5.5公尺。

---

## Q6. 某建商想在基地內設置一條「私設通路」，該私設通路是否計入法定空地？如果該通路與道路交叉，是否需要截角？

**標準答案**

1. 是否計入法定空地：可以。依據規定，私設通路長度自建築線起算「未超過35公尺」的部分得計入。2. 是否需要截角：不需要。私設通路與道路之交叉口免截角。

---

## Q7. 一棟 15 層樓的集合住宅，其內部設置的昇降機，是否必須包含「緊急用昇降機」？如果是，該機間的構造有何特殊防火與排煙要求？

**標準答案**

必須包含「緊急用昇降機」。其機間的構造要求包含：四周應為具「1小時以上防火時效」之牆壁及樓板；天花板及牆面裝修須使用「耐燃一級材料」；出入口應設置具「1小時以上防火時效」的防火門（限設一處且不得直連居室）；並應設置「排煙設備」。

---

## Q8. 建築物的「避難層」通常是指具有出入口通達地面或道路之樓層，但如果該建築物設有地下室（例如作為商場），該地下室直通樓梯的總寬度是否有特殊規定？

**標準答案**

是的。地下室直通樓梯總寬度必須「以避難層為分界獨立核算」。且若地下室直接以直通樓梯作為進出口（無分間牆隔離），其出入口寬度的計算基準須從地面層的「每100平方公尺寬27公分」加嚴提升至「36公分」。

---

## Q9. 某一般辦公大樓（非高層建築物）屋頂設有水塔、樓梯間與突出屋面的管道間。這些突出物的投影面積總和最多不能超過建築面積的百分之幾？

**標準答案**

這些屋頂突出物的投影面積總和最多不能超過建築面積的 12.5%（百分之十二點五）。

---

## Q10. 有關防火區劃的規定，當連棟式建築物進行設計時，其「分戶牆」與「防火牆」在構造材質與防火時效上的要求有何核心差異？

**標準答案**

分戶牆：用以分隔相鄰住戶，允許設有開口，但須裝設防火門窗等防火設備。防火牆（或連棟防火區劃牆）：作為分隔獨立「棟」的牆體必須「無開口」；若為非防火構造之連棟式建築，其區劃牆甚至必須突出建築物外牆面 50 公分以上。

---

## Q11. 綜觀整部《建築設計施工編》，關於「高層建築物」在防災與逃生避難上的核心設計原則是什麼？請歸納出三個主要重點。

**標準答案**

1. 落實二方向避難原則與專用緊急進出設施（如特別安全梯、緊急昇降機、緊急進口）。 2. 嚴格的獨立防火、防煙區劃（具遮煙性能）與強制設置主動警報滅火系統。 3. 設立具備集中監控與指揮樞紐功能的「防災中心」。

---

## Q12. 法規中對於「防空避難設備」的整體規範邏輯為何？主要是依據哪些參數（如面積、樓層、用途）來決定應附建的防空避難設備標準？

**標準答案**

防空避難設備採「原則性強制附建，例外豁免」邏輯。主要依據「用途」（如供公眾或非供公眾使用）、「樓層數」（如達五層或六層以上）以及「建築面積或容納人數（學校/工廠）」來決定應附建之標準。

---

## Q13. 請總結法規中關於「綠建築」或「節能設施」（如屋頂綠化、雨水貯留、遮陽設施等）在計算建築面積或建築物高度時的「放寬」或「免計入」規定。

**標準答案**

1. 遮陽設施：遮陽板透空二分之一以上且深度2.0公尺以下者，免計入建築面積。 2. 雨水貯留、節能設施、屋頂綠化等：免計入建築物高度。 3. 綠建築設施之屋頂突出物：水平投影面積放寬，最高可達建築面積的30%（免受一般12.5%的限制）。

---

## Q14. 針對行動不便者，法規在「無障礙環境」的硬體設計上（如坡道、廁所、停車位），其主要規範架構與要求為何？

**標準答案**

主要涵蓋於《無障礙建築物》專章：1. 無障礙通路：強制設置通達各主要設施；2. 無障礙樓梯：代替樓梯之坡道坡度不得超過 1:8；3. 無障礙廁所與浴室：依樓層或大便器總數按比例配置；4. 停車位：50輛以下至少設1輛無障礙車位，51輛以上依基準計算。

---

## Q15. 關於「防火間隔」的設計，法規的主要考量點是什麼？請說明不同構造材質（如防火構造與非防火構造）與建築物高度，如何影響防火間隔的留設標準。

**標準答案**

考量點在於防止火勢蔓延跨越基地境界線，並確保人員避難空間。防火構造：具彈性，可透過提高外牆防火時效（0.5~1小時）來取代實體退縮。非防火構造：採硬性實體退縮，至少退縮1.5公尺，退縮達6公尺以上可免除外牆不燃材料限制。高度影響：超過50公尺的高層建築還須依「落物曲線距離」退縮。

---
