---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第二章_一般設計通則/第十四節_停車空間/第61條
- 第二章_一般設計通則/第十四節_停車空間/第62條
section: 第五節 車庫、車輛修理場所、洗車站房、汽車商場 (包括出租汽車及計程車營業站)
summary: 規定車庫樓地板面積逾五百平方公尺時需設機械通風、警告減速裝置及安全梯。
tags:
- 機械通風
- 警告裝置
- 安全梯
- 車庫
title: 第139條
---
# 第139條

車庫部分之樓地板面積超過五百平方公尺者，其構造設備除依本編第六十一條、第六十二條規定外，應依下列規定。但使用特殊裝置經主管建築機關認為具有同等效能者，不在此限。
一、應設置能供給樓地板面積每一平方公尺每小時二十五立方公尺以上換氣量之機械通風設備。但設有各層樓地板面積十分之一以上有效通風之開口面積者，不在此限。
二、汽車出入口處應裝置警告及減速設備。
三、應設置之直通樓梯應改為安全梯。
