---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火構造
summary: 具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在七公分以上者。
  （二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在三公...
tags: []
title: 第73條
---
# 第73條

具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定：
一、牆壁：
（一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在七公分以上者。
（二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在三公分以上或雙面覆以磚、石或水泥空心磚，其單面厚度在四公分以上者。但用以保護鋼骨之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分扣除。
（三）磚、石造、無筋混凝土造或水泥空心磚造，其厚度在七公分以上者。
（四）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
二、柱：
（一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造。
（二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在四公分以上（使用輕骨材時得為三公分）或覆以磚、石或水泥空心磚，其厚度在五公分以上者。
（三）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
三、樑：
（一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造。
（二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在四公分以上（使用輕骨材時為三公分以上），或覆以磚、石或水泥空心磚，其厚度在五公分以上者（水泥空心磚使用輕骨材時得為四公分）。
（三）鋼骨造屋架、但自地板面至樑下端應在四公尺以上，而構架下面無天花板或有不燃材料造或耐燃材料造之天花板者。
（四）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
四、樓地板：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在七公分以上。
（二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷或混凝土，其單面厚度在四公分以上者。但用以保護鋼骨之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分扣除。
（三）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
