---
type: "moc"
folder: "第一節_一般設計通則"
---
# 第一節_一般設計通則 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範高層建築物的相關建築規範。內容包括界定高層建築物的高度及樓層數、樓地板面積與留設空地的比例限制、特定樓層緊急進出口設定要求、建築退縮線的安全距離規定等。這些規範旨在保障高層建築物的安全性、緊急疏散能力和周邊環境的相容性，同時確保建築物與道路之間的安全距離及維護空間的有效利用。

## 包含條文
- [第227條](第227條.md): 定義高層建築物為高度達五十公尺或樓層超過十六層的建築物。
- [第228條](第228條.md): 規定高層建築物總樓地板面積與留設空地之比，商業區上限為30，住宅區及其他使用區上限為15。
- [第229條](第229條.md): 規定高層建築需退縮建築以確保安全距離，高度超過50公尺時必須遵循落物曲線距離計算。
- [第230條](第230條.md): 規定高層建築地下層樓地板面積計算公式及例外情形。
- [第231條](第231條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
- [第232條](第232條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
- [第233條](第233條.md): 規定高層建築物特定樓層需設緊急進口，除非有足夠窗戶或開口符合規定。
