---
type: "moc"
folder: "第二節_戲院_電影院_歌廳_演藝場及集會"
---
# 第二節_戲院_電影院_歌廳_演藝場及集會 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物觀眾席及其相關設施的安全與空間配置要求。內容涵蓋觀眾席主層位於避難層時的特定退縮距離、不同樓層設定時的避難設施及空間需求、地下室及半地下室的高度限制與通風採光條件、前面道路寬度及臨接長度的規定、固定席位間距與踏級樓地板尺寸的要求、大規模舞臺的防火安全措施、放映室的構造設計標準，以及觀眾席位設定與通道的安全規範。這些規範旨在確保建築物的安全性和功能性，保障人員流動的安全性與舒適性。

## 包含條文
- [第121條](第121條.md): 規定建築物前面道路寬度及臨接長度，依觀眾席面積不同而異，並考慮基地周長及其他通路因素。
- [第122條](第122條.md): 規定建築物觀眾席主層位於避難層時需留設特定深度之前面及側面空地，並依樓地板面積調整退縮距離；若主層不在避難層則需設門廳。
- [第123條](第123條.md): 規定觀眾席固定席位間距、踏級樓地板尺寸及天花板高度要求。
- [第124-1條](第124-1條.md): 規定觀眾席位設定標準及通道要求，包括寬度與安全門設定。
- [第124條](第124條.md): 規定觀眾席位間通道的設定位置、寬度、長度及坡度等要求，確保觀眾流動的安全性。
- [第125條](第125條.md): 規定建築物之地下室及半地下室高度不得低於1.8公尺，且需符合通風及採光條件。
- [第126條](第126條.md): 規定戲院及演藝場舞臺超過三百平方公尺時，需設防火牆、防火構造壁梁及滅火裝置等安全措施。
- [第127條](第127條.md): 規定觀眾席在特定樓層時的避難設施及空間要求，包括陽臺、露臺或外廊的尺寸與連線條件，以及特定情況下的室外平臺設定要求。
- [第128條](第128條.md): 規定放映室的構造要求，包括防火設計、尺寸限制、出入口門類及機械通風裝置。
