Question: 有關防火區劃的規定，當連棟式建築物進行設計時，其「分戶牆」與「防火牆」在構造材質與防火時效上的要求有何核心差異？

Context: 【Agent 查閱文獻 1：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第四節_防火區劃\第86條.md】
---
title: "第86條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第三章 建築物之防火"
section: "第四節 防火區劃"
related_articles: ["第七十六條"]
---
# 第86條

分戶牆及分間牆構造依下列規定：
一、連棟式或集合住宅之分戶牆，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該處之樓板或屋頂形成區劃分隔。
二、建築物使用類組為 A  類、D 類、B-1 組、B-2 組、B-4 組、F-1 組、H-1 組、總樓地板面積為三百平方公尺以上之 B-3  組及各級政府機關建築物，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造。但其分間牆上之門窗，不在此限。
三、建築物屬 F-1  組、F-2 組、H-1 組及 H-2  組之護理之家機構、老人福利機構、機構住宿式服務類長期照顧服務機構、社區式服務類長期照顧服務機構（團體家屋）、身心障礙福利機構及精神復健機構，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造，寢室之分間牆上之門窗應為不燃材料製造或具半小時以上防火時效，且不適用前款但書規定。
四、建築物使用類組為 B-3  組之廚房，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃一級材料為限，並依建築設備編第五章第三節規定。
五、其他經中央主管建築機關指定使用用途之建築物或居室，應以具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，裝修材料並以耐燃一級材料為限。
前項第三款門窗為具半小時以上防火時效者，得不受同編第七十六條第三款及第四款限制。
...

【Agent 查閱文獻 2：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第四節_防火區劃\第83條.md】
---
title: "第83條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第三章 建築物之防火"
section: "第四節 防火區劃"
related_articles: ["第七十九條"]
---
# 第83條

建築物自第十一層以上部分，除依第七十九條之二規定之垂直區劃外，應依左列規定區劃：
一、樓地板面積超過一○○平方公尺，應按每一○○平方公尺範圍內，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板形成區劃分隔。但建築物使用類組Ｈ–２組使用者，區劃面積得增為二○○平方公尺。
二、自地板面起一‧二公尺以上之室內牆面及天花板均使用耐燃一級材料裝修者，得按每二○○平方公尺範圍內，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔；供建築物使用類組Ｈ–２組使用者，區劃面積得增為四○○平方公尺。
三、室內牆面及天花板（包括底材）均以耐燃一級材料裝修者，得按每五○○平方公尺範圍內，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔。
四、前三款區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者得免計算其有效範圍樓地面板面積之二分之一。
五、第一款至第三款之防火門窗等防火設備應具有一小時以上之阻熱性。
...