---
type: "moc"
folder: "第八節_日照_採光_通風_節約能源"
---
# 第八節_日照_採光_通風_節約能源 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物外牆及居室的採光、通風和日照要求。核心規範包括：
1. 外牆開設門窗需考慮採光和通風，不得妨礙鄰地。
2. 居室必須設定採光用窗或開口，特定場所如幼兒園、學校教室等有更嚴格的採光面積規定。
3. 居室需設定自然通風裝置，確保有效通風面積。
4. 高度超過一定標準的建築物需考慮對鄰近住宅區或商業區的日照影響。
這些規定旨在保障建築物的採光、通風和日照條件，提升居住環境品質。

## 包含條文
- [第39-1條](第39-1條.md): 新建或增建建築物高度超過二十一公尺部分，在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近之住宅區或商業區基地有一小時以上之有效日照。但符合下列情形之一者，不在此限： 一、基地配置單幢建築物，且其投影於北向面寬不超過...
- [第40條](第40條.md): 住宅至少應有一居室之窗可直接獲得日照。
- [第41條](第41條.md): 建築物之居室應設置採光用窗或開口，其採光面積依下列規定： 一、幼兒園及學校教室不得小於樓地板面積五分之一。 二、住宅之居室，寄宿舍之臥室，醫院之病房及兒童福利設施包括保健館、育幼院、育嬰室、養老院等建...
- [第42條](第42條.md): 建築物外牆依前條規定留設之採光用窗或開口應在有效採光範圍內並依下式計算之： 一、設有居室建築物之外牆高度（採光用窗或開口上端有屋簷時為其頂端部分之垂直距離）（H）與自該部分至其面臨鄰地境界線或同一基地...
- [第43條](第43條.md): 居室應設置能與戶外空氣直接流通之窗戶或開口，或有效之自然通風設備，或依建築設備編規定設置之機械通風設備，並應依下列規定： 一、一般居室及浴廁之窗戶或開口之有效通風面積，不得小於該室樓地板面積百分之五。...
- [第44條](第44條.md): 自然通風設備之構造應依左列規定： 一、應具有防雨、防蟲作用之進風口，排風口及排風管道。 二、排風管道應以不燃材料建造，管道應儘可能豎立並直通戶外。除頂部及一個排風口外，不得另設其他開口，一般居室及無窗...
- [第45-1條](第45-1條.md): （刪除）
- [第45-6條](第45-6條.md): （刪除）
- [第45條](第45條.md): 建築物外牆開設門窗、開口，廢氣排出口或陽臺等，依下列規定： 一、門窗之開啟均不得妨礙公共交通。 二、緊接鄰地之外牆不得向鄰地方向開設門窗、開口及設置陽臺。但外牆或陽臺外緣距離境界線之水平距離達一公尺以...
- [第45-5條](第45-5條.md): （刪除）
- [第45-7條](第45-7條.md): （刪除）
- [第45-2條](第45-2條.md): （刪除）
- [第45-4條](第45-4條.md): （刪除）
- [第45-3條](第45-3條.md): （刪除）
- [第45-8條](第45-8條.md): （刪除）
