---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第五節 空氣調節及通風設備
summary: 規定新鮮空氣進氣口需具備防雨、防蟲、防鼠、防塵功能，且設定高度至少三公尺，若附近空氣不合衛生條件則需加裝空氣過濾或洗淨裝置。
tags:
- 新鮮空氣進氣口
- 防雨
- 防蟲
- 空氣過濾
title: 第222條
---
# 第222條

新鮮空氣進氣口應有防雨、防蟲、防鼠、防塵之構造，且應設於地面上三公尺以上之位置。該位置附近之空氣狀況，經主管機關認定不合衛生條件者，應設置空氣過濾或洗淨設備。
設置空氣過濾或洗淨設備者，在不妨礙衛生情況下，前項之高度得不受限制。
