---
type: "moc"
folder: "第九章_容積設計"
---
# 第九章_容積設計 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築容積管制地區內的建築設計原則與相關規定。內容涵蓋容積率計算方法、特定空間不計入樓地板面積的規定、建築基地跨多個使用分割槽的配置限制、建築物高度限制及其對容積率的影響，以及特定條件下的建築高度調整規定。此外，還規範了建築物間及建築物至建築線間的通路設計要求，確保建築設計符合法定規定並維持良好的公共空間品質。

## 包含條文
- [第160條](第160條.md): 在實施容積管制地區的建築設計，除非有其他特別規定，否則應遵循本章的規定。
- [第161條](第161條.md): 容積率定義為建築物總樓地板面積與基地面積之比，包含法定騎樓面積。
- [第162條](第162條.md): 計算容積率時，特定陽臺、梯廳、透空遮陽板及特定用途空間可不計入樓地板面積。
- [第163條](第163條.md): 建築物間及建築物至建築線間的通路可計入空地面積，且規定其最小寬度根據通路長度而定，穿越建築物地面層的通路有高度限制。
- [第164-1條](第164-1條.md): 規定住宅樓板挑空的位置、面積、高度限制及其對容積率和樓層高度的影响。
- [第164條](第164條.md): 建築物的高度限制為其投影陰影面積不超過面前道路長度與寬度乘積的一半，且高度與水平距離的比例不得超過3.6比1。
- [第165條](第165條.md): 建築基地跨多個使用分區時，空地與建築物不受配置限制，但需分別符合各分區規定
- [第166條](第166條.md): 實施容積管制地區不受建築高度限制規定適用
- [第166-1條](第166-1條.md): 規定在特定條件下可調整建築物的高度和层数，但需遵守一定的高度限制和日照要求。
