---
type: "moc"
folder: "第六節_綠建材"
---
# 第六節_綠建材 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範綠建材在建築物中的應用及其相關規定。內容包括綠建材的使用率計算方法、特定材料的構成條件、室內及室外地面的綠建材使用要求等。這些規定旨在促進綠建材的使用，提升建築物的環保效能和能源效率，同時確保建築物的安全性和功能性。

## 包含條文
- [第320條](第320條.md): 規定建築物之地下室及半地下室高度不得低於180公分，且需符合通風及採光條件。
- [第321條](第321條.md): 規定建築物室內及戶外地面需使用綠建材，室內使用率須達總面積60%，戶外則須達20%以上。
- [第322條](第322條.md): 規定綠建材材料構成應符合特定條件，包括塑橡膠再生品、建築用隔熱材料、水性塗料、回收木材再生品、資源化磚類建材及資源回收再利用建材等。
- [第323條](第323條.md): 規定綠建材使用率須依設計技術規範計算，且規範由中央主管機關制定。
