---
chapter: 第九章 容積設計
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第二章_一般設計通則/第六節_地板_天花板/第32條
section: ''
summary: 建築基地跨多個使用分區時，空地與建築物不受配置限制，但需分別符合各分區規定
tags: 跨區, 空地, 分區, 使用規定
title: 第165條
---
# 第165條

建築基地跨越二個以上使用分區時，空地及建築物樓地板面積之配置不予限制，但應保留空地面積應依照各分區使用規定，分別計算。
前項使用分區不包括都市計畫法第三十二條其他使用區及特定專用區。
