---
type: "moc"
folder: "第一節_一般設計通則"
---
# 第一節_一般設計通則 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範地下空間的設計與使用規範，特別著重於地下通道、建築物退縮線、直通樓梯及地下使用單元等方面。條文詳細規定地下通道需設定天窗或安全梯、尺寸與坡度要求，並確保與地面出口樓梯之間的安全距離；建築物退縮線需保持一定距離以確保安全及維護空間；直通樓梯的淨寬度、級高階深及樓梯間隔平臺的要求；地下使用單元不得超出特定限制線，並需符合通行及避難需求；地下建築物需設中央管理室並設防火隔離措施；此外，還規範了地下建築物與地面間的距離，以供公共設施埋設。整體而言，這些規範旨在保障地下空間的安全性、通行便利性和公共利益。

## 包含條文
- [第178條](第178條.md): 規定特定公共設施用地及地下建築物應遵循本章規定，若無規定則依其他編章規定執行。
- [第179條](第179條.md): 定義地下建築物及其相關構造物之術語，包括地下使用單元、地下通道、直通樓梯及緩衝區等。
- [第180條](第180條.md): 規定地下建築物用途需符合都市計畫法及相關規定，並可由地方政府依公共利益指定。
- [第181條](第181條.md): 規定建築物不得與基地外地下建築物或運輸系統直接連線，若以緩衝區間接連線需符合特定防火及安全規定。
- [第182條](第182條.md): 規定地下建築物需設中央管理室並設相互連絡裝置，管理室須有專用直通樓梯及防火隔離。
- [第183條](第183條.md): 規定地下使用單元臨接地下通道之寬度不得小於二公尺，且至地下通道或專用直通樓梯出入口步行距離不得超過二十公尺。
- [第184條](第184條.md): 規定地下通道的尺寸、坡度及出入口要求，確保安全通行與疏散。
- [第185條](第185條.md): 規定地下通道至地面出口樓梯的最大步行距離及樓梯寬度要求，允許以坡道替代並需符合特定坡度及防滑要求。
- [第186條](第186條.md): 規定地下使用單元不得超出特定限制線五十分米，例外為通行及避難所需的方向指標和號誌。
- [第187條](第187條.md): 規定地下通道之下水溝及其他設施需以耐磨材料覆蓋，並不得影響通行。
- [第188條](第188條.md): 規定地下通道附近需設定地下廣場及其樓梯數量和位置。
- [第189條](第189條.md): 規定地下建築物與建築物地下層連線處需防火隔離並設安全梯至地面。
- [第190條](第190條.md): 規定道路及公園廣場等用地地下建築物與地面間需保持一定距離，以供公共設施埋設。
- [第191條](第191條.md): 規定地下建築物進、排風口及樓梯間出入口設於人行道時，需保持至少三公尺淨寬。
- [第192條](第192條.md): 規定地下通道直通樓梯平臺及其上下端第一梯級半徑三公尺內牆面不得設地下出入口，安全梯除外。
- [第193條](第193條.md): 規定地下通道需設定開向地面之天窗或相似開口，除非通道內設有特定型別的安全梯或符合特定步行距離及出入口條件。
- [第194-1條](第194-1條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
- [第194條](第194條.md): 規定直通樓梯的淨寬度及級高階深標準，並設定樓梯間隔平臺的最小深度要求。
