---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火構造
summary: 具有半小時以上防火時效之非承重外牆、屋頂及樓梯，應依左列規定： 一、非承重外牆：經中央主管建築機關認可具有半小時以上之防火時效者。 二、屋頂： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。
  （二）鐵絲網混凝...
tags: []
title: 第74條
---
# 第74條

具有半小時以上防火時效之非承重外牆、屋頂及樓梯，應依左列規定：
一、非承重外牆：經中央主管建築機關認可具有半小時以上之防火時效者。
二、屋頂：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。
（二）鐵絲網混凝土造、鐵絲網水泥砂漿造、用鋼鐵加強之玻璃磚造或鑲嵌鐵絲網玻璃造。
（三）鋼筋混凝土（預鑄）版，其厚度在四公分以上者。
（四）以高溫高壓蒸汽保養所製造之輕質泡沫混凝土板。
（五）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
三、樓梯：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。
（二）鋼造。
（三）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
