---
chapter: 第十四章 工廠類建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 作業廠房最小面積為150平方米，須適當隔間；與附屬空間需用防火設備區隔並具阻熱性。
tags: 最小面積, 隔間, 防火設備, 阻热性
title: 第271條
---
# 第271條

作業廠房單層樓地板面積不得小於一百五十平方公尺。其面積一百五十平方公尺以下之範圍內，不得有固定隔間區劃隔離；面積超過一百五十平方公尺部分，得予適當隔間。
作業廠房與其附屬空間應以具有一小時以上防火時效之牆壁、樓地板、防火門窗等防火設備區劃用途，並能個別通達避難層、地面或樓梯口。
前項防火設備應具有一小時以上之阻熱性。
