---
type: "moc"
folder: "第三節_防火構造"
---
# 第三節_防火構造 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物防火構造及其相關裝置之設計與施工標準。內容涵蓋防火門窗、防火構造材料、防火時效等核心規範，旨在確保建築物在火災發生時能有效隔離火源並保障人員安全。條文詳細規定不同部位所需具備的防火時效及相應材料要求，並明確了特定條件下的特殊處理方式，如非承重外牆、屋頂及樓梯等部位的防火措施。整體而言，這些規範旨在提升建築物的防火效能，降低火災風險。

## 包含條文
- [第69條](第69條.md): 下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C 類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。 ┌─────────┬───────────────────...
- [第70條](第70條.md): 防火構造之建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具有左表規定之防火時效： ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │ 層數│自頂層起算不超│自頂層起算超過│自頂...
- [第71條](第71條.md): 具有三小時以上防火時效之樑、柱，應依左列規定： 一、樑： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在八公分以上（使用輕骨材時為七公分）或覆以磚、石或空心磚，其厚度...
- [第72條](第72條.md): 具有二小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在十公分以上，且鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在三公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以...
- [第73條](第73條.md): 具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在七公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在三公...
- [第74條](第74條.md): 具有半小時以上防火時效之非承重外牆、屋頂及樓梯，應依左列規定： 一、非承重外牆：經中央主管建築機關認可具有半小時以上之防火時效者。 二、屋頂： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鐵絲網混凝...
- [第75條](第75條.md): 防火設備種類如左： 一、防火門窗。 二、裝設於防火區劃或外牆開口處之撒水幕，經中央主管建築機關認可具有防火區劃或外牆同等以上之防火性能者。 三、其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
- [第76條](第76條.md): 防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定： 一、防火門窗周邊十五公分範圍內之牆壁應以不燃材料建造。 二、防火門之門扇寬度應在七...
- [第77條](第77條.md): （刪除）
- [第78條](第78條.md): （刪除）
