---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定地下通道的尺寸、坡度及出入口要求，確保安全通行與疏散。
tags:
- 地下通道
- 寬度
- 坡度
- 出入口
title: 第184條
---
# 第184條

地下通道依左列規定：
一、地下通道之寬度不得小於六公尺，並不得設置有礙避難通行之設施。
二、地下通道之地板面高度不等時應以坡道連接之，不得設置台階，其坡度應小於一比十二，坡道表面並應作止滑處理。
三、地下通道及地下廣場之天花板淨高不得小於三公尺，但至天花板下之防煙壁、廣告物等類似突出部份之下端，得減為二‧五公尺以上。
四、地下通道末端不與其他地下通道相連者，應設置出入口通達地面道路或永久性空地，其出入口寬度不得小於該通道之寬度。該末端設有二處以上出入口時，其寬度得合併計算。
