---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第79條
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定十一層以上建築物防火區劃之最小面積及防火裝置要求，並考量自動滅火裝置之例外情形。
tags:
- 防火區劃
- 防火裝置
- 建築高度
- 耐燃材料
title: 第83條
---
# 第83條

建築物自第十一層以上部分，除依第七十九條之二規定之垂直區劃外，應依左列規定區劃：
一、樓地板面積超過一○○平方公尺，應按每一○○平方公尺範圍內，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板形成區劃分隔。但建築物使用類組Ｈ–２組使用者，區劃面積得增為二○○平方公尺。
二、自地板面起一‧二公尺以上之室內牆面及天花板均使用耐燃一級材料裝修者，得按每二○○平方公尺範圍內，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔；供建築物使用類組Ｈ–２組使用者，區劃面積得增為四○○平方公尺。
三、室內牆面及天花板（包括底材）均以耐燃一級材料裝修者，得按每五○○平方公尺範圍內，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔。
四、前三款區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者得免計算其有效範圍樓地面板面積之二分之一。
五、第一款至第三款之防火門窗等防火設備應具有一小時以上之阻熱性。
