---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定走廊寬度基於建築物用途和樓層面積，並要求走廊不得設定臺階且坡度不得超過十分之一。
tags:
- 走廊寬度
- 建築物用途
- 樓層面積
- 不得設定臺階
title: 第92條
---
# 第92條

走廊之設置應依左列規定：
一、供左表所列用途之使用者，走廊寬度依其規定：
┌──────────┬────────┬────────┐
    │      走  廊  配  置│走廊二側有居室者│  其  他  走  廊│
    │用途                │                │                │
    ├──────────┼────────┼────────┤
    │一  建築物使用類組為│二‧四○公尺以上│一‧八○公尺以上│
    │    Ｄ－３、Ｄ－４、│                │                │
    │    Ｄ－５組供教室使│                │                │
    │    用部分          │                │                │
    ├──────────┼────────┼────────┤
    │二  建築物使用類組為│一‧六○公尺以上│一‧二○公尺以上│
    │    Ｆ–１組        │                │                │
    ├──────────┼────────┼────────┤
    │三  其他建築物：    │一‧六○公尺以上│一‧二○公尺以上│
    │（一）同一樓層內之居│                │                │
    │      室樓地板面積在│                │                │
    │      二百平方公尺以│                │                │
    │      上（地下層時為│                │                │
    │      一百平方公尺以│                │                │
    │      上）。        ├────────┴────────┤
    │（二）同一樓層內之居│一‧二○公尺以上                  │
    │      室樓地板面積未│                                  │
    │      滿二百平方公尺│                                  │
    │      （地下層時為未│                                  │
    │      滿一百平方公尺│                                  │
    │      ）。          │                                  │
    └──────────┴─────────────────┘
二、建築物使用類組為Ａ－１組者，其觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在三○○平方公尺以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在一五○平方公尺以下，且為防火構造，不在此限。觀眾席樓地板面積三○○平方公尺以下者，走廊寬度不得小於一‧二公尺；超過三○○平方公尺者，每增加六十平方公尺應增加寬度十公分。
三、走廊之地板面有高低時，其坡度不得超過十分之一，並不得設置臺階。
四、防火構造建築物內各層連接直通樓梯之走廊牆壁及樓地板應具有一小時以上防火時效，並以耐燃一級材料裝修為限。
