---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定非防火構造建築物使用不燃材料時需用具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗分隔，並詳細規定牆壁結構與防火裝置的要求。
tags:
- 防火時效
- 不燃材料
- 區劃分隔
- 防火門窗
title: 第80條
---
# 第80條

非防火構造之建築物，其主要構造使用不燃材料建造者，應按其總樓地板面積每一、○○○平方公尺以具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備予以區劃分隔。
前項之區劃牆壁應自地面層起，貫穿各樓層而與屋頂交接，並突出建築物外牆面五十公分以上。但與區劃牆壁交接處之外牆有長度九十公分以上，且具有一小時以上防火時效者，得免突出。
第一項之防火設備應具有一小時以上之阻熱性。
