---
type: "moc"
folder: "第五節_空氣調節及通風設備"
---
# 第五節_空氣調節及通風設備 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範地下建築物的通風與空調系統設計。內容包括地下建築物需設定獨立空調系統、專用排氣裝置及機械通風要求；規定地下空間必須設定進風口和排風口以維持氣流平衡；詳細規範新鮮空氣進氣口的防護措施及高度要求；並設定機械通風機房的高度及機械裝置與牆壁的距離標準。這些規範旨在確保地下空間的通風品質及環境衛生條件，保障使用者健康與安全。

## 包含條文
- [第218條](第218條.md): 規定地下建築物需分割槽設定獨立空調系統。
- [第219條](第219條.md): 規定地下建築物大於一千平方公尺需設機械通風，小於一千平方公尺可選機械或自然通風方式，確保地下空間通風均勻。
- [第220條](第220條.md): 規定建築物通風系統的最低通風量要求，特別是使用空調裝置時的供氣量可降低標準，並強調地下空間需設定進風口和排風口以維持氣流平衡。
- [第221條](第221條.md): 規定廚房、廁所及緊急電源室需設定專用排氣裝置。
- [第222條](第222條.md): 規定新鮮空氣進氣口需具備防雨、防蟲、防鼠、防塵功能，且設定高度至少三公尺，若附近空氣不合衛生條件則需加裝空氣過濾或洗淨裝置。
- [第223條](第223條.md): 規定地下建築物送風機側風管需設定可開啟之圓形護蓋以便測量風量。
- [第224條](第224條.md): 規定通風機械室天花板高度及機械裝置與牆壁距離，特定功率以下例外。
