---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第二節_排煙設備/第100條
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定高層建築物特定樓層需設緊急進口，除非有足夠窗戶或開口符合規定。
tags:
- 高層建築
- 緊急進口
- 窗戶開口
- 安全規定
title: 第233條
---
# 第233條

高層建築物在二層以上，十六層或地板面高度在五十公尺以下之各樓層，應設置緊急進口。但面臨道路或寬度四公尺以上之通路，且各層之外牆每十公尺設有窗戶或其他開口者，不在此限。
前項窗戶或開口應符合本編第一百零八條第二項之規定。
