---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火構造
summary: 具有三小時以上防火時效之樑、柱，應依左列規定： 一、樑： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在八公分以上（使用輕骨材時為七公分）或覆以磚、石或空心磚，其厚度...
tags: []
title: 第71條
---
# 第71條

具有三小時以上防火時效之樑、柱，應依左列規定：
一、樑：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。
（二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在八公分以上（使用輕骨材時為七公分）或覆以磚、石或空心磚，其厚度在九公分以上者（使用輕骨材時為八公分）。
（三）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
二、柱：短邊寬度在四十公分以上並符合左列規定者：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。
（二）鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在六公分以上者。
（三）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷，其厚度在九公分以上（使用輕骨材時為八公分）或覆以磚、石或空心磚，其厚度在九公分以上者（使用輕骨材時為八公分）。
（四）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
