---
type: "moc"
folder: "第十二節_昇降及垃圾排除設備"
---
# 第十二節_昇降及垃圾排除設備 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物內升降機及垃圾排除裝置之設定與構造要求。第55條規範升降機的設定條件，特別指出六層以上建築物需設定至少一座以上通往避難層的升降機，建築物高度超過十層樓時需設定緊急用升降機；第56條則詳細規定垃圾排除裝置的構造，包括垃圾導管及垃圾箱的材料、尺寸及維護要求，確保建築物內垃圾排除系統的安全與效能。

## 包含條文
- [第55條](第55條.md): 昇降機之設置依下列規定： 一、六層以上之建築物，至少應設置一座以上之昇降機通達避難層。建築物高度超過十層樓，依本編第一百零六條規定，設置可供緊急用之昇降機。 二、機廂之面積超過一平方公尺或其淨高超過一...
- [第56條](第56條.md): 垃圾排除設備應依左列規定： 一、垃圾排除設備包括垃圾導管及垃圾箱，其構造如左： （一）垃圾導管應為耐水及不燃材料建造，其淨空不得小於六十公分見方，如為圓形，其淨空半徑不得小於三十公分。導管內表面應保持...
