---
chapter: 第十三章 山坡地建築
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 設計原則
summary: 規定建築物至建築線間通路或建築物至通路間設定戶外階梯之尺寸與設定要求。
tags:
- 戶外階梯
- 平臺
- 級深級高
- 坡道
- 寬度
title: 第266條
---
# 第266條

建築物至建築線間之通路或建築物至通路間設置戶外階梯者，應依左列規定辦理：
一、戶外階梯高度每三公尺應設置平台一處，平台深度不得小於階梯寬度。但平台深度大於二公尺者，得免再增加其寬度。
二、戶外階梯每階之級深及級高，應依左列公式計算：
２Ｒ＋Ｔ≧６４（ＣＭ）且Ｒ≦１８（ＣＭ）
    Ｒ：每階之級高。
    Ｔ：每階之級深。
三、戶外階梯寬度不得小於一點二公尺。但以戶外階梯為私設通路或基地內通路者，其階梯及平台之寬度應依私設通路寬度之規定。
以坡道代替前項戶外階梯者，其坡度不得大於一比八。
