---
chapter: 第十五章 實施都市計畫區建築基地綜合設計
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 開放空間需綠化，可設置低矮透空欄杆或灌木綠籬，並須主管機關核准；綠化須納入建築設計圖說並於使用執照核發後登記列管。
tags: 綠化, 公眾通行, 批准, 登記
title: 第289條
---
# 第289條

開放空間除應予綠化外，不得設置圍牆、欄杆、灌木綠籬、棚架、建築物及其他妨礙公眾通行之設施或為其他使用。但基於公眾使用安全需要，且不妨礙公眾通行或休憩者，經直轄市、縣（市）主管建築機關之建造執照預審小組審查同意，得設置高度一點二公尺以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬，且其透空面積應達三分之二以上。
前項綠化之規定應依本編第十七章綠建築基準及直轄市、縣（市）主管建築機關依當地環境氣候、都市景觀等需要所定之植栽綠化執行相關規定辦理。
第二項綠化工程應納入建築設計圖說，於請領建造執照時一併核定之，並於工程完成經勘驗合格後，始得核發使用執照。
第一項開放空間於核發使用執照後，主管建築機關應予登記列管，每年並應作定期或不定期檢查。
