# 🏛️ 台灣建築技術規則 AI 檢索架構評測基準 (Benchmark V4.1)

> **評測版本**：V4.1 (RAGAS 強化五維度 + 雙向批判式審查 + 棄權零分機制)  
> **評估模型**：Gemini 3.7 Flash  
> **評測題目總數**：15 題（涵蓋數值檢索、跨章節綜整、例外但書與空間推論）  
> **評估日期**：2026-08-14  

---

## 📊 總體評測量化榜單 (RAGAS 5-Dimension Leaderboard)

| 系統架構 | Context Precision<br>(精確度) | Context Recall<br>(召回率) | Faithfulness<br>(忠實度) | Answer Relevancy<br>(相關性) | Answer Correctness<br>(正確性) | **五維度總平均** |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 🏆 **OKF-Wiki** (Markdown階層導航) | 0.52 | 0.59 | 0.56 | **0.98** | **0.89** | **0.71** |
| 🥈 **Hybrid RAG** (向量 + BM25) | **0.58** | **0.69** | **0.58** | 0.71 | 0.62 | 0.64 |
| 🥉 **Graph RAG** (知識圖譜三元組) | 0.29 | 0.40 | 0.25 | 0.57 | 0.51 | 0.40 |

> 💡 **維度說明**：
> - **Context Precision (檢索精確度)**：檢索內容與提問直接相關的比例（扣除冗餘法條雜訊）。
> - **Context Recall (檢索召回率)**：檢索文本是否完整涵蓋標準答案所需之全部法規與例外但書。
> - **Faithfulness (回答忠實度)**：回答是否 100% 來自 Context（嚴格查核未奠基於文本之外部知識或幻覺）。
> - **Answer Relevancy (回答相關性)**：回答是否直接命中問題核心，不冗贅繞圈。
> - **Answer Correctness (解答正確性)**：回答在語意與技術數值上是否與人工標準答案 (Ground Truth) 一致。
> - ⚠️ **棄權處分機制**：凡系統回覆「缺乏資訊/無法回答」者，Faithfulness、Relevancy 與 Correctness 強制判定為 0.0 分。

---

## 📑 逐題深度評測與審查紀錄 (15 Questions Detailed Evaluation)

### 💡 問題 1：請問建築技術規則中，對於「建築基地面積」的定義是什麼？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 18.525 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第一章_用語定義\第1條.md】
---
chapter: 第一章 用語定義
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第95條
- 第二章_一般設計通則/第三節_建築物高度/第11條
- 第二章_一般設計通則/第八節_日照_採光_通風_節約能源/第42條
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第90條
section: ''
summary: 定義了建築技術規則中的關鍵術語及其計算方法，如建築面積、建蔽率、建築物高度等。
tags: 建築面積, 建蔽率, 建筑物高度, 基地面積, 楼层高度
title: 第1條
---
# 第1條

本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第一節_建築基地\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第一節_建築基地"
---
# 第一節_建築基地 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築基地的設施配置與防災措施。內容包括基地與建築線的連線要求、私設通路的設定標準、雨水汙水的處理與排放、建築物地面高度的規定、建築基地退縮綠帶的要求、防水閘門的設定、斷崖地區的建築限制，以及沿海地區高腳屋建築的規定。這些規範旨在確保建築物的安全性、環境適應性和防災能力，同時維護公共空間的功能與品質。

## 包含條文
- [第2條](第2條.md): 基地應與建築線相連接，其連接部份之最小長度應在二公尺以上。基地內私設通路之寬度不得小於左列標準： 一、長度未滿十公尺者為二公尺。 二、長度在十公尺以上未滿二十公尺者為三公尺。 三、長度大於二十公尺為五...
- [第2-1條](第2-1條.md): 私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部分，得計入法定空地面積。
- [第3-2條](第3-2條.md): 基地臨接道路邊寬度達三公尺以上之綠帶，應從該綠帶之邊界線退縮四公尺以上建築。但道路邊之綠帶實際上已鋪設路面作人行步道使用，或在都市計畫書圖內載明係供人行步道使用者，免退縮；退縮後免設騎樓；退縮部份，計...
- [第3條](第3條.md): （刪除）
- [第3-1條](第3-1條.md): 私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部份，其設置標準依左列規定： 一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。 二、通路與迴車道交叉口截角長度為四公尺，未達四公尺者...
- [第4-3條](第4-3條.md): 都市計畫地區新建、增建或改建之建築物，除本編第十三章山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施、個別興建農舍、建築基地面積三百平方公尺以下及未增加建築面積之增建或改建部分者外，應依下列規定，設置雨...
- [第4條](第4條.md): 建築基地之地面高度，應在當地洪水位以上，但具有適當防洪及排水設備，或其建築物有一層以上高於洪水位，經當地主管建築機關認為無礙安全者，不在此限。
- [第4-1條](第4-1條.md): 建築物除位於山坡地基地外，應依下列規定設置防水閘門（板），並應符合直轄市、縣（市）政府之防洪及排水相關規定： 一、建築物地下層及地下層停車空間於地面層開向屋外之出入口及汽車坡道出入口，應設置高度自基地...
- [第4-2條](第4-2條.md): 沿海或低窪之易淹水地區建築物得採用高腳屋建築，並應符合下列規定： 一、供居室使用之最低層樓地板及其水平支撐樑之底部，應在當地淹水高度以上，並增加一定安全高度；且最低層下部空間之最大高度，以其樓地板面不...
- [第5條](第5條.md): 建築基地內之雨水污水應設置適當排水設備或處理設備，並排入該地區之公共下水道。
-...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據《建築技術規則建築設計施工編》第一章第1條，建築基地面積的定義為「建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積」。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統精準檢索到《建築技術規則建築設計施工編》第1條，系統回答 (Answer) 完全命中定義且與 人工標準答案 (Ground Truth) 一字不差，忠實度與正確性皆為滿分。
  - **嚴格查核**：檢驗是否棄權或存在幻覺？系統未棄權，系統回答 (Answer) 完全來自 檢索文本 (Context) 第1條第二款；檢索文本 (Context) 中除第1條外尚包含第二章第一節之 MOC 導覽索引，略微降低檢索精確度。
  - **綜合評定**：檢索文本 (Context) Precision 給予 0.85，檢索文本 (Context) Recall、Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 皆判定為 1.0。
- 📝 **分析總結**：系統精準檢索法條並完美回答建築基地面積之法定定義，與標準答案完全一致。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.93 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
高層建築物之地下各層最大樓地板面積計算公式如左：
ＡO ≦（1 ﹢ Q）Ａ／2
ＡO ：地下各層最大樓地板面積。
Ａ：建築基地面積。
Q ：該基地之最大建蔽率。
高層建築物因施工安全或停車設備等特殊需要，經預審認定有增加地下各層樓地板面積必要者，得不受前項限制。
---
建築基地地下各層最大樓地板面積計算公式如左：
A0<（1+Q）A/2
A0：地下各層最大樓地板面積。
A ：建築基地面積。
Q ：該基地之最大建蔽率。
建築物因施工安全或停車設備等特殊需要，經主管建築機關審定有增加地下各層樓地板面積必要者，得不受前項限制。
建築基地內原有樹木，其距離地面一公尺高之樹幹周長大於五十公分以上經列管有案者，應予保留或移植於基地之空地內。
---
本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二點五公尺以內。
（三）女兒牆高度在一點五公尺以內。
（四）第十款第三目至第五目之屋頂突出物。
（五）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在二分之一以下者。
（六）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）超過二分之一者，應經中央主管建築機關核可。
十、屋頂突出物：突出於屋面之附屬建築物及雜項工作物：
（一）樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房。
（二）水塔、水箱、女兒牆、防火牆。
（三）雨水貯留利用系統設備、淨水設備、露天機電設備、煙囪、避雷針、風向器、旗竿、無線電桿及屋脊裝飾物。
（四）突出屋面之管道間、採光換氣或再生能源使用等節能設施。
（五）突出屋面之三分之一以上透空遮牆、三分之二以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等公益及綠建築設施，其投影面積不計入第九款第一目屋頂突出物水平投影面積之和。但本目與第一目及第六目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積百分之三十為限。
（六）其他經中央主管建築機關認可者。
十一、簷高：自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。
十二、地板面高度：自基地地面至地板面之垂直距離。
十三、樓層高度：自室內地板面至其直上層地板面之高度；最上層之高度，為至其天花板高度。但同一樓層之高度不同者，以其室內樓地板面積除該樓層容積之商，視為樓層高度。
十四、天花板高度：自室內地板面至天花板之高度，同一室內之天花板高度不同時，以其室內樓地板面積除室內容積之商作天花板高度。
十五、建築物層數：基地地面以上樓層數之和。但合於第九款第一目之規定者，不作為層數計算；建築物內層數不同者，以最多之層數作為該建築物層數。
十六、地下層：地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之二以上在基地地面上者，視為地面層。
十七、閣樓：在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視為另一樓層。
十八、夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，視為另一樓層。
十九、居室：供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間，均稱居室。門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室。但旅館、住宅、集合住宅、寄宿舍等建築物其衣帽間與儲藏室面積之合計以不超過該層樓地板面積八分之一為原則。
二十、露臺及陽臺：直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺。
二十一、集合住宅：具有共同基地及共同空間或設備。並有三個住宅單位以上之建築物。
二十二、外牆：建築物外圍之牆壁。
二十三、分間牆：分隔建築物內部空間之牆壁。
二十四、分戶牆：分隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁。
二十五、承重牆：承受本身重量及本身所受地震、風力外並承載及傳導其他外壓力及載重之牆壁。
二十六、帷幕牆：構架構造建築物之外牆，除承載本身重量及其所受之地震、風力外，不再承載或傳導其他載重之牆壁。
二十七、耐水材料：磚、石料、人造石、混凝土、柏油及其製品、陶瓷品、玻璃、金屬材料、塑膠製品及其他具有類似耐水性之材料。
二十八、不燃材料：混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃、玻璃纖維、礦棉、陶瓷品、砂漿、石灰及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。
二十九、耐火板：木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料。
三十、耐燃材料：耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃三級之材料。
三十一、防火時效：建築物主要結構構件、防火設備及防火區劃構造遭受火災時可耐火之時間。
三十二、阻熱性：在標準耐火試驗條件下，建築構造當其一面受火時，能在一定時間內，其非加熱面溫度不超過規定值之能力。
三十三、防火構造：具有本編第三章第三節所定防火性能與時效之構造。
三十四、避難層：具有出入口通達基地地面或道路之樓層。
三十五、無窗戶居室：具有下列情形之一之居室：
（一）依本編第四十二條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者。
（二）可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一點二公尺，寬度未達七十五公分；如為圓型時直徑未達一公尺者。
（三）樓地板面積超過五十平方公尺之居室，其天花板或天花板下方八十公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積百分之二者。
三十六、道路：指依都市計畫法或其他法律公布之道路（得包括人行道及沿道路邊綠帶）或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包括私設通路及類似通路。
三十七、類似通路：基地內具有二幢以上連帶使用性之建築物（包括機關、學校、醫院及同屬一事業體之工廠或其他類似建築物），各幢建築物間及建築物至建築線間之通路；類似通路視為法定空地，其寬度不限制。
三十八、私設通路：基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路；主要出入口不包括本編第九十條規定增設之出入口；共同出入口不包括本編第九十五條規定增設之樓梯出入口。私設通路與道路之交叉口，免截角。
三十九、直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。
四十、永久性空地：指下列依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地（不包括道路）：
（一）都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場、兒童遊戲場、河川、綠地、綠帶及其他類似之空地。
（二）海洋、湖泊、水堰、河川等。
（三）前二目之河川、綠帶等除夾於道路或二條道路中間者外，其寬度或寬度之和應達四公尺。
四十一、退縮建築深度：建築物外牆面自建築線退縮之深度；外牆面退縮之深度不等，以最小之深度為退縮建築深度。但第三款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板，不在此限。
四十二、幢：建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。
四十三、棟：以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。
四十四、特別安全梯：自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。
四十五、遮煙性能：在常溫及中溫標準試驗條件下，建築物出入口裝設之一般門或區劃出入口裝設之防火設備，當其構造二側形成火災情境下之壓差時，具有漏煙通氣量不超過規定值之能力。
四十六、昇降機道：建築物供昇降機廂運行之垂直空間。
四十七、昇降機間：昇降機廂駐停於建築物各樓層時，供使用者進出及等待搭乘等之空間。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據建築技術規則的定義，「建築基地面積」是指建築基地（簡稱基地）的水平投影面積。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.4` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含高層建築地下層公式與整篇建築技術用語定義（共47款），而問題僅詢問建築基地面積定義，雜訊比例偏高，檢索精確度初步給 0.4；召回率因完整命中總則編第1條第2款給 1.0；回答完全忠於文本且直擊問題核心，與標準答案完全一致，忠實度、相關性與正確性均給 1.0。
  - **嚴格查核**：檢索文本檢索出數千字龐大無關定義與無關條文，真正有用的僅有一句話，精確度確實較低；但回答本身無任何幻覺且與 人工標準答案 (Ground Truth) 完全吻合，無任何扣分點。
  - **綜合評定**：檢索召回與系統回答表現完美，唯檢索文本包含過多無關條文致使精確度偏低。
- 📝 **分析總結**：系統回答精準且完全正確，忠實反映法條定義；檢索文本雖完整召回關鍵條文，但夾帶大量無關條款與公式導致精確度較低。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.599 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
[第167條] (條件: 第三種情形) 除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺 -不受-> 無障礙設施規定
[第24條] (條件: 第二種情況) 基地面積 -須大於等於-> 1500平方米
【實體原文 - 除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺】
為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：
一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用。
二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。
前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。
前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。
建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。
【實體原文 - 基地面積及建築面積】
商業區之法定騎樓或住宅區面臨十五公尺以上道路之法定騎樓所占面積不計入基地面積及建築面積。
建築基地退縮騎樓地未建築部分計入法定空地。
【實體原文 - 基地面積】
未實施容積管制地區建築物高度不得超過三十六公尺及十二層樓。但合於下列規定之一者，不在此限：
一、基地面積在一千五百平方公尺以上，平均深度在三十公尺以上，且基地面前道路之寬度在三十公尺以上，臨接該道路之長度在三十公尺以上。
二、基地面積在一千五百平方公尺以上，平均深度在三十公尺以上，且基地面前道路之寬度在二十公尺以上，該基地面前道路對側或他側（或他側臨接道路之對側）臨接永久性空地，面對或臨接永久性空地之長度在三十公尺以上，且永久性空地之平均深度與寬度各在三十公尺以上，面積在五千平方公尺以上。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據建築技術規則，建築基地面積的定義為建築基地之水平投影面積。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.0` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統檢索出的 檢索文本 (Context) 包含第167條無障礙及第24條高度/騎樓規定，完全未包含總則編第1條之「基地面積：建築基地之水平投影面積」定義。因此檢索精確度與召回率皆為 0.0。系統回答雖然與標準答案完全一致（正確性 1.0、相關性 1.0），但「水平投影面積」並未存在於 檢索文本 (Context) 中。Step B (
  - **嚴格查核**：審查機制指出，雖然回答與真實法規完全吻合，但 RAG 評估的核心在於生成是否忠實於檢索上下文。系統回答 (Answer) 是仰賴 LLM 本身的先驗記憶而非 檢索文本 (Context)，在 檢索文本 (Context) 中無依據的主張必須判定為幻覺/無忠實度（Faithfulness 應為 0.0）。Step C (
  - **綜合評定**：最終綜合判定)：維持檢索兩項為 0.0、Faithfulness 為 0.0，相關性與正確性為 1.0。
- 📝 **分析總結**：檢索系統完全未檢索到定義條文（總則編第1條），模型係依賴內部先驗知識答對問題，因此正確性與相關性為滿分，但檢索相關指標及忠實度均為 0.0 分。

---

### 💡 問題 2：根據規定，無窗戶居室的定義中，有效採光面積未達該居室樓地板面積的百分之多少？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.557 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\主題索引\_theme_樓地板面積.md】
---
type: "theme_moc"
tag: "樓地板面積"
---
# 主題：樓地板面積

## 相關法規連結
- [第117條](第五章_特定建築物及其限制/第一節_通則/第117條.md)
- [第132條](第五章_特定建築物及其限制/第三節_商場_餐廳_市場/第132條.md)
- [第230條](第十二章_高層建築物/第一節_一般設計通則/第230條.md)
- [第95條](第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第95條.md)
- [第89條](第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第89條.md)
- [第99條](第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第99條.md)
- [第114條](第四章_防火避難設施及消防設備/第七節_消防設備/第114條.md)
- [第106條](第四章_防火避難設施及消防設備/第四節_緊急用昇降機/第106條.md)
...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第一章_用語定義\第1條.md】
---
chapter: 第一章 用語定義
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第95條
- 第二章_一般設計通則/第三節_建築物高度/第11條
- 第二章_一般設計通則/第八節_日照_採光_通風_節約能源/第42條
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第90條
section: ''
summary: 定義了建築技術規則中的關鍵術語及其計算方法，如建築面積、建蔽率、建築物高度等。
tags: 建築面積, 建蔽率, 建筑物高度, 基地面積, 楼层高度
title: 第1條
---
# 第1條

本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 百分之五
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.0` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 檢索了樓地板面積主題頁與第1條用語定義，但第1條內容截斷至第九款，未涵蓋第三十四款無窗戶居室定義與百分之五之數值；系統回答 (Answer) 雖然回答『百分之五』且完全符合 人工標準答案 (Ground Truth)，但該資訊完全未出現在 檢索文本 (Context) 中。
  - **嚴格查核**：雖然 系統回答 (Answer) 事實正確，但在 RAGAS 框架下，未依據 檢索文本 (Context) 的回答屬於無來源支撐（Faithfulness 必須為 0.0）；同時 檢索文本 (Context) 未能提供解題資訊，檢索精確度與召回率皆為 0.0。
  - **綜合評定**：檢索文本 (Context) Precision 0.0、檢索文本 (Context) Recall 0.0、Faithfulness 0.0、系統回答 (Answer) Relevancy 1.0、系統回答 (Answer) Correctness 1.0。
- 📝 **分析總結**：檢索文本未能包含無窗戶居室定義（於第1條截斷），系統回答數值雖完全正確但純屬預訓練知識未接地。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.062 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
建築物之居室應設置採光用窗或開口，其採光面積依下列規定：
一、幼兒園及學校教室不得小於樓地板面積五分之一。
二、住宅之居室，寄宿舍之臥室，醫院之病房及兒童福利設施包括保健館、育幼院、育嬰室、養老院等建築物之居室，不得小於該樓地板面積八分之一。
三、位於地板面以上七十五公分範圍內之窗或開口面積不得計入採光面積之內。
---
本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二點五公尺以內。
（三）女兒牆高度在一點五公尺以內。
（四）第十款第三目至第五目之屋頂突出物。
（五）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在二分之一以下者。
（六）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）超過二分之一者，應經中央主管建築機關核可。
十、屋頂突出物：突出於屋面之附屬建築物及雜項工作物：
（一）樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房。
（二）水塔、水箱、女兒牆、防火牆。
（三）雨水貯留利用系統設備、淨水設備、露天機電設備、煙囪、避雷針、風向器、旗竿、無線電桿及屋脊裝飾物。
（四）突出屋面之管道間、採光換氣或再生能源使用等節能設施。
（五）突出屋面之三分之一以上透空遮牆、三分之二以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等公益及綠建築設施，其投影面積不計入第九款第一目屋頂突出物水平投影面積之和。但本目與第一目及第六目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積百分之三十為限。
（六）其他經中央主管建築機關認可者。
十一、簷高：自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。
十二、地板面高度：自基地地面至地板面之垂直距離。
十三、樓層高度：自室內地板面至其直上層地板面之高度；最上層之高度，為至其天花板高度。但同一樓層之高度不同者，以其室內樓地板面積除該樓層容積之商，視為樓層高度。
十四、天花板高度：自室內地板面至天花板之高度，同一室內之天花板高度不同時，以其室內樓地板面積除室內容積之商作天花板高度。
十五、建築物層數：基地地面以上樓層數之和。但合於第九款第一目之規定者，不作為層數計算；建築物內層數不同者，以最多之層數作為該建築物層數。
十六、地下層：地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之二以上在基地地面上者，視為地面層。
十七、閣樓：在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視為另一樓層。
十八、夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，視為另一樓層。
十九、居室：供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間，均稱居室。門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室。但旅館、住宅、集合住宅、寄宿舍等建築物其衣帽間與儲藏室面積之合計以不超過該層樓地板面積八分之一為原則。
二十、露臺及陽臺：直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺。
二十一、集合住宅：具有共同基地及共同空間或設備。並有三個住宅單位以上之建築物。
二十二、外牆：建築物外圍之牆壁。
二十三、分間牆：分隔建築物內部空間之牆壁。
二十四、分戶牆：分隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁。
二十五、承重牆：承受本身重量及本身所受地震、風力外並承載及傳導其他外壓力及載重之牆壁。
二十六、帷幕牆：構架構造建築物之外牆，除承載本身重量及其所受之地震、風力外，不再承載或傳導其他載重之牆壁。
二十七、耐水材料：磚、石料、人造石、混凝土、柏油及其製品、陶瓷品、玻璃、金屬材料、塑膠製品及其他具有類似耐水性之材料。
二十八、不燃材料：混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃、玻璃纖維、礦棉、陶瓷品、砂漿、石灰及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。
二十九、耐火板：木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料。
三十、耐燃材料：耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃三級之材料。
三十一、防火時效：建築物主要結構構件、防火設備及防火區劃構造遭受火災時可耐火之時間。
三十二、阻熱性：在標準耐火試驗條件下，建築構造當其一面受火時，能在一定時間內，其非加熱面溫度不超過規定值之能力。
三十三、防火構造：具有本編第三章第三節所定防火性能與時效之構造。
三十四、避難層：具有出入口通達基地地面或道路之樓層。
三十五、無窗戶居室：具有下列情形之一之居室：
（一）依本編第四十二條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者。
（二）可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一點二公尺，寬度未達七十五公分；如為圓型時直徑未達一公尺者。
（三）樓地板面積超過五十平方公尺之居室，其天花板或天花板下方八十公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積百分之二者。
三十六、道路：指依都市計畫法或其他法律公布之道路（得包括人行道及沿道路邊綠帶）或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包括私設通路及類似通路。
三十七、類似通路：基地內具有二幢以上連帶使用性之建築物（包括機關、學校、醫院及同屬一事業體之工廠或其他類似建築物），各幢建築物間及建築物至建築線間之通路；類似通路視為法定空地，其寬度不限制。
三十八、私設通路：基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路；主要出入口不包括本編第九十條規定增設之出入口；共同出入口不包括本編第九十五條規定增設之樓梯出入口。私設通路與道路之交叉口，免截角。
三十九、直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。
四十、永久性空地：指下列依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地（不包括道路）：
（一）都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場、兒童遊戲場、河川、綠地、綠帶及其他類似之空地。
（二）海洋、湖泊、水堰、河川等。
（三）前二目之河川、綠帶等除夾於道路或二條道路中間者外，其寬度或寬度之和應達四公尺。
四十一、退縮建築深度：建築物外牆面自建築線退縮之深度；外牆面退縮之深度不等，以最小之深度為退縮建築深度。但第三款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板，不在此限。
四十二、幢：建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。
四十三、棟：以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。
四十四、特別安全梯：自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。
四十五、遮煙性能：在常溫及中溫標準試驗條件下，建築物出入口裝設之一般門或區劃出入口裝設之防火設備，當其構造二側形成火災情境下之壓差時，具有漏煙通氣量不超過規定值之能力。
四十六、昇降機道：建築物供昇降機廂運行之垂直空間。
四十七、昇降機間：昇降機廂駐停於建築物各樓層時，供使用者進出及等待搭乘等之空間。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據規定，無窗戶居室的定義中，有效採光面積未達該居室樓地板面積的百分之五。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.25` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 包含建築技術用語定義全文共47款及採光條文，但僅第35款第1目與問題相關，檢索精確度低(0.25)；然而 檢索文本 (Context) 完整包含所需法條，召回率為 1.0。系統回答百分之五與 檢索文本 (Context) 完全一致且無幻覺(1.0)，直擊問題核心(1.0)，與標準答案完全一致(1.0)。
  - **嚴格查核**：，但題目明確僅問採光面積百分比，故不扣分。
  - **綜合評定**：最終綜合判定維持全對評分，僅 檢索文本 (Context) Precision 扣除雜訊分數。
- 📝 **分析總結**：系統回答精準且完全正確，無幻覺；檢索文本雖完整涵蓋答案但包含大量無關法條定義，精確度較低。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.07 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 不得小於該室樓地板面積百分之五】
居室應設置能與戶外空氣直接流通之窗戶或開口，或有效之自然通風設備，或依建築設備編規定設置之機械通風設備，並應依下列規定：
一、一般居室及浴廁之窗戶或開口之有效通風面積，不得小於該室樓地板面積百分之五。但設置符合規定之自然或機械通風設備者，不在此限。
二、廚房之有效通風開口面積，不得小於該室樓地板面積十分之一，且不得小於零點八平方公尺。但設置符合規定之機械通風設備者，不在此限。廚房樓地板面積在一百平方公尺以上者，應另依建築設備編規定設置排除油煙設備。
三、有效通風面積未達該室樓地板面積十分之一之戲院、電影院、演藝場、集會堂等之觀眾席及使用爐灶等燃燒設備之鍋爐間、工作室等，應設置符合規定之機械通風設備。但所使用之燃燒器具及設備可直接自戶外導進空氣，並能將所發生之廢氣，直接排至戶外而無污染室內空氣之情形者，不在此限。
前項第二款廚房設置排除油煙設備規定，於空氣污染防制法相關法令或直轄市、縣（市）政府另有規定者，從其規定。
【實體原文 - 未達樓地板面積百分之二】
本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二點五公尺以內。
（三）女兒牆高度在一點五公尺以內。
（四）第十款第三目至第五目之屋頂突出物。
（五）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在二分之一以下者。
（六）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）超過二分之一者，應經中央主管建築機關核可。
十、屋頂突出物：突出於屋面之附屬建築物及雜項工作物：
（一）樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房。
（二）水塔、水箱、女兒牆、防火牆。
（三）雨水貯留利用系統設備、淨水設備、露天機電設備、煙囪、避雷針、風向器、旗竿、無線電桿及屋脊裝飾物。
（四）突出屋面之管道間、採光換氣或再生能源使用等節能設施。
（五）突出屋面之三分之一以上透空遮牆、三分之二以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等公益及綠建築設施，其投影面積不計入第九款第一目屋頂突出物水平投影面積之和。但本目與第一目及第六目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積百分之三十為限。
（六）其他經中央主管建築機關認可者。
十一、簷高：自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。
十二、地板面高度：自基地地面至地板面之垂直距離。
十三、樓層高度：自室內地板面至其直上層地板面之高度；最上層之高度，為至其天花板高度。但同一樓層之高度不同者，以其室內樓地板面積除該樓層容積之商，視為樓層高度。
十四、天花板高度：自室內地板面至天花板之高度，同一室內之天花板高度不同時，以其室內樓地板面積除室內容積之商作天花板高度。
十五、建築物層數：基地地面以上樓層數之和。但合於第九款第一目之規定者，不作為層數計算；建築物內層數不同者，以最多之層數作為該建築物層數。
十六、地下層：地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之二以上在基地地面上者，視為地面層。
十七、閣樓：在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視為另一樓層。
十八、夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，視為另一樓層。
十九、居室：供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間，均稱居室。門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室。但旅館、住宅、集合住宅、寄宿舍等建築物其衣帽間與儲藏室面積之合計以不超過該層樓地板面積八分之一為原則。
二十、露臺及陽臺：直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺。
二十一、集合住宅：具有共同基地及共同空間或設備。並有三個住宅單位以上之建築物。
二十二、外牆：建築物外圍之牆壁。
二十三、分間牆：分隔建築物內部空間之牆壁。
二十四、分戶牆：分隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁。
二十五、承重牆：承受本身重量及本身所受地震、風力外並承載及傳導其他外壓力及載重之牆壁。
二十六、帷幕牆：構架構造建築物之外牆，除承載本身重量及其所受之地震、風力外，不再承載或傳導其他載重之牆壁。
二十七、耐水材料：磚、石料、人造石、混凝土、柏油及其製品、陶瓷品、玻璃、金屬材料、塑膠製品及其他具有類似耐水性之材料。
二十八、不燃材料：混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃、玻璃纖維、礦棉、陶瓷品、砂漿、石灰及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。
二十九、耐火板：木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料。
三十、耐燃材料：耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃三級之材料。
三十一、防火時效：建築物主要結構構件、防火設備及防火區劃構造遭受火災時可耐火之時間。
三十二、阻熱性：在標準耐火試驗條件下，建築構造當其一面受火時，能在一定時間內，其非加熱面溫度不超過規定值之能力。
三十三、防火構造：具有本編第三章第三節所定防火性能與時效之構造。
三十四、避難層：具有出入口通達基地地面或道路之樓層。
三十五、無窗戶居室：具有下列情形之一之居室：
（一）依本編第四十二條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者。
（二）可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一點二公尺，寬度未達七十五公分；如為圓型時直徑未達一公尺者。
（三）樓地板面積超過五十平方公尺之居室，其天花板或天花板下方八十公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積百分之二者。
三十六、道路：指依都市計畫法或其他法律公布之道路（得包括人行道及沿道路邊綠帶）或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包括私設通路及類似通路。
三十七、類似通路：基地內具有二幢以上連帶使用性之建築物（包括機關、學校、醫院及同屬一事業體之工廠或其他類似建築物），各幢建築物間及建築物至建築線間之通路；類似通路視為法定空地，其寬度不限制。
三十八、私設通路：基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路；主要出入口不包括本編第九十條規定增設之出入口；共同出入口不包括本編第九十五條規定增設之樓梯出入口。私設通路與道路之交叉口，免截角。
三十九、直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。
四十、永久性空地：指下列依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地（不包括道路）：
（一）都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場、兒童遊戲場、河川、綠地、綠帶及其他類似之空地。
（二）海洋、湖泊、水堰、河川等。
（三）前二目之河川、綠帶等除夾於道路或二條道路中間者外，其寬度或寬度之和應達四公尺。
四十一、退縮建築深度：建築物外牆面自建築線退縮之深度；外牆面退縮之深度不等，以最小之深度為退縮建築深度。但第三款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板，不在此限。
四十二、幢：建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。
四十三、棟：以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。
四十四、特別安全梯：自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。
四十五、遮煙性能：在常溫及中溫標準試驗條件下，建築物出入口裝設之一般門或區劃出入口裝設之防火設備，當其構造二側形成火災情境下之壓差時，具有漏煙通氣量不超過規定值之能力。
四十六、昇降機道：建築物供昇降機廂運行之垂直空間。
四十七、昇降機間：昇降機廂駐停於建築物各樓層時，供使用者進出及等待搭乘等之空間。
【實體原文 - 未達該居室樓地板面積百分之五】
本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二點五公尺以內。
（三）女兒牆高度在一點五公尺以內。
（四）第十款第三目至第五目之屋頂突出物。
（五）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在二分之一以下者。
（六）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）超過二分之一者，應經中央主管建築機關核可。
十、屋頂突出物：突出於屋面之附屬建築物及雜項工作物：
（一）樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房。
（二）水塔、水箱、女兒牆、防火牆。
（三）雨水貯留利用系統設備、淨水設備、露天機電設備、煙囪、避雷針、風向器、旗竿、無線電桿及屋脊裝飾物。
（四）突出屋面之管道間、採光換氣或再生能源使用等節能設施。
（五）突出屋面之三分之一以上透空遮牆、三分之二以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等公益及綠建築設施，其投影面積不計入第九款第一目屋頂突出物水平投影面積之和。但本目與第一目及第六目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積百分之三十為限。
（六）其他經中央主管建築機關認可者。
十一、簷高：自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。
十二、地板面高度：自基地地面至地板面之垂直距離。
十三、樓層高度：自室內地板面至其直上層地板面之高度；最上層之高度，為至其天花板高度。但同一樓層之高度不同者，以其室內樓地板面積除該樓層容積之商，視為樓層高度。
十四、天花板高度：自室內地板面至天花板之高度，同一室內之天花板高度不同時，以其室內樓地板面積除室內容積之商作天花板高度。
十五、建築物層數：基地地面以上樓層數之和。但合於第九款第一目之規定者，不作為層數計算；建築物內層數不同者，以最多之層數作為該建築物層數。
十六、地下層：地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之二以上在基地地面上者，視為地面層。
十七、閣樓：在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視為另一樓層。
十八、夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，視為另一樓層。
十九、居室：供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間，均稱居室。門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室。但旅館、住宅、集合住宅、寄宿舍等建築物其衣帽間與儲藏室面積之合計以不超過該層樓地板面積八分之一為原則。
二十、露臺及陽臺：直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺。
二十一、集合住宅：具有共同基地及共同空間或設備。並有三個住宅單位以上之建築物。
二十二、外牆：建築物外圍之牆壁。
二十三、分間牆：分隔建築物內部空間之牆壁。
二十四、分戶牆：分隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁。
二十五、承重牆：承受本身重量及本身所受地震、風力外並承載及傳導其他外壓力及載重之牆壁。
二十六、帷幕牆：構架構造建築物之外牆，除承載本身重量及其所受之地震、風力外，不再承載或傳導其他載重之牆壁。
二十七、耐水材料：磚、石料、人造石、混凝土、柏油及其製品、陶瓷品、玻璃、金屬材料、塑膠製品及其他具有類似耐水性之材料。
二十八、不燃材料：混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃、玻璃纖維、礦棉、陶瓷品、砂漿、石灰及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。
二十九、耐火板：木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料。
三十、耐燃材料：耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃三級之材料。
三十一、防火時效：建築物主要結構構件、防火設備及防火區劃構造遭受火災時可耐火之時間。
三十二、阻熱性：在標準耐火試驗條件下，建築構造當其一面受火時，能在一定時間內，其非加熱面溫度不超過規定值之能力。
三十三、防火構造：具有本編第三章第三節所定防火性能與時效之構造。
三十四、避難層：具有出入口通達基地地面或道路之樓層。
三十五、無窗戶居室：具有下列情形之一之居室：
（一）依本編第四十二條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者。
（二）可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一點二公尺，寬度未達七十五公分；如為圓型時直徑未達一公尺者。
（三）樓地板面積超過五十平方公尺之居室，其天花板或天花板下方八十公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積百分之二者。
三十六、道路：指依都市計畫法或其他法律公布之道路（得包括人行道及沿道路邊綠帶）或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包括私設通路及類似通路。
三十七、類似通路：基地內具有二幢以上連帶使用性之建築物（包括機關、學校、醫院及同屬一事業體之工廠或其他類似建築物），各幢建築物間及建築物至建築線間之通路；類似通路視為法定空地，其寬度不限制。
三十八、私設通路：基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路；主要出入口不包括本編第九十條規定增設之出入口；共同出入口不包括本編第九十五條規定增設之樓梯出入口。私設通路與道路之交叉口，免截角。
三十九、直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。
四十、永久性空地：指下列依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地（不包括道路）：
（一）都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場、兒童遊戲場、河川、綠地、綠帶及其他類似之空地。
（二）海洋、湖泊、水堰、河川等。
（三）前二目之河川、綠帶等除夾於道路或二條道路中間者外，其寬度或寬度之和應達四公尺。
四十一、退縮建築深度：建築物外牆面自建築線退縮之深度；外牆面退縮之深度不等，以最小之深度為退縮建築深度。但第三款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板，不在此限。
四十二、幢：建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。
四十三、棟：以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。
四十四、特別安全梯：自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。
四十五、遮煙性能：在常溫及中溫標準試驗條件下，建築物出入口裝設之一般門或區劃出入口裝設之防火設備，當其構造二側形成火災情境下之壓差時，具有漏煙通氣量不超過規定值之能力。
四十六、昇降機道：建築物供昇降機廂運行之垂直空間。
四十七、昇降機間：昇降機廂駐停於建築物各樓層時，供使用者進出及等待搭乘等之空間。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 百分之五
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.25` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 檢索出大量無關的建築名詞定義（整條第1條共47款且重複出現兩次）及通風規定，但確實包含了無窗戶居室的定義，因此 檢索文本 (Context) Recall 為 1.0，而 檢索文本 (Context) Precision 偏低約 0.25。系統回答精確指出『百分之五』，忠實且完全符合標準答案。
  - **嚴格查核**：檢索文本 (Context) 是否冗餘過甚？確實，檢索結果充斥了建蔽率、高度、昇降機等無關條款，精確度不應超過 0.3；回答雖然簡潔但直接命中問題核心數值，無幻覺且正確性無瑕疵。
  - **綜合評定**：檢索精確度低，但召回率滿分，回答極其精準、忠實且正確。
- 📝 **分析總結**：檢索文本包含過多冗餘名詞定義導致精確度偏低，但成功召回關鍵法條；回答精準正確給出百分之五。

---

### 💡 問題 3：非防火構造建築物，其外牆為木造者，與相鄰基地境界線之距離應為多少公尺以上？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.574 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第三節_防火構造\第69條.md】
---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火構造
summary: 下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C 類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。 ┌─────────┬───────────────────...
tags: []
title: 第69條
---
# 第69條

下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C  類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。
┌─────────┬────────────────────┐
│　建築物使用類組  │            應為防火構造者              │
├─┬───────┼────┬──────┬────────┤
│類│    組  別    │樓    層│總樓地板面積│樓層及樓地板面積│
│別│              │        │            │之和            │
├─┼───┬───┼────┼──────┼────────┤
│Ａ│公共集│全  部│全    部│    －      │      －        │
│類│會類  │      │        │            │                │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤
│Ｂ│商業類│全部  │三層以上│三○○○平方│二層部分之面積在│
│類│      │      │之樓層  │公尺以上    │五○○平方公尺以│
│  │      │      │        │            │上。            │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤
│Ｃ│工業、│全部  │三層以上│一五○○平方│變電所、飛機庫、│
│類│倉儲類│      │之樓層  │公尺以上（工│汽車修理場、發電│
│  │      │      │        │廠除外）    │場、廢料堆置或處│
│  │      │      │        │            │理場、廢棄物處理│
│  │      │      │        │            │場及其他經地方主│
│  │      │      │        │            │管建築機關認定之│
│  │      │      │        │            │建築物，其總樓地│
│  │      │      │        │            │板...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第三節_防火構造\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第三節_防火構造"
---
# 第三節_防火構造 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物防火構造及其相關裝置之設計與施工標準。內容涵蓋防火門窗、防火構造材料、防火時效等核心規範，旨在確保建築物在火災發生時能有效隔離火源並保障人員安全。條文詳細規定不同部位所需具備的防火時效及相應材料要求，並明確了特定條件下的特殊處理方式，如非承重外牆、屋頂及樓梯等部位的防火措施。整體而言，這些規範旨在提升建築物的防火效能，降低火災風險。

## 包含條文
- [第69條](第69條.md): 下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C 類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。 ┌─────────┬───────────────────...
- [第70條](第70條.md): 防火構造之建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具有左表規定之防火時效： ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │ 層數│自頂層起算不超│自頂層起算超過│自頂...
- [第71條](第71條.md): 具有三小時以上防火時效之樑、柱，應依左列規定： 一、樑： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在八公分以上（使用輕骨材時為七公分）或覆以磚、石或空心磚，其厚度...
- [第72條](第72條.md): 具有二小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在十公分以上，且鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在三公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以...
- [第73條](第73條.md): 具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在七公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在三公...
- [第74條](第74條.md): 具有半小時以上防火時效之非承重外牆、屋頂及樓梯，應依左列規定： 一、非承重外牆：經中央主管建築機關認可具有半小時以上之防火時效者。 二、屋頂： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鐵絲網混凝...
- [第75條](第75條.md): 防火設備種類如左： 一、防火門窗。 二、裝設於防火區劃或外牆開口處之撒水幕，經中央主管建築機關認可具有防火區劃或外牆同等以上之防火性能者。 三、其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
- [第76條](第76條.md): 防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定： 一、防火門窗周邊十五公分範圍內...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據建築技術規則建築設計施工編第110-1條規定，非防火構造建築物之外牆與屋頂部分若要不受應以不燃材料建造或覆蓋之限制（即外牆可為木造），其自基地境界線退縮留設之防火間隔必須「超過六公尺」。因此，距離應大於6公尺。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.0` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `1.0` | AC: `0.95`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 檢索出的內容僅有第69條（應為防火構造之建築物）與第三節導覽索引，完全未包含題目與標準答案所需的第110-1條及第84-1條，檢索精確度與召回率皆為 0.0。系統回答準確說出第110-1條及『超過六公尺』，回答相關性極高且與 人工標準答案 (Ground Truth) 吻合。但回答內容完全不存在於 檢索文本 (Context) 中，忠實度極低。
【Step B
  - **嚴格查核**：，但 檢索文本 (Context) 內完全沒有第110-1條及6公尺的任何蛛絲馬跡，這是否代表系統回答 100% 脫離 檢索文本 (Context)（未奠基/幻覺）？是的，Faithfulness 必須判 0.0。此外，系統正確回答核心法條與數值，雖未贅述第84-1條但實質核心概念完全正確，系統回答 (Answer) Correctness 給予 0.95。
【Step C
  - **綜合評定**：最終綜合判定】檢索階段完全失敗（Precision=0.0, Recall=0.0），回答雖憑藉先驗知識答對（Relevancy=1.0, Correctness=0.95），但對檢索文本毫無忠實度（Faithfulness=0.0）。
- 📝 **分析總結**：檢索文本完全未命中相關法條，系統雖憑自身預訓練知識正確回答，但回答完全未奠基於 Context，忠實度判為 0.0。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.072 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
非防火構造建築物之外牆及屋頂，應使用不燃材料建造或覆蓋。且基地內距境界線三公尺範圍內之建築物外牆及頂部部分，與二幢建築物相對距離在六公尺範圍內之外牆及屋頂部分，應具有半小時以上之防火時效，其上之開口應裝設具同等以上防火性能之防火門窗等防火設備。但屋頂面積在十平方公尺以下者，不在此限。
---
非防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上道路或深度六公尺以上之永久性空地側外，建築物應自基地境界線（後側及兩側）退縮留設淨寬一．五公尺以上之防火間隔。一基地內兩幢建築物間應留設淨寬三公尺以上之防火間隔。
前項建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔超過六公尺之建築物外牆與屋頂部分，及一基地內二幢建築物間留設之防火間隔超過十二公尺之建築物外牆與屋頂部分，得不受本編第八十四條之一應以不燃材料建造或覆蓋之限制。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.9` | CR: `1.0` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 完整檢索出第84-1條（外牆不燃材料）與第110-1條（退縮留設防火間隔超過6公尺得不受不燃限制），檢索文本 (Context) Precision 為 0.9，檢索文本 (Context) Recall 為 1.0。然而 系統回答 (Answer) 卻回答「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」。
  - **嚴格查核**：系統在此直接放棄作答，依據評估基準規範【棄權強制零分】，即使系統語氣誠實未捏造，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 仍必須強制給予 0.0 分。
  - **綜合評定**：檢索品質優良，但生成端理解失敗且棄權，三項指標強制歸零。
- 📝 **分析總結**：檢索文本已完整包含解答法條，但系統誤判為缺乏資訊而放棄作答，觸發棄權強制零分條款。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.066 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
[第129條] (條件: 供商場、餐廳、市場使用之樓地板合計面積超過一、五○○平方公尺) 臨接道路部份之基地長度 -不得小於-> 基地周長六分之一
【實體原文 - 非防火構造之建築物】
非防火構造之建築物，其主要構造為木造等可燃材料建造者，應按其總樓地板面積每五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔。
前項之區劃牆壁應為獨立式構造，並應自地面層起，貫穿各樓層與屋頂，除該牆突出外牆及屋面五十公分以上者外，與該牆交接處之外牆及屋頂應有長度三．六公尺以上部分具有一小時以上防火時效且無開口，或雖有開口但裝設具有一小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。區劃牆壁不得為無筋混凝土或磚石構造。
第一項之區劃牆壁上需設開口者，其寬度及高度不得大於二．五公尺，並應裝設具有一小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備。
[第81條] 非防火構造之建築物 -應按其總樓地板面積每五○○平方公尺-> 以具有一小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔
【實體原文 - 基地內距境界線三公尺範圍內之建築物外牆及頂部部分】
非防火構造建築物之外牆及屋頂，應使用不燃材料建造或覆蓋。且基地內距境界線三公尺範圍內之建築物外牆及頂部部分，與二幢建築物相對距離在六公尺範圍內之外牆及屋頂部分，應具有半小時以上之防火時效，其上之開口應裝設具同等以上防火性能之防火門窗等防火設備。但屋頂面積在十平方公尺以下者，不在此限。
[第84-1條] 基地內距境界線三公尺範圍內之建築物外牆及頂部部分 -與二幢建築物相對距離在六公尺範圍內之外牆及屋頂部分-> 具有半小時以上之防火時效
【實體原文 - 臨接道路部份之基地長度】
供商場、餐廳、市場使用之建築物，其基地與道路之關係應依左列規定：
一、供商場、餐廳、市場使用之樓地板合計面積超過一、五○○平方公尺者，不得面向寬度十公尺以下之道路開設，臨接道路部份之基地長度並不得小於基地周長六分之一。
二、前款樓地板合計面積超過三、○○○平方公尺者，應面向二條以上之道路開設，其中一條之路寬不得小於十二公尺，但臨接道路之基地長度超過其周長三分之一以上者，得免面向二條以上道路。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.0` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含第129條、第81條與部分第84-1條，完全缺少關鍵的第110-1條（木造等可燃外牆與境界線之防火間隔超過6公尺規定），檢索精確度與召回率皆極低。系統回答為「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」。
  - **嚴格查核**：系統明確表示缺乏相關資訊而放棄作答，直接觸發【評估基準規範 - 棄權強制零分】，無論是否誠實，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 均必須直接綜合判定為 0.0 分。檢索文本未能提供回答問題所需之必要法條，檢索文本 (Context) Recall 給予 0.0，且文本充斥無關之第129條等雜訊，檢索文本 (Context) Precision 給予 0.0。
  - **綜合評定**：最終綜合判定：全面判定為不合格。
- 📝 **分析總結**：檢索完全未命中第110-1條關鍵法規，系統表示缺乏資訊棄權作答，觸發最高指導原則強制零分。

---

### 💡 問題 4：防火構造建築物內之特別安全梯，其樓梯間之牆壁應具有幾小時以上的防火時效？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.584 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第三節_防火構造\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第三節_防火構造"
---
# 第三節_防火構造 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物防火構造及其相關裝置之設計與施工標準。內容涵蓋防火門窗、防火構造材料、防火時效等核心規範，旨在確保建築物在火災發生時能有效隔離火源並保障人員安全。條文詳細規定不同部位所需具備的防火時效及相應材料要求，並明確了特定條件下的特殊處理方式，如非承重外牆、屋頂及樓梯等部位的防火措施。整體而言，這些規範旨在提升建築物的防火效能，降低火災風險。

## 包含條文
- [第69條](第69條.md): 下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C 類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。 ┌─────────┬───────────────────...
- [第70條](第70條.md): 防火構造之建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具有左表規定之防火時效： ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │ 層數│自頂層起算不超│自頂層起算超過│自頂...
- [第71條](第71條.md): 具有三小時以上防火時效之樑、柱，應依左列規定： 一、樑： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在八公分以上（使用輕骨材時為七公分）或覆以磚、石或空心磚，其厚度...
- [第72條](第72條.md): 具有二小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在十公分以上，且鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在三公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以...
- [第73條](第73條.md): 具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在七公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在三公...
- [第74條](第74條.md): 具有半小時以上防火時效之非承重外牆、屋頂及樓梯，應依左列規定： 一、非承重外牆：經中央主管建築機關認可具有半小時以上之防火時效者。 二、屋頂： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鐵絲網混凝...
- [第75條](第75條.md): 防火設備種類如左： 一、防火門窗。 二、裝設於防火區劃或外牆開口處之撒水幕，經中央主管建築機關認可具有防火區劃或外牆同等以上之防火性能者。 三、其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
- [第76條](第76條.md): 防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定： 一、防火門窗周邊十五公分範圍內...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第四章_防火避難設施及消防設備\第一節_出入口_走廊_樓梯\第97條.md】
---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定安全梯的構造要求，包括防火時效、門的規範、照明裝置及特定樓層面積等。
tags:
- 防火時效
- 防火門
- 緊急照明
- 特定樓層面積
title: 第97條
---
# 第97條

安全梯之構造，依下列規定：
一、室內安全梯之構造：
（一）安全梯間四周牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級材料為限。
（二）進入安全梯之出入口，應裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門，並不得設置門檻；其寬度不得小於九十公分。
（三）安全梯間應設有緊急電源之照明設備，其開設採光用之向外窗戶或開口者，應與同幢建築物之其他窗戶或開口相距九十公分以上。
二、戶外安全梯之構造：
（一）安全梯間四週之牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上之防火時效。
（二）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於二公尺。但開口面積在一平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。
（三）出入口應裝設具有一小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於九十公分。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。
（四）對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在二平方公尺以上。
三、特別安全梯之構造：
（一）樓梯間及排煙室之四週牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃一級材料。管道間之維修孔，並不得開向樓梯間。
（二）樓梯間及排煙室，應設有緊急電源之照明設備。其開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設之開口，除開口面積在一平方公尺以內並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，應與其他開口相距九十公分以上。
（三）自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，應裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性之防火門，自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火時效之防火門。
（四）樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。
（五）建築物達十五層以上或地下層三層以下者，各樓層之特別安全梯，如供建築物使用類組A-1、B-1、B-2、B-3、D-1或D-2組使用者，其樓梯間與排煙室或樓梯間與陽臺之面積，不得小於各該層居室樓地板面積百分之五；如供其他使用，不得小於各該層居室樓地板面積百分之三。
安全梯之樓梯間於避難層之出入口，應裝設具一小時防火時效之防火門。
建築物各棟設置之安全梯，應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 一小時
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.75` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `0.95`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，完整包含特別安全梯牆壁防火時效規定，系統回答「一小時」精準命中數值。
  - **嚴格查核**：，屬於冗餘檢索，且回答僅簡答數值略缺完整句構。
  - **綜合評定**：經合議綜合判定：檢索文本 (Context) Recall 為 1.0（完整涵蓋必要條文），檢索文本 (Context) Precision 因夾帶導覽目錄給予 0.75；系統回答 (Answer) 完全忠實於第97條無幻覺（Faithfulness 1.0），針對「幾小時以上」直截了當回答（Relevancy 1.0），與標準答案完全一致（Correctness 0.95）。
- 📝 **分析總結**：檢索包含第97條關鍵條文與一份導覽索引，回答精確給出1小時之正確答案。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.07 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
高層建築物應設置二座以上之特別安全梯並應符合二方向避難原則。二座特別安全梯應在不同平面位置，其排煙室並不得共用。
高層建築物連接特別安全梯間之走廊應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該樓層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。
高層建築物通達地板面高度五十公尺以上或十六層以上樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，且通達地面以上樓層與通達地面以下樓層之梯間不得直通。
---
安全梯之構造，依下列規定：
一、室內安全梯之構造：
（一）安全梯間四周牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級材料為限。
（二）進入安全梯之出入口，應裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門，並不得設置門檻；其寬度不得小於九十公分。
（三）安全梯間應設有緊急電源之照明設備，其開設採光用之向外窗戶或開口者，應與同幢建築物之其他窗戶或開口相距九十公分以上。
二、戶外安全梯之構造：
（一）安全梯間四週之牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上之防火時效。
（二）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於二公尺。但開口面積在一平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。
（三）出入口應裝設具有一小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於九十公分。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。
（四）對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在二平方公尺以上。
三、特別安全梯之構造：
（一）樓梯間及排煙室之四週牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃一級材料。管道間之維修孔，並不得開向樓梯間。
（二）樓梯間及排煙室，應設有緊急電源之照明設備。其開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設之開口，除開口面積在一平方公尺以內並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，應與其他開口相距九十公分以上。
（三）自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，應裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性之防火門，自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火時效之防火門。
（四）樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。
（五）建築物達十五層以上或地下層三層以下者，各樓層之特別安全梯，如供建築物使用類組A-1、B-1、B-2、B-3、D-1或D-2組使用者，其樓梯間與排煙室或樓梯間與陽臺之面積，不得小於各該層居室樓地板面積百分之五；如供其他使用，不得小於各該層居室樓地板面積百分之三。
安全梯之樓梯間於避難層之出入口，應裝設具一小時防火時效之防火門。
建築物各棟設置之安全梯，應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 一小時
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，系統回答 (Answer) 精準回答『一小時』，各項指標優異。
  - **嚴格查核**：，經檢視問題已明確詢問『幾小時以上』，回答『一小時』在語意與法規數值上完全正確無誤；檢索文本 (Context) 雖包含其他安全梯條文但皆屬同一法條脈絡，檢索精確度給予 0.85，其餘維度皆為滿分。
  - **綜合評定**：經綜合比對確認各項指標無誤，維持評定結果。
- 📝 **分析總結**：系統回答精準命中法定防火時效數值，檢索文本完整涵蓋所需法條。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.121 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 具一小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔】
供下列各款使用之樓層，除避難層外，各樓層應以具一小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為二個以上之區劃，各區劃均應以走廊連接安全梯，或分別連接不同安全梯：
一、建築物使用類組 F-2  組之機構、學校。
二、建築物使用類組 F-1  或 H-1  組之護理之家、產後護理機構、老人福利機構及住宿型精神復健機構。
前項區劃之樓地板面積不得小於同樓層另一區劃樓地板面積之三分之一。區劃及安全梯出入口裝設之防火設備，應具有遮煙性能；自一區劃至同樓層另一區劃所需經過之出入口，寬度應為一百二十公分以上，出入口設置之防火門，關閉後任一方向均應免用鑰匙即可開啟，並得不受同編第七十六條第五款限制。
【實體原文 - 具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板】
緊急用昇降機之構造除本編第二章第十二節及建築設備編對昇降機有關機廂、昇降機道、機械間安全裝置、結構計算等之規定外，並應依下列規定：
一、機間：
（一）除避難層、集合住宅採取複層式構造者其無出入口之樓層及整層非供居室使用之樓層外，應能連通每一樓層之任何部分。
（二）四周應為具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板，其天花板及牆裝修，應使用耐燃一級材料。
（三）出入口應為具有一小時以上防火時效之防火門。除開向特別安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。
（四）應設置排煙設備。
（五）應有緊急電源之照明設備並設置消防栓、出水口、緊急電源插座等消防設備。
（六）每座昇降機間之樓地板面積不得小於十平方公尺。
（七）應於明顯處所標示昇降機之活載重及最大容許乘座人數，避難層之避難方向、通道等有關避難事項，並應有可照明此等標示以及緊急電源之標示燈。
二、機間在避難層之位置，自昇降機出口或昇降機間之出入口至通往戶外出入口之步行距離不得大於三十公尺。戶外出入口並應臨接寬四公尺以上之道路或通道。
三、昇降機道應每二部昇降機以具有一小時以上防火時效之牆壁隔開。但連接機間之出入口部分及連接機械間之鋼索、電線等周圍，不在此限。
四、應有能使設於各層機間及機廂內之昇降控制裝置暫時停止作用，並將機廂呼返避難層或其直上層、下層之特別呼返裝置，並設置於避難層或其直上層或直下層等機間內，或該大樓之集中管理室（或防災中心）內。
五、應設有連絡機廂與管理室（或防災中心）間之電話系統裝置。
六、應設有使機廂門維持開啟狀態仍能昇降之裝置。
七、整座電梯應連接至緊急電源。
八、昇降速度每分鐘不得小於六十公尺。
【實體原文 - 具有一小時以上防火時效之牆壁】
防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能。
前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。
挑空符合下列情形之一者，得不受第一項之限制：
一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。
二、連跨樓層數在三層以下，且樓地板面積在一千五百平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。
第一項應予區劃之空間範圍內，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。
---
非防火構造之連棟式建築物，其建築面積超過三○○平方公尺且屋頂為木造等可燃材料建造之屋架時，應在長度每十五公尺範圍內以具有一小時以上防火時效之牆壁區劃之，並應突出建築物外牆面五十公分以上。但與其交接處之外牆面長度有九十公分以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。
[第84條] (條件: 建築面積超過三○○平方公尺且屋頂為木造等可燃材料建造之屋架) 具有一小時以上防火時效之牆壁 -區劃之-> 非防火構造之連棟式建築物
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 樓梯間之牆壁應具有一小時以上的防火時效。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.4` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 中包含多個具有一小時防火時效之條文，雖然雜訊偏多，但包含了安全梯樓梯間區劃之關鍵法規。系統回答 (Answer) 準確回答一小時以上防火時效，與 人工標準答案 (Ground Truth) 一致。Step B (
  - **嚴格查核**：檢索文本 (Context) 混入了護理機構區劃、緊急昇降機、非防火構造連棟建築等無關內容，精確度應予扣分；但 系統回答 (Answer) 部分並無幻覺且完全命中答案。Step C (
  - **綜合評定**：最終綜合判定)：檢索文本 (Context) Precision 評為 0.4，檢索文本 (Context) Recall 評為 1.0，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 均給予滿分 1.0。
- 📝 **分析總結**：檢索文本雜訊較多但成功召回關鍵法條，系統回答精確無誤且無幻覺，與標準答案完全一致。

---

### 💡 問題 5：停車空間單車道寬度至少應為多少公尺？雙車道寬度至少應為多少公尺？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.587 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第十四節_停車空間\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第十四節_停車空間"
---
# 第十四節_停車空間 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物停車空間的設定與相關規定。內容包括停車空間的最小尺寸、車道的寬度與坡度要求、停車空間的構造與通風條件，以及鼓勵措施等。此外，還規範了停車空間與建築物內部空間之間的通道設定，確保停車空間的安全與便利性。這些規定旨在保障停車空間的有效利用與安全性，促進城市交通管理與建築設計的合理化。

## 包含條文
- [第59條](第59條.md): 建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其未規定者，依下表規定。 ┌─┬──────────┬────────┬────────┐ │類│建築物用途 │都...
- [第59-1條](第59-1條.md): 停車空間之設置，依左列規定： 一、停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。 二、停車空間之汽車出入口應銜接道路，地下室停車...
- [第59-2條](第59-2條.md): 為鼓勵建築物增設營業使用之停車空間，並依停車場法或相關法令規定開放供公眾停車使用，有關建築物之樓層數、高度、樓地板面積之核計標準或其他限制事項，直轄市、縣（市）建築機關得另定鼓勵要點，報經中央主管建築...
- [第60條](第60條.md): 停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下： 一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。 二、設置於室...
- [第60-1條](第60-1條.md): 停車空間設置於供公眾使用建築物之室內者，其鄰接居室或非居室之出入口與停車位間，應留設淨寬七十五公分以上之通道連接車道。其他法規另有規定者，並應符合其他法規之規定。
- [第61條](第61條.md): 車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定： 一、車道之寬度： （一）單車道寬度應為三點五公尺以上。 （二）雙車道寬度應為五點五公尺以上。 （三）停車位角度超過六十度者，其停車位前方應留設深六公尺，寬五公...
- [第62條](第62條.md): 停車空間之構造應依下列規定： 一、停車空間及出入車道應有適當之舖築。 二、停車空間設置戶外空氣之窗戶或開口，其有效通風面積不得小於該層供停車使用之樓地板面積百分之五或依規定設置機械通風設備。 三、供停...
...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第十四節_停車空間\第60條.md】
---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第十四節 停車空間
summary: 停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下： 一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。
  二、設置於室...
tags: []
title: 第60條
---
# 第60條

停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：
一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。
二、設置於室內之停車位，其五分之一車位數，每輛停車位寬度得寬減二十公分。但停車位長邊鄰接牆壁者，不得寬減，且寬度寬減之停車位不得連續設置。
三、機械停車位每輛為寬二點五公尺，長五點五公尺，淨高一點八公尺以上。但不供乘車人進出使用部分，寬得為二點二公尺，淨高為一點六公尺以上。
四、設置汽車昇降機，應留設寬三點五公尺以上、長五點七公尺以上之昇降機道。
五、基地面積在一千五百平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）。
六、車道供雙向通行且服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者，其進口及出口得為單車道寬度。
七、實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。
前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 單車道寬度應為3.5公尺以上；雙車道寬度應為5.5公尺以上。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.75` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統檢索出停車空間導覽索引及第60條全文。在導覽索引中第61條摘要已明確列出單車道3.5公尺以上、雙車道5.5公尺以上之規定，資訊足以完全回答問題（檢索文本 (Context) Recall = 1.0）。
  - **嚴格查核**：，有效資訊佔比稍低，故檢索精確度（檢索文本 (Context) Precision）定為 0.75。回答內容完全忠於檢索文本（Faithfulness = 1.0），直接針對問題回答（系統回答 (Answer) Relevancy = 1.0），且數值與法規意旨與標準答案完全一致（系統回答 (Answer) Correctness = 1.0）。
  - **綜合評定**：經綜合比對確認各項指標無誤，維持評定結果。
- 📝 **分析總結**：回答精準無誤且數值完全正確，檢索文本透過導覽索引涵蓋了關鍵法條摘要。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.067 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：
一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。
二、設置於室內之停車位，其五分之一車位數，每輛停車位寬度得寬減二十公分。但停車位長邊鄰接牆壁者，不得寬減，且寬度寬減之停車位不得連續設置。
三、機械停車位每輛為寬二點五公尺，長五點五公尺，淨高一點八公尺以上。但不供乘車人進出使用部分，寬得為二點二公尺，淨高為一點六公尺以上。
四、設置汽車昇降機，應留設寬三點五公尺以上、長五點七公尺以上之昇降機道。
五、基地面積在一千五百平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）。
六、車道供雙向通行且服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者，其進口及出口得為單車道寬度。
七、實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。
前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。
---
車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定：
一、車道之寬度：
（一）單車道寬度應為三點五公尺以上。
（二）雙車道寬度應為五點五公尺以上。
（三）停車位角度超過六十度者，其停車位前方應留設深六公尺，寬五公尺以上之空間。
二、車道坡度不得超過一比六，其表面應用粗面或其他不滑之材料。
三、車道之內側曲線半徑應為五公尺以上。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 停車空間單車道寬度至少應為3.5公尺；雙車道寬度至少應為5.5公尺。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含建築技術規則第60條及第61條，第61條精準給出單車道3.5公尺以上與雙車道5.5公尺以上之規定；系統回答精確且無贅字，完全符合標準答案。
  - **嚴格查核**：第60條內容包含停車位大小、機械車位等規範，非直接回答車道寬度，因此 檢索文本 (Context) Precision 扣除部分冗餘給 0.85；其餘維度無可挑剔。
  - **綜合評定**：最終綜合判定：檢索文本 (Context) Precision 0.85，其餘四項指標皆為滿分 1.0。
- 📝 **分析總結**：系統回答完美命中標準答案，數據精確且忠實於法條檢索文本。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.071 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 雙車道寬度】
停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：
一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。
二、設置於室內之停車位，其五分之一車位數，每輛停車位寬度得寬減二十公分。但停車位長邊鄰接牆壁者，不得寬減，且寬度寬減之停車位不得連續設置。
三、機械停車位每輛為寬二點五公尺，長五點五公尺，淨高一點八公尺以上。但不供乘車人進出使用部分，寬得為二點二公尺，淨高為一點六公尺以上。
四、設置汽車昇降機，應留設寬三點五公尺以上、長五點七公尺以上之昇降機道。
五、基地面積在一千五百平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）。
六、車道供雙向通行且服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者，其進口及出口得為單車道寬度。
七、實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。
前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。
【實體原文 - 車道之寬度】
車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定：
一、車道之寬度：
（一）單車道寬度應為三點五公尺以上。
（二）雙車道寬度應為五點五公尺以上。
（三）停車位角度超過六十度者，其停車位前方應留設深六公尺，寬五公尺以上之空間。
二、車道坡度不得超過一比六，其表面應用粗面或其他不滑之材料。
三、車道之內側曲線半徑應為五公尺以上。
【實體原文 - 得為單車道寬度】
停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：
一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。
二、設置於室內之停車位，其五分之一車位數，每輛停車位寬度得寬減二十公分。但停車位長邊鄰接牆壁者，不得寬減，且寬度寬減之停車位不得連續設置。
三、機械停車位每輛為寬二點五公尺，長五點五公尺，淨高一點八公尺以上。但不供乘車人進出使用部分，寬得為二點二公尺，淨高為一點六公尺以上。
四、設置汽車昇降機，應留設寬三點五公尺以上、長五點七公尺以上之昇降機道。
五、基地面積在一千五百平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）。
六、車道供雙向通行且服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者，其進口及出口得為單車道寬度。
七、實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。
前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。
[第61條] 車道之寬度 -應為-> 3.5公尺以上
[第61條] (條件: 雙車道) 車道之寬度 -應為-> 5.5公尺以上
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 單車道寬度至少應為3.5公尺；雙車道寬度至少應為5.5公尺。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.7` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統準確回答了單車道與雙車道寬度要求，標準答案數值 3.5 公尺與 5.5 公尺完全相符。檢索文本 (Context) 包含第61條與知識圖譜三元組，涵蓋度完整，但檢索文本中包含兩段重複之第60條條文（含車位寬度、昇降機等無關細節），影響精確度。
Step B (
  - **嚴格查核**：系統並未棄權，且回答極為精確無幻覺。檢索文本中確實存在冗餘法條，精確度應評為 0.7。
Step C (
  - **綜合評定**：檢索完整且回答完全正確，各維度評分綜合判定。
- 📝 **分析總結**：檢索文本完整涵蓋解答所需之法條與圖譜關係，回答簡潔且與標準答案完全一致。

---

### 💡 問題 6：某建商想在基地內設置一條「私設通路」，該私設通路是否計入法定空地？如果該通路與道路交叉，是否需要截角？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.577 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第一節_建築基地\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第一節_建築基地"
---
# 第一節_建築基地 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築基地的設施配置與防災措施。內容包括基地與建築線的連線要求、私設通路的設定標準、雨水汙水的處理與排放、建築物地面高度的規定、建築基地退縮綠帶的要求、防水閘門的設定、斷崖地區的建築限制，以及沿海地區高腳屋建築的規定。這些規範旨在確保建築物的安全性、環境適應性和防災能力，同時維護公共空間的功能與品質。

## 包含條文
- [第2條](第2條.md): 基地應與建築線相連接，其連接部份之最小長度應在二公尺以上。基地內私設通路之寬度不得小於左列標準： 一、長度未滿十公尺者為二公尺。 二、長度在十公尺以上未滿二十公尺者為三公尺。 三、長度大於二十公尺為五...
- [第2-1條](第2-1條.md): 私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部分，得計入法定空地面積。
- [第3-2條](第3-2條.md): 基地臨接道路邊寬度達三公尺以上之綠帶，應從該綠帶之邊界線退縮四公尺以上建築。但道路邊之綠帶實際上已鋪設路面作人行步道使用，或在都市計畫書圖內載明係供人行步道使用者，免退縮；退縮後免設騎樓；退縮部份，計...
- [第3條](第3條.md): （刪除）
- [第3-1條](第3-1條.md): 私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部份，其設置標準依左列規定： 一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。 二、通路與迴車道交叉口截角長度為四公尺，未達四公尺者...
- [第4-3條](第4-3條.md): 都市計畫地區新建、增建或改建之建築物，除本編第十三章山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施、個別興建農舍、建築基地面積三百平方公尺以下及未增加建築面積之增建或改建部分者外，應依下列規定，設置雨...
- [第4條](第4條.md): 建築基地之地面高度，應在當地洪水位以上，但具有適當防洪及排水設備，或其建築物有一層以上高於洪水位，經當地主管建築機關認為無礙安全者，不在此限。
- [第4-1條](第4-1條.md): 建築物除位於山坡地基地外，應依下列規定設置防水閘門（板），並應符合直轄市、縣（市）政府之防洪及排水相關規定： 一、建築物地下層及地下層停車空間於地面層開向屋外之出入口及汽車坡道出入口，應設置高度自基地...
- [第4-2條](第4-2條.md): 沿海或低窪之易淹水地區建築物得採用高腳屋建築，並應符合下列規定： 一、供居室使用之最低層樓地板及其水平支撐樑之底部，應在當地淹水高度以上，並增加一定安全高度；且最低層下部空間之最大高度，以其樓地板面不...
- [第5條](第5條.md): 建築基地內之雨水污水應設置適當排水設備或處理設備，並排入該地區之公共下水道。
-...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第一節_建築基地\第3-1條.md】
---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 建築基地
summary: 私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部份，其設置標準依左列規定： 一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。
  二、通路與迴車道交叉口截角長度為四公尺，未達四公尺者...
tags: []
title: 第3-1條
---
# 第3-1條

私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部份，其設置標準依左列規定：
一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。
二、通路與迴車道交叉口截角長度為四公尺，未達四公尺者以其最大截角長度為準。
三、截角為三角形，應為等腰三角形；截角為圓弧，其截角長度即為該弧之切線長。
前項私設通路寬度在九公尺以上，或通路確因地形無法供車輛通行者，得免設迴車道。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 1. 該私設通路長度自建築線起算未超過35公尺的部分，得計入法定空地面積。2. 該私設通路與道路之交叉口，免截角。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.4` | CR: `0.5` | F: `0.5` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，但
  - **嚴格查核**：檢索文本 (Context) 僅包含 _index.md 的法條目錄摘要與第3-1條迴車道規定，完全未包含道路交叉免截角之法規（如第7條但書）。因此：1. 檢索文本 (Context) Recall 僅有一半資訊給 0.5；2. 檢索文本 (Context) Precision 大多為無關索引雜訊給 0.4；3. Faithfulness 部分，第2點免截角未獲 檢索文本 (Context) 支持（純屬模型先驗知識），故忠實度判 0.5；4. 系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 與標準答案完全吻合且切中提問，均給 1.0。
  - **綜合評定**：最終綜合判定確立。
- 📝 **分析總結**：系統回答內容與標準答案完全吻合，但檢索端遺漏道路截角法條，免截角結論未獲檢索文本支持。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.083 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
前條建築物之面前道路寬度，除本編第一百二十一條及第一百二十九條另有規定者外，應依下列規定。基地臨接二條以上道路，供特定建築物使用之主要出入口應臨接合於本章規定寬度之道路：
一、集會堂、戲院、電影院、酒家、夜總會、歌廳、舞廳、酒吧、加油站、汽車站房、汽車商場、批發市場等建築物，應臨接寬十二公尺以上之道路。
二、其他建築物應臨接寬八公尺以上之道路。但前款用途以外之建築物臨接之面前道路寬度不合本章規定者，得按規定寬度自建築線退縮後建築。退縮地不得計入法定空地面積，且不得於退縮地內建造圍牆、排水明溝及其他雜項工作物。
三、建築基地未臨接道路，且供第一款用途以外之建築物使用者，得以私設通路連接道路，該道路及私設通路寬度均合於本條之規定者，該私設通路視為該建築基地之面前道路，且私設通路所占面積不得計入法定空地面積。
前項面前道路寬度，經直轄市、縣（市）政府審查同意者，得不受前項、本編第一百二十一條及第一百二十九條之限制。
---
私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部分，得計入法定空地面積。
---
基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路，得計入法定空地面積。
基地內通路之寬度不得小於左列標準，但以基地內通路為進出道路之建築物，其總樓地板面積合計在一、○○○平方公尺以上者，通路寬度為六公尺。
一、長度未滿十公尺者為二公尺。
二、長度在十公尺以上未滿二十公尺者為三公尺。
三、長度在二十公尺以上者為五公尺。
基地內通路為連通建築線者，得穿越同一基地建築物之地面層，穿越之深度不得超過十五公尺，淨寬並應依前項寬度之規定，淨高至少三公尺，其穿越法定騎樓者，淨高不得少於法定騎樓之高度。該穿越部份得不計入樓地板面積。
第一項基地內通路之長度，自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同出入口。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺的部分，得計入法定空地面積。此外，私設通路與道路之交叉口，免截角。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.5` | CR: `0.5` | F: `0.5` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 僅包含私設通路計入法定空地之規定（35公尺限制），但完全缺失交叉口截角之法條；因此 檢索文本 (Context) Precision 給予 0.5，檢索文本 (Context) Recall 給予 0.5。系統回答 (Answer) 精準回答了兩大問題且與 人工標準答案 (Ground Truth) 完全一致（系統回答 (Answer) Correctness 1.0, 系統回答 (Answer) Relevancy 1.0）。但由於 檢索文本 (Context) 缺乏截角法規，系統回答 (Answer) 的截角結論係由模型內在知識生成，未被 檢索文本 (Context) 支撐，Faithfulness 僅能給 0.5。
  - **嚴格查核**：系統客觀上答對了全部法規，Faithfulness 能否從寬？不能，Faithfulness 定義為回答是否 100% 來自 檢索文本 (Context)，即使事實正確，無 檢索文本 (Context) 支撐即屬外部知識引用，必須扣分。
  - **綜合評定**：確立各項維度評分。
- 📝 **分析總結**：系統回答完美契合標準答案，但檢索文本遺漏了截角相關法條，導致截角部分的回答缺乏 Context 支撐。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.082 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
[第3-1條] (條件: 寬度在九公尺以上，或通路確因地形無法供車輛通行) 私設通路 -得免設-> 迴車道
[第118條] (條件: 建築基地未臨接道路，且供第一款用途以外之建築物使用者，且道路及私設通路寬度均合於本條之規定) 私設通路 -視同-> 面前道路
[第2條] (條件: 基地內以私設通路為進出道路之建築物總樓地板面積合計在一、○○○平方公尺以上) 私設通路 -寬度為-> 六公尺
[第3-1條] (條件: 為單向出口，且長度超過三十五公尺) 私設通路 -應設置-> 汽車迴車道
[第2條] (條件: 長度大於二十公尺) 私設通路 -寬度不得小於-> 五公尺
【實體原文 - 基地以私設通路連接建築線, 私設通路】
建築物高度不得超過基地面前道路寬度之一‧五倍加六公尺。面前道路寬度之計算，依左列規定：
一、道路邊指定有牆面線者，計至牆面線。
二、基地臨接計畫圓環，以交會於圓環之最寬道路視為面前道路；基地他側同時臨接道路，其高度限制並應依本編第十六條規定。
三、基地以私設通路連接建築線，並作為主要進出道路者，該私設通路視為面前道路。但私設通路寬度大於其連接道路寬度，應以該道路寬度，視為基地之面前道路。
四、臨接建築線之基地內留設有私設通路者，適用本編第十六條第一款規定，其餘部份適用本條第三款規定。
五、基地面前道路中間夾有綠帶或河川，以該綠帶或河川兩側道路寬度之和，視為基地之面前道路，且以該基地直接臨接一側道路寬度之二倍為限。
前項基地面前道路之寬度未達七公尺者，以該道路中心線深進三‧五公尺範圍內，建築物之高度不得超過九公尺。
特定建築物面前道路寬度之計算，適用本條之規定。
【實體原文 - 私設通路】
基地應與建築線相連接，其連接部份之最小長度應在二公尺以上。基地內私設通路之寬度不得小於左列標準：
一、長度未滿十公尺者為二公尺。
二、長度在十公尺以上未滿二十公尺者為三公尺。
三、長度大於二十公尺為五公尺。
四、基地內以私設通路為進出道路之建築物總樓地板面積合計在一、○○○平方公尺以上者，通路寬度為六公尺。
五、前款私設通路為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層；穿越之深度不得超過十五公尺；該部份淨寬並應依前四款規定，淨高至少三公尺，且不得小於法定騎樓之高度。
前項通路長度，自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同入口。
---
私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部份，其設置標準依左列規定：
一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。
二、通路與迴車道交叉口截角長度為四公尺，未達四公尺者以其最大截角長度為準。
三、截角為三角形，應為等腰三角形；截角為圓弧，其截角長度即為該弧之切線長。
前項私設通路寬度在九公尺以上，或通路確因地形無法供車輛通行者，得免設迴車道。
---
前條建築物之面前道路寬度，除本編第一百二十一條及第一百二十九條另有規定者外，應依下列規定。基地臨接二條以上道路，供特定建築物使用之主要出入口應臨接合於本章規定寬度之道路：
一、集會堂、戲院、電影院、酒家、夜總會、歌廳、舞廳、酒吧、加油站、汽車站房、汽車商場、批發市場等建築物，應臨接寬十二公尺以上之道路。
二、其他建築物應臨接寬八公尺以上之道路。但前款用途以外之建築物臨接之面前道路寬度不合本章規定者，得按規定寬度自建築線退縮後建築。退縮地不得計入法定空地面積，且不得於退縮地內建造圍牆、排水明溝及其他雜項工作物。
三、建築基地未臨接道路，且供第一款用途以外之建築物使用者，得以私設通路連接道路，該道路及私設通路寬度均合於本條之規定者，該私設通路視為該建築基地之面前道路，且私設通路所占面積不得計入法定空地面積。
前項面前道路寬度，經直轄市、縣（市）政府審查同意者，得不受前項、本編第一百二十一條及第一百二十九條之限制。
[第2條] (條件: 前款私設通路為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層) 私設通路 -穿越之深度不得超過-> 十五公尺
【實體原文 - 私設通路寬度大於其連接道路寬度, 其道路寬度】
建築物高度不得超過基地面前道路寬度之一‧五倍加六公尺。面前道路寬度之計算，依左列規定：
一、道路邊指定有牆面線者，計至牆面線。
二、基地臨接計畫圓環，以交會於圓環之最寬道路視為面前道路；基地他側同時臨接道路，其高度限制並應依本編第十六條規定。
三、基地以私設通路連接建築線，並作為主要進出道路者，該私設通路視為面前道路。但私設通路寬度大於其連接道路寬度，應以該道路寬度，視為基地之面前道路。
四、臨接建築線之基地內留設有私設通路者，適用本編第十六條第一款規定，其餘部份適用本條第三款規定。
五、基地面前道路中間夾有綠帶或河川，以該綠帶或河川兩側道路寬度之和，視為基地之面前道路，且以該基地直接臨接一側道路寬度之二倍為限。
前項基地面前道路之寬度未達七公尺者，以該道路中心線深進三‧五公尺範圍內，建築物之高度不得超過九公尺。
特定建築物面前道路寬度之計算，適用本條之規定。
[第2條] (條件: 長度未滿十公尺) 私設通路 -寬度不得小於-> 二公尺
[第2條] (條件: 前款私設通路為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層) 私設通路 -淨高至少-> 三公尺
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 1. 該私設通路長度自建築線起算未超過35公尺部分，得計入法定空地面積；但若該私設通路被視為該建築基地之面前道路，其所占面積則不得計入法定空地面積。  
> 2. 該私設通路與道路交叉，免截角。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.3` | CR: `0.2` | F: `0.3` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統回答與標準答案完美吻合，正確性與相關性皆為滿分；然而檢索文本僅撈出私設通路之寬度、高度限制、迴車道及第118條，完全遺漏了第163條（未超過35公尺計入法定空地）與第8條（交叉口免截角）等核心法條，檢索召回率與精確度皆低。
  - **嚴格查核**：系統回答 (Answer) 雖然完全答對，但其中「未超過35公尺得計入」與「免截角」在 檢索文本 (Context) 中完全沒有提及，系統明顯仰賴預訓練知識而非檢索文本，存在嚴重的不忠實性（Faithfulness 必須重扣）。
  - **綜合評定**：系統回答 (Answer) Correctness 1.0, 系統回答 (Answer) Relevancy 1.0, Faithfulness 0.3, 檢索文本 (Context) Precision 0.3, 檢索文本 (Context) Recall 0.2。
- 📝 **分析總結**：系統回答完美命中標準答案，但檢索文本嚴重遺漏核心法條，答案多源自模型預訓練記憶而非檢索文本。

---

### 💡 問題 7：一棟 15 層樓的集合住宅，其內部設置的昇降機，是否必須包含「緊急用昇降機」？如果是，該機間的構造有何特殊防火與排煙要求？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.571 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第四章_防火避難設施及消防設備\第四節_緊急用昇降機\第107條.md】
---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 緊急用昇降機
summary: 規定緊急用昇降機機間的防火要求、出入口、排煙裝置、照明及消防裝置等。
tags:
- 緊急用昇降機
- 機間防火
- 出入口防火門
- 排煙裝置
title: 第107條
---
# 第107條

緊急用昇降機之構造除本編第二章第十二節及建築設備編對昇降機有關機廂、昇降機道、機械間安全裝置、結構計算等之規定外，並應依下列規定：
一、機間：
（一）除避難層、集合住宅採取複層式構造者其無出入口之樓層及整層非供居室使用之樓層外，應能連通每一樓層之任何部分。
（二）四周應為具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板，其天花板及牆裝修，應使用耐燃一級材料。
（三）出入口應為具有一小時以上防火時效之防火門。除開向特別安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。
（四）應設置排煙設備。
（五）應有緊急電源之照明設備並設置消防栓、出水口、緊急電源插座等消防設備。
（六）每座昇降機間之樓地板面積不得小於十平方公尺。
（七）應於明顯處所標示昇降機之活載重及最大容許乘座人數，避難層之避難方向、通道等有關避難事項，並應有可照明此等標示以及緊急電源之標示燈。
二、機間在避難層之位置，自昇降機出口或昇降機間之出入口至通往戶外出入口之步行距離不得大於三十公尺。戶外出入口並應臨接寬四公尺以上之道路或通道。
三、昇降機道應每二部昇降機以具有一小時以上防火時效之牆壁隔開。但連接機間之出入口部分及連接機械間之鋼索、電線等周圍，不在此限。
四、應有能使設於各層機間及機廂內之昇降控制裝置暫時停止作用，並將機廂呼返避難層或其直上層、下層之特別呼返裝置，並設置於避難層或其直上層或直下層等機間內，或該大樓之集中管理室（或防災中心）內。
五、應設有連絡機廂與管理室（或防災中心）間之電話系統裝置。
六、應設有使機廂門維持開啟狀態仍能昇降之裝置。
七、整座電梯應連接至緊急電源。
八、昇降速度每分鐘不得小於六十公尺。
...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第四章_防火避難設施及消防設備\第四節_緊急用昇降機\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第四節_緊急用昇降機"
---
# 第四節_緊急用昇降機 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範緊急用昇降機在建築物中的設定及其相關裝置的要求。內容包括高度超過十層樓建築物必須設定緊急用昇降機，並根據樓地板面積增加設定座數；同時規定緊急用昇降機機間的防火要求、出入口配置、排煙裝置、照明及消防裝置等詳細規範，以確保緊急情況下人員的安全疏散。

## 包含條文
- [第106條](第106條.md): 規定高度超過十層樓建築物需設緊急用昇降機，每達一定樓地板面積需增設一座。
- [第107條](第107條.md): 規定緊急用昇降機機間的防火要求、出入口、排煙裝置、照明及消防裝置等。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 是，必須包含。依據第55條及第106條規定，建築物高度超過十層樓（如15層樓）須設置緊急用昇降機（除非符合特定豁免條件）。關於其機間的特殊要求，依據第107條規定如下：  
> 1. 防火要求：四周應為具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板，天花板及牆裝修應使用耐燃一級材料。出入口應為具有一小時以上防火時效之防火門，除開向特別安全梯外限設一處，且不得直接連接居室。  
> 2. 排煙要求：應設置排煙設備。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `1.0` | F: `0.95` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 成功檢索出第107條全文及第四節導覽索引，完整涵蓋了15層樓（超過十層）需設置緊急用昇降機之規定（第106條）以及機間之各項防火與排煙構造要求（第107條），檢索文本 (Context) Recall 給予 1.0，檢索文本 (Context) Precision 給予 0.85。系統回答 (Answer) 精準直擊問題，完整且正確地列出四面1小時防火時效牆板、耐燃一級裝修、1小時防火時效防火門（限設一處且不得直連居室）及排煙設備，與 人工標準答案 (Ground Truth) 完全吻合，系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 均給予 1.0。系統回答 (Answer) 中除順帶提及第55條外，所有內容皆完全來自 檢索文本 (Context)，Faithfulness 給予 0.95。
【Step B:
  - **嚴格查核**：系統回答 (Answer) 中出現了 檢索文本 (Context) 未明文列出內容之「第55條」，是否應嚴懲幻覺？初步檢驗答辯：系統回答 (Answer) 主要論據「高度超過十層樓須設緊急用昇降機」完全忠實於 檢索文本 (Context) 導覽索引提及的第106條，且機間防火排煙構造均逐字忠實對應第107條，未捏造任何數值或規範，僅微幅扣 0.05 分即可。
【Step C:
  - **綜合評定**：最終綜合判定】各項指標評定無誤，系統回覆品質極高。
- 📝 **分析總結**：檢索完整涵蓋法規要件，系統回答精確無誤且高度忠實於檢索文本，完美達成評估標準。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.132 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
昇降機之設置依下列規定：
一、六層以上之建築物，至少應設置一座以上之昇降機通達避難層。建築物高度超過十層樓，依本編第一百零六條規定，設置可供緊急用之昇降機。
二、機廂之面積超過一平方公尺或其淨高超過一點二公尺之昇降機，均依本規則之規定。但臨時用昇降機經主管建築機關認為其構造與安全無礙時，不在此限。
三、昇降機道之構造應依下列規定：
（一）昇降機道之出入口，周圍牆壁或其圍護物應以不燃材料建造，並應使機道外之人、物無法與機廂或平衡錘相接觸。
（二）機廂在每一樓層之出入口，不得超過二處。
（三）出入口之樓地板面邊緣與機廂地板邊緣應齊平，其水平距離在四公分以內。
四、其他設備及構造，應依建築設備編之規定。
本規則中華民國一百零二年一月一日修正生效前申請建造執照，並於興建完成後領得使用執照之五層以下建築物增設昇降機者，得依下列規定辦理：
一、不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過十二平方公尺，且昇降機道面積不得超過六平方公尺。
二、不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。
三、增設昇降機所需增加之屋頂突出物，其高度應依本編第一條第九款第一目規定設置。但投影面積不計入同目屋頂突出物水平投影面積之和。
四、住宅用途建築物各樓層樓梯間均設有緊急照明設備，且地上二層以上各樓層均依各類場所消防安全設備設置標準設置火警自動警報設備或依住宅用火災警報器設置辦法設置住宅用火災警報器，並符合下列各目情形之一者，其直通樓梯於避難層開向屋外之出入口寬度得減為七十五公分以上，不受本編第九十條第二款規定寬度之限制：
（一）地面層以上每樓層居室樓地板面積小於二百平方公尺。
（二）依本編第九十六條規定設置安全梯。
（三）樓梯牆面具有一小時以上防火時效，且各戶面向樓梯之開口裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門窗。
本規則中華民國七十一年七月十五日修正生效前領得使用執照之六層以上且其總樓地板面積未達一千平方公尺之建築物增設昇降機者，得依前項規定辦理。
---
高層建築物昇降機道併同昇降機間應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。昇降機間出入口裝設之防火設備應具有遮煙性能。連接昇降機間之走廊，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。
---
高層建築物地板面高度在五十公尺以上或十六層以上之樓層應設置緊急昇降機間，緊急用昇降機載重能力應達十七人（一千一百五十公斤）以上，其速度不得小於每分鐘六十公尺，且自避難層至最上層應在一分鐘內抵達為限。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 是，必須包含「緊急用昇降機」。依規定建築物高度超過十層樓（該集合住宅為15層樓），應設置可供緊急用之昇降機。  
>   
> 其機間構造之特殊防火與排煙要求如下：  
> 1. 防火要求：四周應為具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板；天花板及牆裝修應使用「耐燃一級材料」；出入口應為具有一小時以上防火時效之防火門，除開向特別安全梯外限設一處，且不得直接連接居室。  
> 2. 排煙要求：應設置排煙設備。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.35` | CR: `0.35` | F: `0.3` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統回答與標準答案完美契合，但檢索文本僅提及第55條超過十層樓設置緊急昇降機及高層建築區劃，完全漏掉第107條機間構造細節。
  - **嚴格查核**：檢索文本根本沒有「耐燃一級材料」、「排煙設備」與「不得直連居室」等關鍵規定，回答完全是依賴模型先驗知識作答，因此 Faithfulness 必須重扣；同時 檢索文本 (Context) Recall 嚴重不足且 Precision 含有大量老舊增設昇降機雜訊。
  - **綜合評定**：檢索品質不佳（Recall 0.35, Precision 0.35），忠實度因未根植於檢索文本判定為 0.3；但回答相關性 (1.0) 與正確性 (1.0) 皆完美命中。
- 📝 **分析總結**：檢索端漏掉核心法條（第107條）且雜訊多，但生成端依靠模型內部知識完整答對標準答案。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.1 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
[第107條] 緊急用昇降機 -應設置-> 排煙設備
[第107條] 緊急用昇降機 -天花板及牆裝修-> 使用耐燃一級材料
[第107條] 緊急用昇降機 -四周應為-> 具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板
[第107條] 緊急用昇降機 -出入口應為-> 具有一小時以上防火時效之防火門
[第107條] 緊急用昇降機 -應能連通-> 每一樓層之任何部分
[第107條] 緊急用昇降機 -應有緊急電源之照明設備並設置-> 消防設備
【實體原文 - 可供緊急用之昇降機】
昇降機之設置依下列規定：
一、六層以上之建築物，至少應設置一座以上之昇降機通達避難層。建築物高度超過十層樓，依本編第一百零六條規定，設置可供緊急用之昇降機。
二、機廂之面積超過一平方公尺或其淨高超過一點二公尺之昇降機，均依本規則之規定。但臨時用昇降機經主管建築機關認為其構造與安全無礙時，不在此限。
三、昇降機道之構造應依下列規定：
（一）昇降機道之出入口，周圍牆壁或其圍護物應以不燃材料建造，並應使機道外之人、物無法與機廂或平衡錘相接觸。
（二）機廂在每一樓層之出入口，不得超過二處。
（三）出入口之樓地板面邊緣與機廂地板邊緣應齊平，其水平距離在四公分以內。
四、其他設備及構造，應依建築設備編之規定。
本規則中華民國一百零二年一月一日修正生效前申請建造執照，並於興建完成後領得使用執照之五層以下建築物增設昇降機者，得依下列規定辦理：
一、不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過十二平方公尺，且昇降機道面積不得超過六平方公尺。
二、不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。
三、增設昇降機所需增加之屋頂突出物，其高度應依本編第一條第九款第一目規定設置。但投影面積不計入同目屋頂突出物水平投影面積之和。
四、住宅用途建築物各樓層樓梯間均設有緊急照明設備，且地上二層以上各樓層均依各類場所消防安全設備設置標準設置火警自動警報設備或依住宅用火災警報器設置辦法設置住宅用火災警報器，並符合下列各目情形之一者，其直通樓梯於避難層開向屋外之出入口寬度得減為七十五公分以上，不受本編第九十條第二款規定寬度之限制：
（一）地面層以上每樓層居室樓地板面積小於二百平方公尺。
（二）依本編第九十六條規定設置安全梯。
（三）樓梯牆面具有一小時以上防火時效，且各戶面向樓梯之開口裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門窗。
本規則中華民國七十一年七月十五日修正生效前領得使用執照之六層以上且其總樓地板面積未達一千平方公尺之建築物增設昇降機者，得依前項規定辦理。
[第107條] 緊急用昇降機 -每座昇降機間之樓地板面積不得小於-> 十平方公尺
【實體原文 - 緊急用昇降機】
依本編第五十五條規定應設置之緊急用昇降機，其設置標準依左列規定：
一、建築物高度超過十層樓以上部分之最大一層樓地板面積，在一、五○○平方公尺以下者，至少應設置一座：超過一、五○○平方公尺時，每達三、○○○平方公尺，增設一座。
二、左列建築物不受前款之限制：
（一）超過十層樓之部分為樓梯間、昇降機間、機械室、裝飾塔、屋頂窗及其他類似用途之建築物。
（二）超過十層樓之各層樓地板面積之和未達五○○平方公尺者。
---
緊急用昇降機之構造除本編第二章第十二節及建築設備編對昇降機有關機廂、昇降機道、機械間安全裝置、結構計算等之規定外，並應依下列規定：
一、機間：
（一）除避難層、集合住宅採取複層式構造者其無出入口之樓層及整層非供居室使用之樓層外，應能連通每一樓層之任何部分。
（二）四周應為具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板，其天花板及牆裝修，應使用耐燃一級材料。
（三）出入口應為具有一小時以上防火時效之防火門。除開向特別安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。
（四）應設置排煙設備。
（五）應有緊急電源之照明設備並設置消防栓、出水口、緊急電源插座等消防設備。
（六）每座昇降機間之樓地板面積不得小於十平方公尺。
（七）應於明顯處所標示昇降機之活載重及最大容許乘座人數，避難層之避難方向、通道等有關避難事項，並應有可照明此等標示以及緊急電源之標示燈。
二、機間在避難層之位置，自昇降機出口或昇降機間之出入口至通往戶外出入口之步行距離不得大於三十公尺。戶外出入口並應臨接寬四公尺以上之道路或通道。
三、昇降機道應每二部昇降機以具有一小時以上防火時效之牆壁隔開。但連接機間之出入口部分及連接機械間之鋼索、電線等周圍，不在此限。
四、應有能使設於各層機間及機廂內之昇降控制裝置暫時停止作用，並將機廂呼返避難層或其直上層、下層之特別呼返裝置，並設置於避難層或其直上層或直下層等機間內，或該大樓之集中管理室（或防災中心）內。
五、應設有連絡機廂與管理室（或防災中心）間之電話系統裝置。
六、應設有使機廂門維持開啟狀態仍能昇降之裝置。
七、整座電梯應連接至緊急電源。
八、昇降速度每分鐘不得小於六十公尺。
[第107條] (條件: 避難層之位置) 緊急用昇降機 -自昇降機出口或昇降機間之出入口至通往戶外出入口之步行距离不得大於-> 三十公尺
[第79-2條] (條件: 无) 昇降机间出入口装设有非防火设备但开启后能自动关闭且具有遮烟性能时 -昇降机道出入口之防火设备得免受应具遮烟性能之限制-> 无
【實體原文 - 昇降机间出入口装设有非防火设备但开启后能自动关闭且具有遮烟性能时】
防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能。
前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。
挑空符合下列情形之一者，得不受第一項之限制：
一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。
二、連跨樓層數在三層以下，且樓地板面積在一千五百平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。
第一項應予區劃之空間範圍內，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。
[第107條] 緊急用昇降機 -應於明显處所標示-> 昇降機之活載重及最大容許乘座人數，避難層之避難方向、通道等有關避難事項，並應有可照明此等標示以及緊急電源之標示燈
[第106條] (條件: 建築物高度超過十層樓以上部分之最大一層樓地板面積超過一、五○○平方公尺) 緊急用昇降機 -增加設置-> 每達三、○○○平方公尺，增設一座
[第106條] (條件: 建築物高度超過十層樓以上部分之最大一層樓地板面積在一、五○○平方公尺以下) 緊急用昇降機 -設置-> 至少應設置一座
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `1.0` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，檢索召回率極佳 (檢索文本 (Context) Recall: 1.0)，檢索精確度高 (檢索文本 (Context) Precision: 0.85)。然而 系統回答 (Answer) 回答「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」。
  - **嚴格查核**：檢索文本已有充份解答，系統卻棄權宣稱缺乏資訊，依據評審守則之【評估基準規範 - 棄權強制零分】，無論系統是否誠實，其 Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 必須一律強制打 0.0 分。
  - **綜合評定**：最終綜合判定嚴格執行強制零分規範。
- 📝 **分析總結**：檢索文本已完整提供所需法條，但系統棄權表示缺乏相關資訊，依最高指導原則 Faithfulness、Answer Relevancy 與 Answer Correctness 強制給予 0.0 分。

---

### 💡 問題 8：建築物的「避難層」通常是指具有出入口通達地面或道路之樓層，但如果該建築物設有地下室（例如作為商場），該地下室直通樓梯的總寬度是否有特殊規定？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.585 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十一章_地下建築物\第一節_一般設計通則\第181條.md】
---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第十一章_地下建築物/第二節_建築構造/第200條
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第二節_排煙設備/第100條
- 第十一章_地下建築物/第二節_建築構造/第200條
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定建築物不得與基地外地下建築物或運輸系統直接連線，若以緩衝區間接連線需符合特定防火及安全規定。
tags:
- 地下建築物
- 緩衝區
- 防火規定
- 安全規定
title: 第181條
---
# 第181條

建築物非經當地主管建築機關會同有關機關認定有公益需要、無安全顧慮且其構造、設備應符合本章規定者，不得與基地外之地下建築物、地下運輸系統設施連接。
前項以地下通道直接連接者，該建築物地面以下之部分及地下通道適用本章規定。但以緩衝區間接連接，並符合下列規定者，不在此限：
一、緩衝區與連接之地下建築物、地下運輸系統及建築物之地下層間應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板區劃分隔，防火門窗等防火設備應具有一小時以上之阻熱性，其內部裝修材料應為耐燃一級材料，且設有通風管道時，其通風管道不得同時貫穿緩衝區與二側建築物之防火區劃。
二、連接緩衝區二側之連接出入口，總寬度均應在三公尺以上，六公尺以下，且任一出入口淨寬度不得小於一點五公尺。連接出入口應設置具有一小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備，非連接出入口部分不得以防火門窗取代防火區劃牆。
三、緩衝區連接地下建築物、地下運輸系統之出入口防火門窗應為常時開放式，且應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，並應與所連接地下建築物、地下運輸系統及建築物之中央管理室或防災中心連動監控，使能於災害發生時自動關閉。
四、緩衝區之面積：
A≧W1^2+W2^2
A ：緩衝區之面積（平方公尺），專用直通樓梯面積不得計入。
W1：緩衝區與地下建築物或地下運輸系統連接部分之出入口總寬度（公尺）。
W2：緩衝區與建築物地下層連接部分之出入口總寬度（公尺）。
五、緩衝區設置之專用直通樓梯寬度不得小於地下建築物或地下運輸系統連接緩衝區連接出入口總寬度之二分之一，專用直通樓梯分開設置時，其樓梯寬度得合併計算。
六、緩衝區面積之百分之三十以上應挑空至地面層。地面層挑空上方設有頂蓋者，其頂蓋距地面之淨高應在三公尺以上，且其地面以上立面之透空部份應在立面周圍面積三分之一以上。但緩衝區設置水平挑空空間確有困難者，得設置符合本編第一百零二條規定之進風排煙設備，並適用兼用排煙室之相關規定。
七、以緩衝區連接之建築物地下層當層設有燃氣設備及鍋爐設備者，應依本編第二百零一條第二項辦理；瓦斯供氣設備並依本編第二百零六條規定辦理。
八、利用緩衝區與地...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十一章_地下建築物\第一節_一般設計通則\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第一節_一般設計通則"
---
# 第一節_一般設計通則 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範地下空間的設計與使用規範，特別著重於地下通道、建築物退縮線、直通樓梯及地下使用單元等方面。條文詳細規定地下通道需設定天窗或安全梯、尺寸與坡度要求，並確保與地面出口樓梯之間的安全距離；建築物退縮線需保持一定距離以確保安全及維護空間；直通樓梯的淨寬度、級高階深及樓梯間隔平臺的要求；地下使用單元不得超出特定限制線，並需符合通行及避難需求；地下建築物需設中央管理室並設防火隔離措施；此外，還規範了地下建築物與地面間的距離，以供公共設施埋設。整體而言，這些規範旨在保障地下空間的安全性、通行便利性和公共利益。

## 包含條文
- [第178條](第178條.md): 規定特定公共設施用地及地下建築物應遵循本章規定，若無規定則依其他編章規定執行。
- [第179條](第179條.md): 定義地下建築物及其相關構造物之術語，包括地下使用單元、地下通道、直通樓梯及緩衝區等。
- [第180條](第180條.md): 規定地下建築物用途需符合都市計畫法及相關規定，並可由地方政府依公共利益指定。
- [第181條](第181條.md): 規定建築物不得與基地外地下建築物或運輸系統直接連線，若以緩衝區間接連線需符合特定防火及安全規定。
- [第182條](第182條.md): 規定地下建築物需設中央管理室並設相互連絡裝置，管理室須有專用直通樓梯及防火隔離。
- [第183條](第183條.md): 規定地下使用單元臨接地下通道之寬度不得小於二公尺，且至地下通道或專用直通樓梯出入口步行距離不得超過二十公尺。
- [第184條](第184條.md): 規定地下通道的尺寸、坡度及出入口要求，確保安全通行與疏散。
- [第185條](第185條.md): 規定地下通道至地面出口樓梯的最大步行距離及樓梯寬度要求，允許以坡道替代並需符合特定坡度及防滑要求。
- [第186條](第186條.md): 規定地下使用單元不得超出特定限制線五十分米，例外為通行及避難所需的方向指標和號誌。
- [第187條](第187條.md): 規定地下通道之下水溝及其他設施需以耐磨材料覆蓋，並不得影響通行。
- [第188條](第188條.md): 規定地下通道附近需設定地下廣場及其樓梯數量和位置。
- [第189條](第189條.md): 規定地下建築物與建築物地下層連線處需防火隔離並設安全梯至地面。
- [第190條](第190條.md): 規定道路及公園廣場等用地地下建築物與地面間需保持一定距離，以供公共設施埋設。
- [第191條](第191條.md): 規定地下建築物進、排風口及樓梯間出入口設於人行道時，需保持至少三公尺淨寬。
- [第192條](第192...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據《建築技術規則建築設計施工編》第四章防火避難設施及消防設備第一節第98條規定，對於供商場使用的建築物，其直通樓梯的總寬度有特殊計算規定：應以各層中（不包括避難層）商場之最大樓地板面積，每100平方公尺寬60公分的計算值為準，並且必須「以避難層為分界，分別核計其直通樓梯總寬度」。因此，地下室商場的直通樓梯總寬度應與地上層分開核計。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.0` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `0.9` | AC: `0.5`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，完全未命中第四章第98條，因此 檢索文本 (Context) Precision 與 Recall 皆判定為 0.0。
  - **嚴格查核**：，但該內容完全不存在於 檢索文本 (Context) 中，屬於利用外部先驗知識回答，對檢索文本之忠實度（Faithfulness）為 0.0；在正確性方面，系統答出了「以避難層為分界分別核計」的核心概念，但遺漏了標準答案中「出入口寬度加嚴提升至36公分」的要件，故 系統回答 (Answer) Correctness
  - **綜合評定**：經綜合比對確認各項指標無誤，維持評定結果。
- 📝 **分析總結**：檢索完全失準未命中法條，回答依賴外部知識且僅答對以避難層分界核計之重點，遺漏出入口寬度加嚴規定。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.109 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
直通樓梯每一座之寬度依本編第三十三條規定，且其總寬度不得小於左列規定：
一、供商場使用者，以該建築物各層中任一樓層（不包括避難層）商場之最大樓地板面積每一○○平方公尺寬六十公分之計算值，並以避難層為分界，分別核計其直通樓梯總寬度。
二、建築物用途類組為Ａ－１組者，按觀眾席面積每十平方公尺寬十公分之計算值，且其二分之一寬度之樓梯出口，應設置在戶外出入口之近旁。
三、一幢建築物於不同之樓層供二種不同使用，直通樓梯總寬度應逐層核算，以使用較嚴（最嚴）之樓層為計算標準。但距離避難層遠端之樓層所核算之總寬度小於近端之樓層總寬度者，得分層核算直通樓梯總寬度，且核算後距避難層近端樓層之總寬度不得小於遠端樓層之總寬度。同一樓層供二種以上不同使用，該樓層之直通樓梯寬度應依前二款規定分別計算後合計之。
---
直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依左列規定：
一、六層以上，或建築物使用類組為Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ類及Ｈ－１組用途使用之樓地板面積合計超過五○○平方公尺者，除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬一‧五公尺以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其淨高不得小於三公尺，並應接通道路。
二、直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，寬度不得小於一‧二公尺，高度不得小於一‧八公尺。
---
昇降機之設置依下列規定：
一、六層以上之建築物，至少應設置一座以上之昇降機通達避難層。建築物高度超過十層樓，依本編第一百零六條規定，設置可供緊急用之昇降機。
二、機廂之面積超過一平方公尺或其淨高超過一點二公尺之昇降機，均依本規則之規定。但臨時用昇降機經主管建築機關認為其構造與安全無礙時，不在此限。
三、昇降機道之構造應依下列規定：
（一）昇降機道之出入口，周圍牆壁或其圍護物應以不燃材料建造，並應使機道外之人、物無法與機廂或平衡錘相接觸。
（二）機廂在每一樓層之出入口，不得超過二處。
（三）出入口之樓地板面邊緣與機廂地板邊緣應齊平，其水平距離在四公分以內。
四、其他設備及構造，應依建築設備編之規定。
本規則中華民國一百零二年一月一日修正生效前申請建造執照，並於興建完成後領得使用執照之五層以下建築物增設昇降機者，得依下列規定辦理：
一、不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過十二平方公尺，且昇降機道面積不得超過六平方公尺。
二、不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。
三、增設昇降機所需增加之屋頂突出物，其高度應依本編第一條第九款第一目規定設置。但投影面積不計入同目屋頂突出物水平投影面積之和。
四、住宅用途建築物各樓層樓梯間均設有緊急照明設備，且地上二層以上各樓層均依各類場所消防安全設備設置標準設置火警自動警報設備或依住宅用火災警報器設置辦法設置住宅用火災警報器，並符合下列各目情形之一者，其直通樓梯於避難層開向屋外之出入口寬度得減為七十五公分以上，不受本編第九十條第二款規定寬度之限制：
（一）地面層以上每樓層居室樓地板面積小於二百平方公尺。
（二）依本編第九十六條規定設置安全梯。
（三）樓梯牆面具有一小時以上防火時效，且各戶面向樓梯之開口裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門窗。
本規則中華民國七十一年七月十五日修正生效前領得使用執照之六層以上且其總樓地板面積未達一千平方公尺之建築物增設昇降機者，得依前項規定辦理。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 是的，有特殊規定。地下室若供商場使用，其直通樓梯總寬度不得小於該建築物各層中任一樓層（不含避難層）商場最大樓地板面積每100平方公尺寬60公分的計算值，且須以避難層為分界來分別核計總寬度。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.35` | CR: `0.5` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `0.6`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，忠實度極佳。
  - **嚴格查核**：，且標準答案尚包含出入口加嚴至36公分之規定未被檢索與回答。
  - **綜合評定**：經合議綜合判定：檢索文本 (Context) Precision因無關之昇降機法條篇幅過多給予0.35；檢索文本 (Context) Recall因缺漏出入口加嚴法條給予0.5；Faithfulness毫無幻覺給予1.0；系統回答 (Answer) Relevancy直擊問題核心給予1.0；系統回答 (Answer) Correctness因答對樓梯總寬度核心規定但漏掉出入口加嚴規定給予0.6。
- 📝 **分析總結**：系統精準且忠實地回答了商場直通樓梯總寬度計算與避難層分界規定，但檢索文本雜訊偏多，且未涵蓋出入口寬度加嚴之規定。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.107 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層超過四○○平方公尺，其他任一層超過二四○平方公尺者】
八層以上之樓層及下列建築物，應自各該層設置二座以上之直通樓梯達避難層或地面：
一、主要構造屬防火構造或使用不燃材料所建造之建築物在避難層以外之樓層供下列使用，或地下層樓地板面積在二百平方公尺以上者。
（一）建築物使用類組為 A-1  組者。
（二）建築物使用類組為 F-1  組樓層，其病房之樓地板面積超過一○○平方公尺者。
（三）建築物使用類組為 H-1、B-4 組及供集合住宅使用，且該樓層之樓地板面積超過二四○平方公尺者。
（四）供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層超過四○○平方公尺，其他任一層超過二四○平方公尺者。
二、主要構造非屬防火構造或非使用不燃材料所建造之建築物供前款使用者，其樓地板面積一○○平方公尺者應減為五○平方公尺；樓地板面積二四○平方公尺者應減為一○○平方公尺；樓地板面積四○○平方公尺者應減為二○○平方公尺。
前項建築物之樓面居室任一點至二座以上樓梯之步行路徑重複部分之長度不得大於本編第九十三條規定之最大容許步行距離二分之一。
【實體原文 - 直通樓梯於避難層開向屋外之出入口】
直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依左列規定：
一、六層以上，或建築物使用類組為Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ類及Ｈ－１組用途使用之樓地板面積合計超過五○○平方公尺者，除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬一‧五公尺以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其淨高不得小於三公尺，並應接通道路。
二、直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，寬度不得小於一‧二公尺，高度不得小於一‧八公尺。
[第90條] 直通樓梯於避難層開向屋外之出入口 -寬度不得小於-> 1.2公尺
[第95條] 供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層超過四○○平方公尺，其他任一層超過二四○平方公尺者 -需設置-> 二座以上之直通樓梯
[第90條] 直通樓梯於避難層開向屋外之出入口 -高度不得小於-> 1.8公尺
【實體原文 - 緩衝區與建築物地下層連接部分之出入口總寬度】
建築物非經當地主管建築機關會同有關機關認定有公益需要、無安全顧慮且其構造、設備應符合本章規定者，不得與基地外之地下建築物、地下運輸系統設施連接。
前項以地下通道直接連接者，該建築物地面以下之部分及地下通道適用本章規定。但以緩衝區間接連接，並符合下列規定者，不在此限：
一、緩衝區與連接之地下建築物、地下運輸系統及建築物之地下層間應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板區劃分隔，防火門窗等防火設備應具有一小時以上之阻熱性，其內部裝修材料應為耐燃一級材料，且設有通風管道時，其通風管道不得同時貫穿緩衝區與二側建築物之防火區劃。
二、連接緩衝區二側之連接出入口，總寬度均應在三公尺以上，六公尺以下，且任一出入口淨寬度不得小於一點五公尺。連接出入口應設置具有一小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備，非連接出入口部分不得以防火門窗取代防火區劃牆。
三、緩衝區連接地下建築物、地下運輸系統之出入口防火門窗應為常時開放式，且應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，並應與所連接地下建築物、地下運輸系統及建築物之中央管理室或防災中心連動監控，使能於災害發生時自動關閉。
四、緩衝區之面積：
A≧W1^2+W2^2
A ：緩衝區之面積（平方公尺），專用直通樓梯面積不得計入。
W1：緩衝區與地下建築物或地下運輸系統連接部分之出入口總寬度（公尺）。
W2：緩衝區與建築物地下層連接部分之出入口總寬度（公尺）。
五、緩衝區設置之專用直通樓梯寬度不得小於地下建築物或地下運輸系統連接緩衝區連接出入口總寬度之二分之一，專用直通樓梯分開設置時，其樓梯寬度得合併計算。
六、緩衝區面積之百分之三十以上應挑空至地面層。地面層挑空上方設有頂蓋者，其頂蓋距地面之淨高應在三公尺以上，且其地面以上立面之透空部份應在立面周圍面積三分之一以上。但緩衝區設置水平挑空空間確有困難者，得設置符合本編第一百零二條規定之進風排煙設備，並適用兼用排煙室之相關規定。
七、以緩衝區連接之建築物地下層當層設有燃氣設備及鍋爐設備者，應依本編第二百零一條第二項辦理；瓦斯供氣設備並依本編第二百零六條規定辦理。
八、利用緩衝區與地下建築物或地下運輸系統連接之原有建築物未設置中央管理室或防災中心者，應增設之。
九、緩衝區所連接之建築物及地下建築物或地下運輸系統之中央管理室或防災中心監控，其監控項目應依本規則相關規定設置。雙方之中央管理室或防災中心應設置，專用電話或對講裝置並連接緊急電源，供互相連絡。
十、緩衝區及其專用直通樓梯之空間，得不計入建築面積及容積總樓地板面積。
十一、緩衝區內專供通行及緊急避難使用，不得有營業行為；牆壁得以耐燃一級材料設置嵌入式廣告物。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 有特殊規定。對於供商場使用者，直通樓梯的總寬度應以該建築物各層中任一樓層（不包括避難層）商場之最大樓地板面積每一○○平方公尺寬六十公分的計算值為準，並且必須以避難層為分界，分別核計其直通樓梯的總寬度。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.1` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `0.95` | AC: `0.5`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本僅提供第90條出入口寬度、第95條直通樓梯座數及地下建築物緩衝區規定，完全未包含直通樓梯總寬度計算（第98條）之規定，檢索召回與精確度極低。系統回答 (Answer) 雖提及「以避難層為分界分別核計」，但內容完全來自模型預訓練知識而非 檢索文本 (Context)，Faithfulness 給 0.0。
  - **嚴格查核**：系統回答 (Answer) 雖正面回答問題（Relevancy 高），但引用了商場每100平方公尺60公分之通則，遺漏了標準答案中地下室直通樓梯出入口加嚴為每100平方公尺36公分之核心數值，正確性判定為 0.5。
  - **綜合評定**：最終綜合判定：檢索召回失敗 (0.0)，回答忠實度為 0.0，回答正確性為 0.5。
- 📝 **分析總結**：檢索文本漏失關鍵法條；回答內容非基於檢索文本（Faithfulness 為 0），且僅答對以避難層分界之原則，遺漏地下室加嚴至36公分之重要規定。

---

### 💡 問題 9：某一般辦公大樓（非高層建築物）屋頂設有水塔、樓梯間與突出屋面的管道間。這些突出物的投影面積總和最多不能超過建築面積的百分之幾？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.563 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第一章_用語定義\第1條.md】
---
chapter: 第一章 用語定義
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第95條
- 第二章_一般設計通則/第三節_建築物高度/第11條
- 第二章_一般設計通則/第八節_日照_採光_通風_節約能源/第42條
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第90條
section: ''
summary: 定義了建築技術規則中的關鍵術語及其計算方法，如建築面積、建蔽率、建築物高度等。
tags: 建築面積, 建蔽率, 建筑物高度, 基地面積, 楼层高度
title: 第1條
---
# 第1條

本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十二章_高層建築物\第一節_一般設計通則\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第一節_一般設計通則"
---
# 第一節_一般設計通則 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範高層建築物的相關建築規範。內容包括界定高層建築物的高度及樓層數、樓地板面積與留設空地的比例限制、特定樓層緊急進出口設定要求、建築退縮線的安全距離規定等。這些規範旨在保障高層建築物的安全性、緊急疏散能力和周邊環境的相容性，同時確保建築物與道路之間的安全距離及維護空間的有效利用。

## 包含條文
- [第227條](第227條.md): 定義高層建築物為高度達五十公尺或樓層超過十六層的建築物。
- [第228條](第228條.md): 規定高層建築物總樓地板面積與留設空地之比，商業區上限為30，住宅區及其他使用區上限為15。
- [第229條](第229條.md): 規定高層建築需退縮建築以確保安全距離，高度超過50公尺時必須遵循落物曲線距離計算。
- [第230條](第230條.md): 規定高層建築地下層樓地板面積計算公式及例外情形。
- [第231條](第231條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
- [第232條](第232條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
- [第233條](第233條.md): 規定高層建築物特定樓層需設緊急進口，除非有足夠窗戶或開口符合規定。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 百分之十二點五
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.7` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含建築技術規則建築設計施工編第1條第9款，明確包含一般建築物屋頂突出物水平投影面積以不超過建築面積百分之十二點五為限之規定；系統回答 (Answer) 精準給出「百分之十二點五」，與 人工標準答案 (Ground Truth) 完全一致且無幻覺。
  - **嚴格查核**：檢索文本中包含大量第1條其他定義與高層建築導覽索引，存在一定冗餘噪音，檢索文本 (Context) Precision 應適度扣分；此外回答雖簡短但直擊核心提問，無遺漏或錯誤。
  - **綜合評定**：檢索精準度為 0.7，檢索召回率 1.0，忠實度 1.0，回答相關性 1.0，解答正確性 1.0。
- 📝 **分析總結**：檢索文本完整涵蓋關鍵法條，回答精準無誤且與標準答案一致。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.096 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二點五公尺以內。
（三）女兒牆高度在一點五公尺以內。
（四）第十款第三目至第五目之屋頂突出物。
（五）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在二分之一以下者。
（六）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）超過二分之一者，應經中央主管建築機關核可。
十、屋頂突出物：突出於屋面之附屬建築物及雜項工作物：
（一）樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房。
（二）水塔、水箱、女兒牆、防火牆。
（三）雨水貯留利用系統設備、淨水設備、露天機電設備、煙囪、避雷針、風向器、旗竿、無線電桿及屋脊裝飾物。
（四）突出屋面之管道間、採光換氣或再生能源使用等節能設施。
（五）突出屋面之三分之一以上透空遮牆、三分之二以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等公益及綠建築設施，其投影面積不計入第九款第一目屋頂突出物水平投影面積之和。但本目與第一目及第六目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積百分之三十為限。
（六）其他經中央主管建築機關認可者。
十一、簷高：自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。
十二、地板面高度：自基地地面至地板面之垂直距離。
十三、樓層高度：自室內地板面至其直上層地板面之高度；最上層之高度，為至其天花板高度。但同一樓層之高度不同者，以其室內樓地板面積除該樓層容積之商，視為樓層高度。
十四、天花板高度：自室內地板面至天花板之高度，同一室內之天花板高度不同時，以其室內樓地板面積除室內容積之商作天花板高度。
十五、建築物層數：基地地面以上樓層數之和。但合於第九款第一目之規定者，不作為層數計算；建築物內層數不同者，以最多之層數作為該建築物層數。
十六、地下層：地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有三分之二以上在基地地面上者，視為地面層。
十七、閣樓：在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視為另一樓層。
十八、夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，視為另一樓層。
十九、居室：供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間，均稱居室。門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室。但旅館、住宅、集合住宅、寄宿舍等建築物其衣帽間與儲藏室面積之合計以不超過該層樓地板面積八分之一為原則。
二十、露臺及陽臺：直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺。
二十一、集合住宅：具有共同基地及共同空間或設備。並有三個住宅單位以上之建築物。
二十二、外牆：建築物外圍之牆壁。
二十三、分間牆：分隔建築物內部空間之牆壁。
二十四、分戶牆：分隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁。
二十五、承重牆：承受本身重量及本身所受地震、風力外並承載及傳導其他外壓力及載重之牆壁。
二十六、帷幕牆：構架構造建築物之外牆，除承載本身重量及其所受之地震、風力外，不再承載或傳導其他載重之牆壁。
二十七、耐水材料：磚、石料、人造石、混凝土、柏油及其製品、陶瓷品、玻璃、金屬材料、塑膠製品及其他具有類似耐水性之材料。
二十八、不燃材料：混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃、玻璃纖維、礦棉、陶瓷品、砂漿、石灰及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。
二十九、耐火板：木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料。
三十、耐燃材料：耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃三級之材料。
三十一、防火時效：建築物主要結構構件、防火設備及防火區劃構造遭受火災時可耐火之時間。
三十二、阻熱性：在標準耐火試驗條件下，建築構造當其一面受火時，能在一定時間內，其非加熱面溫度不超過規定值之能力。
三十三、防火構造：具有本編第三章第三節所定防火性能與時效之構造。
三十四、避難層：具有出入口通達基地地面或道路之樓層。
三十五、無窗戶居室：具有下列情形之一之居室：
（一）依本編第四十二條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者。
（二）可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一點二公尺，寬度未達七十五公分；如為圓型時直徑未達一公尺者。
（三）樓地板面積超過五十平方公尺之居室，其天花板或天花板下方八十公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積百分之二者。
三十六、道路：指依都市計畫法或其他法律公布之道路（得包括人行道及沿道路邊綠帶）或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包括私設通路及類似通路。
三十七、類似通路：基地內具有二幢以上連帶使用性之建築物（包括機關、學校、醫院及同屬一事業體之工廠或其他類似建築物），各幢建築物間及建築物至建築線間之通路；類似通路視為法定空地，其寬度不限制。
三十八、私設通路：基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路；主要出入口不包括本編第九十條規定增設之出入口；共同出入口不包括本編第九十五條規定增設之樓梯出入口。私設通路與道路之交叉口，免截角。
三十九、直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。
四十、永久性空地：指下列依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地（不包括道路）：
（一）都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場、兒童遊戲場、河川、綠地、綠帶及其他類似之空地。
（二）海洋、湖泊、水堰、河川等。
（三）前二目之河川、綠帶等除夾於道路或二條道路中間者外，其寬度或寬度之和應達四公尺。
四十一、退縮建築深度：建築物外牆面自建築線退縮之深度；外牆面退縮之深度不等，以最小之深度為退縮建築深度。但第三款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板，不在此限。
四十二、幢：建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。
四十三、棟：以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。
四十四、特別安全梯：自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。
四十五、遮煙性能：在常溫及中溫標準試驗條件下，建築物出入口裝設之一般門或區劃出入口裝設之防火設備，當其構造二側形成火災情境下之壓差時，具有漏煙通氣量不超過規定值之能力。
四十六、昇降機道：建築物供昇降機廂運行之垂直空間。
四十七、昇降機間：昇降機廂駐停於建築物各樓層時，供使用者進出及等待搭乘等之空間。
---
前條容積總樓地板面積依本編第一條第五款、第七款及下列規定計算之：
一、每層陽臺、屋簷突出建築物外牆中心線或柱中心線超過二公尺或雨遮、花臺突出超過一公尺者，應自其外緣分別扣除二公尺或一公尺作為中心線，計算該層樓地板面積。每層陽臺面積未超過該層樓地板面積之百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。但每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之百分之十五部分者，應計入該層樓地板面積；無共同使用梯廳之住宅用途使用者，每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積百分之十二點五或未超過八平方公尺部分，得不計入容積總樓地板面積。
二、二分之一以上透空之遮陽板，其深度在二公尺以下者，或露臺或法定騎樓或本編第一條第九款第一目屋頂突出物或依法設置之防空避難設備、裝卸、機電設備、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及依公寓大廈管理條例規定之管理委員會使用空間，得不計入容積總樓地板面積。但機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，除依規定僅須設置一座直通樓梯之建築物，不得超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十外，其餘不得超過該基地容積之百分之十五。
三、建築物依都市計畫法令或本編第五十九條規定設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積。但面臨超過十二公尺道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之停車空間，應計入容積總樓地板面積。
前項第二款之機電設備空間係指電氣、電信、燃氣、給水、排水、空氣調節、消防及污物處理等設備之空間。但設於公寓大廈專有部分或約定專用部分之機電設備空間，應計入容積總樓地板面積。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據建築技術規則建築設計施工編第1條第9款規定，非高層建築物之屋頂突出物（如樓梯間、水塔、突出屋面之管道間等），其水平投影面積之和，以不超過建築面積百分之十二點五為限。其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.5` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含建築技術規則第1條全條（47款定義）及第162條，包含題目所需之第9款與第10款，召回完整但精確度因冗餘條文受影響；回答完全基於文本且精準給出12.5%上限，與標準答案完全一致。
  - **嚴格查核**：檢索文本夾帶大量無關名詞定義，精確度應扣分至0.5；但其關鍵條文無缺漏（Recall=1.0），回答亦無任何幻覺或偏差（Faithfulness=1.0, Correctness=1.0）。
  - **綜合評定**：最終綜合判定：檢索精確度0.5、召回率1.0、忠實度1.0、相關性1.0、正確性1.0。
- 📝 **分析總結**：檢索文本涵蓋完整法條但冗餘內容較多；系統回答精準無誤，與標準答案完全一致。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.092 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 在該層樓地板面積百分之十二點五或未超過八平方公尺】
前條容積總樓地板面積依本編第一條第五款、第七款及下列規定計算之：
一、每層陽臺、屋簷突出建築物外牆中心線或柱中心線超過二公尺或雨遮、花臺突出超過一公尺者，應自其外緣分別扣除二公尺或一公尺作為中心線，計算該層樓地板面積。每層陽臺面積未超過該層樓地板面積之百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。但每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之百分之十五部分者，應計入該層樓地板面積；無共同使用梯廳之住宅用途使用者，每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積百分之十二點五或未超過八平方公尺部分，得不計入容積總樓地板面積。
二、二分之一以上透空之遮陽板，其深度在二公尺以下者，或露臺或法定騎樓或本編第一條第九款第一目屋頂突出物或依法設置之防空避難設備、裝卸、機電設備、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及依公寓大廈管理條例規定之管理委員會使用空間，得不計入容積總樓地板面積。但機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，除依規定僅須設置一座直通樓梯之建築物，不得超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十外，其餘不得超過該基地容積之百分之十五。
三、建築物依都市計畫法令或本編第五十九條規定設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積。但面臨超過十二公尺道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之停車空間，應計入容積總樓地板面積。
前項第二款之機電設備空間係指電氣、電信、燃氣、給水、排水、空氣調節、消防及污物處理等設備之空間。但設於公寓大廈專有部分或約定專用部分之機電設備空間，應計入容積總樓地板面積。
[第167條] (條件: 第三種情形) 除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺 -不受-> 無障礙設施規定
【實體原文 - 該棟建築物五層以上最大樓地板面積三分之一】
建築物在五層以上之樓層供建築物使用類組Ａ－１、Ｂ－１及Ｂ－２組使用者，應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平臺：
一、屋頂避難平臺應設置於五層以上之樓層，其面積合計不得小於該棟建築物五層以上最大樓地板面積二分之一。屋頂避難平臺任一邊邊長不得小於六公尺，分層設置時，各處面積均不得小於二百平方公尺，且其中一處面積不得小於該棟建築物五層以上最大樓地板面積三分之一。
二、屋頂避難平臺面積範圍內不得建造或設置妨礙避難使用之工作物或設施，且通達特別安全梯之最小寬度不得小於四公尺。
三、屋頂避難平臺之樓地板至少應具有一小時以上之防火時效。
四、與屋頂避難平臺連接之外牆應具有一小時以上防火時效，開設之門窗應具有半小時以上防火時效。
【實體原文 - 除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺】
為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：
一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用。
二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。
前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。
前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。
建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 百分之十二點五（12.5%）
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.1` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含第162條（容積計算）、第99條（避難平臺）及第167條（無障礙），完全未檢索到第1條第9款（屋頂突出物水平投影面積上限不得超過建築面積12.5%）之規定。檢索文本 (Context) Recall 為 0.0；檢索文本 (Context) 雖出現『百分之十二點五』，但該規定係指陽臺面積免計容積之比例，系統由此抽取或依賴模型參數知識回答，其推論無法由 檢索文本 (Context) 支持。
  - **嚴格查核**：雖然 系統回答 (Answer) 正確命中 12.5% 與 人工標準答案 (Ground Truth) 一致（Correctness 為 1.0），且直接回答問題（Relevancy 為 1.0），但檢索嚴重失誤且回答未忠實於 檢索文本 (Context)（Faithfulness 應判定為 0.0）。
  - **綜合評定**：檢索召回與忠實度皆為零，解答正確性與相關性滿分。
- 📝 **分析總結**：檢索完全錯失第1條第9款法條，Context 內的12.5%實為陽臺條款，但系統答出正確數值12.5%。

---

### 💡 問題 10：有關防火區劃的規定，當連棟式建築物進行設計時，其「分戶牆」與「防火牆」在構造材質與防火時效上的要求有何核心差異？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.586 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第四節_防火區劃\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第四節_防火區劃"
---
# 第四節_防火區劃 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物防火區劃與材料使用之核心規範。內容涵蓋特定用途建築物的防火分割豁免條件、木造建築物的防火要求、高層建築物的防火區劃標準、非防火構造建築物的防火措施、電氣系統及風管的防火要求，以及防火構造建築物的樓地板和外牆防火規範。此外，還規定了不同建築類別及用途之分戶牆及分間牆的防火材料及裝置要求，並設有特定條件下的例外規定，旨在確保建築物的安全性和耐火效能。

## 包含條文
- [第79-1條](第79-1條.md): 規定特定用途建築物的部分若能以防火裝置自成區劃則不受限制，防火裝置需具阻熱性。
- [第79-2條](第79-2條.md): 規定挑空、升降梯間等部位需用防火裝置區劃並防煙，特定條件下可豁免限制。
- [第79條](第79條.md): 規定防火構造建築物需按面積區劃防火空間，並設防火裝置，特定條件下可減半計算面積，外牆需符合防火要求。
- [第79-4條](第79-4條.md): 規定防火構造建築物之外牆需具備半小時以上防火時效。
- [第79-3條](第79-3條.md): 規定防火構造建築物樓地板需為連續完整面並突出外牆，或符合特定條件可免突出；帷幕牆亦需遵循相同規範。
- [第80條](第80條.md): 規定非防火構造建築物使用不燃材料時需用具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗分隔，並詳細規定牆壁結構與防火裝置的要求。
- [第81條](第81條.md): 規定木造建築物需用具有一小時以上防火時效之牆壁區劃分隔，並對牆壁結構、開口及防火裝置有詳細規定。
- [第82條](第82條.md): 規定特定用途之建築物或空間，若符合特定條件，可不受防火分割槽限制。
- [第83條](第83條.md): 規定十一層以上建築物防火區劃之最小面積及防火裝置要求，並考量自動滅火裝置之例外情形。
- [第84-1條](第84-1條.md): 規定非防火構造建築物外牆及屋頂需用不燃材料，特定範圍內建築物須有半小時以上防火時效並裝設防火門窗。
- [第84條](第84條.md): 規定特定條件下的連棟建築需以具防火時效之牆壁區劃並突出外牆，或符合特定條件可免突出。
- [第85-1條](第85-1條.md): 規定電氣及各系統開關控制箱設防火牆時，不得損壞防火效能，且牆壁須保持至少一小時防火性。
- [第85條](第85條.md): 規定貫穿防火區劃之風管需設防火閘門且相關構造具防火時效，其他管線亦需具防火時效。
- [第86條](第86條.md): 規定不同建築類別及用途之分戶牆及分間牆應使用的防火材料及裝置，並訂定特定條件下的例外規定。
- [第87條](第87條.md): 規定有無窗戶居室的建築物，其牆壁及門窗必須使...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\主題索引\_theme_防火時效.md】
---
type: "theme_moc"
tag: "防火時效"
---
# 主題：防火時效

## 相關法規連結
- [第82條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第82條.md)
- [第81條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第81條.md)
- [第79-2條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第79-2條.md)
- [第84-1條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第84-1條.md)
- [第84條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第84條.md)
- [第80條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第80條.md)
- [第85-1條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第85-1條.md)
- [第79條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第79條.md)
- [第79-4條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第79-4條.md)
- [第85條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第85條.md)
- [第86條](第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第86條.md)
- [第203條](第十一章_地下建築物/第三節_建築物之防火/第203條.md)
- [第205條](第十一章_地下建築物/第三節_建築物之防火/第205條.md)
- [第255條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第255條.md)
- [第110條](第四章_防火避難設施及消防設備/第六節_防火間隔/第110條.md)
- [第97條](第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第97條.md)
- [第89條](第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第89條.md)
- [第96條](第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第96條.md)
- [第99條](第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第99條.md)
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據《建築技術規則建築設計施工編》，連棟式建築物的「分戶牆」與「防火牆」在防火區劃的核心差異在於「是否允許開口」以及「區劃的層級」：  
>   
> 1. **分戶牆（分隔住戶）**：依據第86條規定，連棟式住宅的分戶牆應以具有「一小時以上防火時效」之牆壁構成，且**允許設置開口**，但開口處必須裝設「防火門窗等防火設備」，藉此與該處之樓板或屋頂形成區劃分隔。  
> 2. **防火牆（分隔獨立棟）**：依據第1條第43款針對「棟」的定義，若要將建築物區劃分為不同獨立的「棟」，則必須使用「**無開口**之防火牆及防火樓板」分開。  
>   
> 總結而言，分戶牆具備一小時防火時效並可透過防火門窗等設備保留開口；而防火牆則要求必須是「無開口」的實體構造，用以達成更嚴格的獨立防護與棟別區劃。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.3` | CR: `0.25` | F: `0.25` | AR: `0.9` | AC: `0.7`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索系統僅檢索出第四節導覽索引與主題索引（MOC），缺乏法條實質內文。回答雖條理清晰並正確指出分戶牆（具時效、可開口但需防火設備）與防火牆（獨立棟、無開口）之核心差異，但遺漏了非防火構造區劃牆需突出外牆50公分之要件。
  - **嚴格查核**：檢索文本完全未提供第1條第43款及第86條具體條文，回答內容（如第1條第43款、一小時防火時效）幾乎全部來自 LLM 預訓練先驗知識而非檢索文本，Faithfulness 存在嚴重外來知識注入（檢索脫鉤）；檢索文本 (Context) 僅為目錄，Precision 與 Recall 皆極低。系統回答 (Answer) Correctness 雖命中主要差異，但遺漏外牆突出50公分規定，評為 0.7。
  - **綜合評定**：檢索文本 (Context) Precision 給予 0.3，檢索文本 (Context) Recall 給予 0.25，Faithfulness 給予 0.25，系統回答 (Answer) Relevancy 給予 0.9，系統回答 (Answer) Correctness 給予 0.7。
- 📝 **分析總結**：檢索僅命中 MOC 索引目錄未取得法條全文，回答主要依賴 LLM 先驗知識；答對分戶牆與防火牆開口與棟別之核心差異，但漏掉非防火構造區劃牆需突出外牆 50 公分的關鍵規定。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.091 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
分戶牆及分間牆構造依下列規定：
一、連棟式或集合住宅之分戶牆，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該處之樓板或屋頂形成區劃分隔。
二、建築物使用類組為 A  類、D 類、B-1 組、B-2 組、B-4 組、F-1 組、H-1 組、總樓地板面積為三百平方公尺以上之 B-3  組及各級政府機關建築物，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造。但其分間牆上之門窗，不在此限。
三、建築物屬 F-1  組、F-2 組、H-1 組及 H-2  組之護理之家機構、老人福利機構、機構住宿式服務類長期照顧服務機構、社區式服務類長期照顧服務機構（團體家屋）、身心障礙福利機構及精神復健機構，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造，寢室之分間牆上之門窗應為不燃材料製造或具半小時以上防火時效，且不適用前款但書規定。
四、建築物使用類組為 B-3  組之廚房，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃一級材料為限，並依建築設備編第五章第三節規定。
五、其他經中央主管建築機關指定使用用途之建築物或居室，應以具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，裝修材料並以耐燃一級材料為限。
前項第三款門窗為具半小時以上防火時效者，得不受同編第七十六條第三款及第四款限制。
---
非防火構造之建築物，其主要構造為木造等可燃材料建造者，應按其總樓地板面積每五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔。
前項之區劃牆壁應為獨立式構造，並應自地面層起，貫穿各樓層與屋頂，除該牆突出外牆及屋面五十公分以上者外，與該牆交接處之外牆及屋頂應有長度三．六公尺以上部分具有一小時以上防火時效且無開口，或雖有開口但裝設具有一小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。區劃牆壁不得為無筋混凝土或磚石構造。
第一項之區劃牆壁上需設開口者，其寬度及高度不得大於二．五公尺，並應裝設具有一小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備。
---
非防火構造之連棟式建築物，其建築面積超過三○○平方公尺且屋頂為木造等可燃材料建造之屋架時，應在長度每十五公尺範圍內以具有一小時以上防火時效之牆壁區劃之，並應突出建築物外牆面五十公分以上。但與其交接處之外牆面長度有九十公分以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 在連棟式建築物中，「分戶牆」要求具備一小時以上的防火時效，且允許設置防火門窗等具防火時效的開口設備；而作為區分不同「棟」的「防火牆」，則嚴格規定必須為「無開口」的防火牆及防火樓板構造，兩者最大的差異在於是否允許設立開口。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `0.8` | F: `0.7` | AR: `0.95` | AC: `0.75`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含分戶牆與非防火構造連棟區劃法規，大部分相關但缺少防火牆通則（檢索文本 (Context) Precision: 0.85, 檢索文本 (Context) Recall: 0.80）。回答準確指出分戶牆與防火牆在開口限制上的核心差異（系統回答 (Answer) Relevancy: 0.95）。
  - **嚴格查核**：系統回答 (Answer) 主張防火牆必須無開口，然而 檢索文本 (Context) 文本中並未包含第79條防火牆無開口之法規，系統回答 (Answer) 依賴了模型外部知識，忠實度應扣分（Faithfulness: 0.70）；另外 檢索文本 (Context) 明確提供了連棟非防火構造需突出外牆50公分之規定且標準答案亦有提及，系統回答 (Answer) 卻遺漏此構造細節（系統回答 (Answer) Correctness: 0.75）。
  - **綜合評定**：最終綜合判定：兩者核心差異答對，但忠實度有外部依賴且漏答部分構造細節。
- 📝 **分析總結**：系統正確指出分戶牆與防火牆在開口限制上的主要差異，但防火牆無開口之論述缺乏文本直接依據，且遺漏了非防火連棟建築區劃牆需突出外牆50公分之構造細節。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.094 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 須由具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔】
高層建築物地板面高度在五十公尺或樓層在十六層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。
高層建築物設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，並設置瓦斯漏氣自動警報設備，且與其他部分應以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。
【實體原文 - 連棟住宅、集合住宅之分戶牆】
新建或增建建築物之空氣音隔音設計，其適用範圍如下：
一、寄宿舍、旅館等之臥室、客房或醫院病房之分間牆。
二、連棟住宅、集合住宅之分戶牆。
三、昇降機道與第一款建築物居室相鄰之分間牆，及與前款建築物居室相鄰之分戶牆。
四、第一款及第二款建築物置放機械設備空間與上層或下層居室分隔之樓板。
新建或增建建築物之樓板衝擊音隔音設計，其適用範圍如下：
一、連棟住宅、集合住宅之分戶樓板。
二、前款建築物昇降機房之樓板，及置放機械設備空間與下層居室分隔之樓板。
【實體原文 - 具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板區劃分隔】
建築物非經當地主管建築機關會同有關機關認定有公益需要、無安全顧慮且其構造、設備應符合本章規定者，不得與基地外之地下建築物、地下運輸系統設施連接。
前項以地下通道直接連接者，該建築物地面以下之部分及地下通道適用本章規定。但以緩衝區間接連接，並符合下列規定者，不在此限：
一、緩衝區與連接之地下建築物、地下運輸系統及建築物之地下層間應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板區劃分隔，防火門窗等防火設備應具有一小時以上之阻熱性，其內部裝修材料應為耐燃一級材料，且設有通風管道時，其通風管道不得同時貫穿緩衝區與二側建築物之防火區劃。
二、連接緩衝區二側之連接出入口，總寬度均應在三公尺以上，六公尺以下，且任一出入口淨寬度不得小於一點五公尺。連接出入口應設置具有一小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備，非連接出入口部分不得以防火門窗取代防火區劃牆。
三、緩衝區連接地下建築物、地下運輸系統之出入口防火門窗應為常時開放式，且應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，並應與所連接地下建築物、地下運輸系統及建築物之中央管理室或防災中心連動監控，使能於災害發生時自動關閉。
四、緩衝區之面積：
A≧W1^2+W2^2
A ：緩衝區之面積（平方公尺），專用直通樓梯面積不得計入。
W1：緩衝區與地下建築物或地下運輸系統連接部分之出入口總寬度（公尺）。
W2：緩衝區與建築物地下層連接部分之出入口總寬度（公尺）。
五、緩衝區設置之專用直通樓梯寬度不得小於地下建築物或地下運輸系統連接緩衝區連接出入口總寬度之二分之一，專用直通樓梯分開設置時，其樓梯寬度得合併計算。
六、緩衝區面積之百分之三十以上應挑空至地面層。地面層挑空上方設有頂蓋者，其頂蓋距地面之淨高應在三公尺以上，且其地面以上立面之透空部份應在立面周圍面積三分之一以上。但緩衝區設置水平挑空空間確有困難者，得設置符合本編第一百零二條規定之進風排煙設備，並適用兼用排煙室之相關規定。
七、以緩衝區連接之建築物地下層當層設有燃氣設備及鍋爐設備者，應依本編第二百零一條第二項辦理；瓦斯供氣設備並依本編第二百零六條規定辦理。
八、利用緩衝區與地下建築物或地下運輸系統連接之原有建築物未設置中央管理室或防災中心者，應增設之。
九、緩衝區所連接之建築物及地下建築物或地下運輸系統之中央管理室或防災中心監控，其監控項目應依本規則相關規定設置。雙方之中央管理室或防災中心應設置，專用電話或對講裝置並連接緊急電源，供互相連絡。
十、緩衝區及其專用直通樓梯之空間，得不計入建築面積及容積總樓地板面積。
十一、緩衝區內專供通行及緊急避難使用，不得有營業行為；牆壁得以耐燃一級材料設置嵌入式廣告物。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 連棟式建築物之「分戶牆」應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火設備形成區劃分隔，允許有防火門窗等開口；而區分「棟」之「防火牆」則要求必須為「無開口」之防火牆。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.0` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `0.9` | AC: `0.75`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本（檢索文本 (Context)）檢索到高層建築燃氣設備、隔音設計及地下緩衝區等無關法條，未包含連棟防火牆與分戶牆之核心規定（檢索文本 (Context) Precision 與 Recall 皆為 0.0）。系統回答（系統回答 (Answer)）正確指出分戶牆可有防火開口與防火牆無開口之核心差異，但漏掉了連棟防火牆突出外牆面 50 公分之規定（系統回答 (Answer) Correctness 給予 0.75，Relevancy 給予 0.9）。
  - **嚴格查核**：系統回答雖然在現實法規上大致正確，但其內容完全未見於檢索文本，純屬模型內部知識生成（Unfaithful），依 RAGAS 忠實度定義判定為 0.0 分。
  - **綜合評定**：檢索全面失效，回答雖切題且大部分正確但缺乏文本支撐。
- 📝 **分析總結**：檢索完全偏離主題，檢索精確度與召回率皆為 0.0；回答憑藉內部記憶答出核心開口限制（正確性 0.75），但因 Context 無依據故忠實度為 0.0。

---

### 💡 問題 11：綜觀整部《建築設計施工編》，關於「高層建築物」在防災與逃生避難上的核心設計原則是什麼？請歸納出三個主要重點。

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.577 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\主題索引\_theme_高層建築.md】
---
type: "theme_moc"
tag: "高層建築"
---
# 主題：高層建築

## 相關法規連結
- [第230條](第十二章_高層建築物/第一節_一般設計通則/第230條.md)
- [第233條](第十二章_高層建築物/第一節_一般設計通則/第233條.md)
- [第229條](第十二章_高層建築物/第一節_一般設計通則/第229條.md)
- [第234條](第十二章_高層建築物/第二節_建築構造/第234條.md)
- [第235條](第十二章_高層建築物/第二節_建築構造/第235條.md)
- [第238條](第十二章_高層建築物/第二節_建築構造/第238條.md)
- [第237條](第十二章_高層建築物/第二節_建築構造/第237條.md)
- [第244條](第十二章_高層建築物/第三節_防火避難設施/第244條.md)
- [第243條](第十二章_高層建築物/第三節_防火避難設施/第243條.md)
- [第251條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第251條.md)
- [第252條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第252條.md)
- [第250條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第250條.md)
- [第256條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第256條.md)
- [第254條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第254條.md)
- [第259條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第259條.md)
- [第245條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第245條.md)
- [第253條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第253條.md)
- [第258條](第十二章_高層建築物/第四節_建築設備/第258條.md)
...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十二章_高層建築物\第四節_建築設備\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第四節_建築設備"
---
# 第四節_建築設備 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範高層建築的安全與功能性設計標準。內容涵蓋消防設施、結構安全、通風照明、電梯配置、無線通訊干擾、防雷及防災裝置等方面的要求。各條文詳細規定了高層建築在不同方面的具體規範，從消防用水與壓力維持到避震設施的設定，從航空障礙燈的安裝到防災中心的設定，全方位保障高層建築的安全性和功能性。

## 包含條文
- [第245條](第245條.md): 規定高層建築配管立管需考慮層間變位，一般配管為二百分之一，消防及瓦斯配管為百分之一。
- [第246條](第246條.md): 規定高層建築配管管道間需設定維修空間，瓦斯管管道間應單獨設定，除非與給水或排水管共用。
- [第247條](第247條.md): 規定高層建築物配管須用不燃材料或包覆，貫穿防火區劃需符合特定規定，但防火區劃管道間幹管例外。
- [第248條](第248條.md): 規定高層建築物屋頂或裝置層機械裝置需固定於主要結構，支承系統要有避震設施並符合建築構造編規定，且主要構材應為不燃材料。
- [第249條](第249條.md): 規定高層建築水箱需考慮結構變位，不得與建築共用，且便於外部維修。
- [第250條](第250條.md): 規定高層建築物給水裝置需維持適當水壓。
- [第251條](第251條.md): 規定高層建築需設定特定規格之室內消防水管及中繼幫浦，以確保消防用水量與壓力。
- [第252條](第252條.md): 規定六十公尺以上高層建築物需設定特定俯角及視認範圍之航空障礙燈。
- [第253條](第253條.md): 規定高層建築物需設定避雷裝置並考慮雷電側擊對應措施。
- [第254條](第254條.md): 規定高層建築不得幹擾無線通訊及電視收訊，需在屋頂留空間安置相關裝置或助改善收訊品質。
- [第255條](第255條.md): 規定高層建築防災裝置電線電纜需具備特定防火時效。
- [第256條](第256條.md): 規定高層建築物需基於居住人口、集中率及動線計算交通量，以確定電梯數量及載容量。
- [第257條](第257條.md): 規定高層建築每層需設火警自動警報及自動撒水裝置，十一層以上僅需設偵煙探測器並設自動滅火裝置於有效範圍內可豁免.
- [第258條](第258條.md): 規定高層建築火警時鳴動範圍，分地上、地面及地下不同情形設定鳴動樓層。
- [第259條](第259條.md): 規定高層建築物防災中心的位置、面積、防火隔離及所需設施，並對高度達二十五層或九十公尺以上的建築增加監控系統要求。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 綜觀《建築技術規則建築設計施工編》關於「高層建築物」之規定，防災與逃生避難的核心設計原則可歸納為以下三個主要重點：  
>   
> 1. **落實二方向避難與設置特別安全梯 (第241條)**：高層建築物應設置二座以上位於不同平面位置之特別安全梯，以符合二方向避難原則；通達地板面高度50公尺以上或16層以上之直通樓梯均應為特別安全梯，且地上與地下樓層之梯間不得直通。  
> 2. **嚴格之獨立防火與遮煙區劃 (第241、242條)**：昇降機道、昇降機間以及連接特別安全梯與昇降機間之走廊，皆須以具一小時以上防火時效的牆壁、防火門窗及樓地板自成獨立的防火區劃，其中昇降機間出入口防火設備更須具備遮煙性能。  
> 3. **限制燃氣設備與集中安全防護 (第243條)**：地板高度50公尺或16層以上部分，原則上禁止使用燃氣設備；若因機能必要而必須設置時，應予以集中設置、裝設瓦斯漏氣自動警報設備，並以一小時以上防火時效之構造與其他部分進行區劃分隔。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.35` | CR: `0.35` | F: `0.1` | AR: `0.95` | AC: `0.65`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統回答架構清晰且切題（Relevancy=0.95）。然而，檢索文本（檢索文本 (Context)）僅撈出主題索引連結清單與第四節建築設備導覽，完全缺乏第241條及第242條之法條內文，檢索文本 (Context) Recall 與 Precision 偏低（均為 0.35）。系統回答雖然詳細列出二方向特別安全梯、防火遮煙區劃與燃氣設備限制，但這些具體條文內容在 檢索文本 (Context) 中完全不存在，係由模型預訓練知識生成而非來自檢索文本，Faithfulness 給予 0.1。與標準答案比對，系統回答 (Answer) 命中二方向避難與防火遮煙區劃，但第三點提出燃氣限制而漏掉了標準答案的「防災中心」與「主動警報滅火」，Correctness 給予 0.65。
  - **嚴格查核**：系統回答在法規現實上完全正確，能否給高 Faithfulness？綜合判定：不行，RAGAS 的 Faithfulness 嚴格要求主張必須能於 檢索文本 (Context) 中找到對應，脫離檢索即為 Grounding 失敗。此外 系統回答 (Answer) 確實遺漏了高層建築關鍵指揮中樞「防災中心」。
  - **綜合評定**：檢索文本不足，回答未依據檢索文本生成且遺漏防災中心核心原則。
- 📝 **分析總結**：檢索文本缺乏實質避難條文，回答雖符合法理但完全脫離檢索依據（Faithfulness極低），且遺漏標準答案之防災中心核心重點。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.087 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能。
前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。
挑空符合下列情形之一者，得不受第一項之限制：
一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。
二、連跨樓層數在三層以下，且樓地板面積在一千五百平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。
第一項應予區劃之空間範圍內，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。
---
高層建築物之基礎應確定其於設計地震力、風力作用下不致上浮或傾斜。
---
高層建築物應依左列規定設置防災中心：
一、防災中心應設於避難層或其直上層或直下層。
二、樓地板面積不得小於四十平方公尺。
三、防災中心應以具有二小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔，室內牆面及天花板（包括底材），以耐燃一級材料為限。
四、高層建築物左列各種防災設備，其顯示裝置及控制應設於防災中心：
（一）電氣、電力設備。
（二）消防安全設備。
（三）排煙設備及通風設備。
（四）昇降及緊急昇降設備。
（五）連絡通信及廣播設備。
（六）燃氣設備及使用導管瓦斯者，應設置之瓦斯緊急遮斷設備。
（七）其他之必要設備。
高層建築物高度達二十五層或九十公尺以上者，除應符合前項規定外，其防災中心並應具備防災、警報、通報、滅火、消防及其他必要之監控系統設備；其應具功能如左：
一、各種設備之記錄、監視及控制功能。
二、相關設備運動功能。
三、提供動態資料功能。
四、火災處理流程指導功能。
五、逃生引導廣播功能。
六、配合系統型式提供模擬之功能。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 綜觀《建築設計施工編》對於高層建築物之防災與逃生避難核心設計原則，可歸納出以下三個主要重點：  
> 1. 落實二方向避難：應設置二座以上特別安全梯於不同平面位置，並符合二方向避難原則，且排煙室不得共用。  
> 2. 強化獨立防火區劃：連接特別安全梯間的走廊應以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與防火樓板，自成獨立之防火區劃。  
> 3. 限制安全梯直通：通達50公尺或16層以上樓層的直通樓梯均應為特別安全梯，且通達地上層與地下層之梯間不得直通。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.6` | CR: `0.4` | F: `0.2` | AR: `0.9` | AC: `0.6`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 包含了基礎耐震耐風（無關雜訊）、一般垂直區劃與高層防災中心，精確度普通 (0.6)；但漏掉了高層避難專章條文，召回率偏低 (0.4)。系統回答 (Answer) 列出避難與區劃重點，但內容全憑外部知識生成，檢索文本 (Context) 中並無特別安全梯細節與 50 公尺/16 層等數據，忠實度極低 (0.2)。相關性高 (0.9)，正確性因遺漏防災中心給予部分分數 (0.6)。
Step B (
  - **嚴格查核**：審查機制嚴厲指出：系統回答 (Answer) 雖然看似專業，但完全脫離了 檢索文本 (Context) 提供的「防災中心」資訊，檢索文本 (Context) 裡有的沒寫，檢索文本 (Context) 裡沒有的卻寫了一堆（嚴重脫離 檢索文本 (Context)），Faithfulness 必須重懲給予 0.2 分。在 系統回答 (Answer) Correctness 上，遺漏了標準答案核心的「防災中心」與「滅火系統」，但答出了避難與區劃，評為 0.6 分。
Step C (
  - **綜合評定**：最終綜合判定)：維持各項嚴格裁決，確定檢索召回不足且生成階段脫離 檢索文本 (Context)。
- 📝 **分析總結**：系統回答嚴重脫離 Context（未依據檢索到的防災中心條文作答，而是依賴外部知識生成避難條文），且遺漏了標準答案中的防災中心與滅火系統重點。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.085 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
[第241條] 高層建築物 -應設置-> 二座以上之特別安全梯
[第243條] 高層建築物 -設有-> 燃氣設備
[第254條] 高層建築物 -應考慮-> 不得影響無線通信設施及鄰近地區電視收訊
【實體原文 - 各層以不燃材料裝修且無礙於安全】
國民小學，特殊教育學校或身心障礙者教養院之教室，不得設置在四層以上。但國民小學而有下列各款情形並無礙於安全者不在此限：
一、四層以上之教室僅供高年級學童使用。
二、各層以不燃材料裝修。
三、自教室任一點至直通樓梯之步行距離在三十公尺以下。
[第236條] (條件: 无) 高層建築物 -依设计地震求-> 结构体层间位移所引致之二次力矩
[第233條] (條件: 在二層以上，十六層或地板面高度在五十公尺以下之各樓層) 高層建築物 -應設置-> 緊急進口
[第241條] 高層建築物 -通達地板面高度五十公尺以上或十六層以上樓層之直通樓梯-> 均應為特別安全梯
【實體原文 - 三層以上，五層以下防火構造之建築物】
三層以上，五層以下防火構造之建築物，符合下列情形之一者，得免受前條第一項第一款限制：
一、僅供建築物使用類組 D-3、D-4 組或 H-2  組之住宅、集合住宅及農舍使用。
二、一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅同時供其他用途使用，且屬非供公眾使用建築物。其供其他用途使用部分，為設於地面層及地上二層，且地上二層僅供D-5、G-2或G-3組使用，並以具有一小時以上防火時效之防火門、牆壁及樓地板與供住宅使用部分區劃分隔。
[第229條] 高層建築物 -應退縮-> 建築線及地界線
[第234條] 高層建築物 -應提出-> 理論分析
[第96-1條] 三層以上，五層以下防火構造之建築物 -得免受-> 前條第一項第一款限制
[第259條] (條件: 高度達二十五層或九十公尺以上) 高層建築物 -其防災中心-> 具備防災、警報、通報、滅火、消防及其他必要之監控系統設備
【實體原文 - 高層建築物】
高層建築物應自建築線及地界線依落物曲線距離退縮建築。但建築物高度在五十公尺以下部分得免退縮。
落物曲線距離為建築物各該部分至基地地面高度平方根之二分之一。
---
高層建築物在二層以上，十六層或地板面高度在五十公尺以下之各樓層，應設置緊急進口。但面臨道路或寬度四公尺以上之通路，且各層之外牆每十公尺設有窗戶或其他開口者，不在此限。
前項窗戶或開口應符合本編第一百零八條第二項之規定。
---
高層建築物有左列情形之一者，應提出理論分析，必要時得要求提出結構試驗作為該設計評估之依據。
一、基地地面以上高度超過七十五公尺者。
二、結構物之立面配置有勁度、質量、立面幾何不規則；抵抗側力之豎向構材於其立面內明顯轉折或不連續、各層抵抗側力強度不均勻者。
三、結構物之平面配置導致明顯扭曲、轉折狀、橫隔板不連續、上下層平面明顯退縮或錯位、抵抗側力之結構系統不互相平行者。
四、結構物立面形狀之塔狀比（高度＼短邊長度）為四以上者。
五、結構體為鋼筋混凝土造、鋼骨造或鋼骨鋼筋混凝土造以外者。
六、建築物之基礎非由穩定地盤直接支承，或非以剛強之地下工程支承於堅固基礎者。
七、主體結構未採用純韌性立體剛構架或韌性立體剛構架與剪力牆或斜撐併用之系統者。
八、建築物之樓板結構未具足夠之勁度與強度以充分抵抗及傳遞樓板面內之水平力者。
---
高層建築物依設計用風力求得之結構體層間位移角不得大於千分之二‧五。
高層建築物依設計地震力求得之結構體層間位移所引致之二次力矩，倘超過該層地震力矩之百分之十，應考慮二次力矩所衍生之構材應力與層間位移。
---
高層建築物應設置二座以上之特別安全梯並應符合二方向避難原則。二座特別安全梯應在不同平面位置，其排煙室並不得共用。
高層建築物連接特別安全梯間之走廊應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該樓層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。
高層建築物通達地板面高度五十公尺以上或十六層以上樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，且通達地面以上樓層與通達地面以下樓層之梯間不得直通。
---
高層建築物地板面高度在五十公尺或樓層在十六層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。
高層建築物設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，並設置瓦斯漏氣自動警報設備，且與其他部分應以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。
---
高層建築物設計時應考慮不得影響無線通信設施及鄰近地區電視收訊。若有影響，應於屋頂突出物提供適當空間供電信機構裝設通信設施，或協助鄰近地區改善電視收訊。
前項電視收訊改善處理原則，由直轄市、縣（市）政府定之。
---
高層建築物應依左列規定設置防災中心：
一、防災中心應設於避難層或其直上層或直下層。
二、樓地板面積不得小於四十平方公尺。
三、防災中心應以具有二小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔，室內牆面及天花板（包括底材），以耐燃一級材料為限。
四、高層建築物左列各種防災設備，其顯示裝置及控制應設於防災中心：
（一）電氣、電力設備。
（二）消防安全設備。
（三）排煙設備及通風設備。
（四）昇降及緊急昇降設備。
（五）連絡通信及廣播設備。
（六）燃氣設備及使用導管瓦斯者，應設置之瓦斯緊急遮斷設備。
（七）其他之必要設備。
高層建築物高度達二十五層或九十公尺以上者，除應符合前項規定外，其防災中心並應具備防災、警報、通報、滅火、消防及其他必要之監控系統設備；其應具功能如左：
一、各種設備之記錄、監視及控制功能。
二、相關設備運動功能。
三、提供動態資料功能。
四、火災處理流程指導功能。
五、逃生引導廣播功能。
六、配合系統型式提供模擬之功能。
[第236條] 高層建築物 -依設計用風求-> 結構體層間位移角
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.65` | CR: `0.85` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 成功檢索出高層建築物第241條（特別安全梯與二方向避難）、第233條（緊急進口）及第259條（防災中心與監控系統）等關鍵法條，雖混雜結構分析與非高層雜訊，但資訊充足（Precision 0.65, Recall 0.85）。然而系統回答卻稱「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」。
  - **嚴格查核**：系統明明擁有充足檢索依據卻直接放棄作答，觸發評估基準規範：凡表示缺乏資訊或無法回答者，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 必須一律強制打 0.0 分！
  - **綜合評定**：確認系統棄權作答，三項回答指標直接判定 0.0 分。
- 📝 **分析總結**：檢索文本已包含二方向避難、特別安全梯與防災中心等核心法條，但系統誤判缺乏資訊而放棄回答，依最高指導原則強制判定 0 分。

---

### 💡 問題 12：法規中對於「防空避難設備」的整體規範邏輯為何？主要是依據哪些參數（如面積、樓層、用途）來決定應附建的防空避難設備標準？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.558 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第六章_防空避難設備\第一節_（刪除）\第142條.md】
---
chapter: 第六章 防空避難設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 （刪除）
summary: 建築物附建防空避難設備之規定如下： 一、應按建築面積全部附建防空避難設備之建築物，因建築設備或結構上之原因，設置昇降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎、蓄水池、污水處理設施、排水系統之截留器...
tags: []
title: 第142條
---
# 第142條

建築物附建防空避難設備之規定如下：
一、應按建築面積全部附建防空避難設備之建築物，因建築設備或結構上之原因，設置昇降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎、蓄水池、污水處理設施、排水系統之截留器或分離器等固定設備設在地面以下部分及盥洗室，其所占面積不得超過附建避難設備面積四分之一。
二、進出口樓梯及機械停車設備所占面積不視為前款固定設備面積。
三、同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過三百公尺。
四、建築基地如確因地質地形無法附建地下或半地下式避難設備者，或建築物因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者，經當地主管建築機關審查或勘查屬實，得建築地面式避難設備。
五、供防空避難設備使用之樓地板面積達二百平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達二百平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。
...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第六章_防空避難設備\第一節_（刪除）\第141條.md】
---
chapter: 第六章 防空避難設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 （刪除）
summary: 防空避難設備之附建基準依下列規定： 一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。 二、供公眾使用之建築物： （一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。...
tags: []
title: 第141條
---
# 第141條

防空避難設備之附建基準依下列規定：
一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。
二、供公眾使用之建築物：
（一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。
（二）供學校使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人一平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合理配置，且校舍或居室任一點至最近之避難設備步行距離，不得超過三百公尺。
（三）供工廠使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建，或按目的事業主管機關所核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數每人一平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。
（四）供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。
前項建築物樓層數之計算，不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層。
本規則中華民國一百十五年七月一日修正施行前已供學校使用之建築物，於修正施行後有前條所定新建、增建、改建或變更用途情形，致其防空避難設備未達原附建基準，或有增加容納使用人數者，應按其未達原附建基準之人數差額或增加之使用人數，按每人一平方公尺計算該部分應附建之防空避難設備。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 法規中對於「防空避難設備」的整體規範邏輯，是先界定適用範圍（位於指定地區且有特定建造或變更用途行為，或為供公眾使用），再根據建築物的特性制定差異化的附建基準。主要依據以下三個參數來決定附建標準：  
>   
> 1. **用途（公眾與非公眾使用）**：將建築物分為「非供公眾使用」與「供公眾使用」（如戲院、學校、工廠及其他）。不同用途有不同的起算門檻與計算方式。  
> 2. **樓層數**：作為是否必須附建的門檻。例如「非供公眾使用」建築需達六層以上；「工廠」及「其他供公眾使用」建築需達五層以上。計算樓層數時，不包括整層依獎勵增設停車空間的樓層。  
> 3. **建築面積與容納人數**：  
>    - **按面積附建**：多數情況（如六層以上非供公眾使用、五層以上其他供公眾使用、以及戲院等）要求「按建築面積全部附建」。  
>    - **按人數附建**：學校及五層以上工廠，得按核定的容納使用人數或設廠人數，以「每人一平方公尺」計算應附建之防空避難設備面積。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `1.0` | F: `1.0` | AR: `1.0` | AC: `0.95`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含第141條與第142條，完整涵蓋了用途、樓層數、建築面積及容納人數等附建標準參數（Recall: 1.0）。系統回答架構嚴謹，精準提煉三大參數與數值，與檢索內容完全吻合且無幻覺（Faithfulness: 1.0, Relevancy: 1.0）。
  - **嚴格查核**：審查機制指出檢索文本中第142條偏向實體配置與扣除規範，非核心參數條文；且回答在整體邏輯表述上未直接引用『原則強制，例外豁免』之字眼。
  - **綜合評定**：初步檢驗採納檢索文本含次要條文之意見，將檢索文本 (Context) Precision評為0.85；系統回答對法規層級架構之說明極為精確且完全掌握標準答案核心概念，Correctness定為0.95。
- 📝 **分析總結**：系統回答精準掌握防空避難設備之用途、樓層與面積/人數三大參數，內容詳實且與法規完全一致。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.091 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第一百四十一條附建基準之規定設置防空避難設備。但符合下列規定之一者不在此限：
一、建築物變更用途後應附建之基準與原用途相同或較寬者。
二、依本條指定為適用地區以前建造之建築物申請垂直方向增建者。
三、建築基地周圍一百五十公尺範圍內之地形，有可供全體人員避難使用之處所，經當地主管建築機關會同警察機關勘察屬實者。
四、其他特殊用途之建築物經中央主管建築機關核定者。
---
防空避難設備之附建基準依下列規定：
一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。
二、供公眾使用之建築物：
（一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。
（二）供學校使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人一平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合理配置，且校舍或居室任一點至最近之避難設備步行距離，不得超過三百公尺。
（三）供工廠使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建，或按目的事業主管機關所核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數每人一平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。
（四）供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。
前項建築物樓層數之計算，不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層。
本規則中華民國一百十五年七月一日修正施行前已供學校使用之建築物，於修正施行後有前條所定新建、增建、改建或變更用途情形，致其防空避難設備未達原附建基準，或有增加容納使用人數者，應按其未達原附建基準之人數差額或增加之使用人數，按每人一平方公尺計算該部分應附建之防空避難設備。
---
建築物附建防空避難設備之規定如下：
一、應按建築面積全部附建防空避難設備之建築物，因建築設備或結構上之原因，設置昇降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎、蓄水池、污水處理設施、排水系統之截留器或分離器等固定設備設在地面以下部分及盥洗室，其所占面積不得超過附建避難設備面積四分之一。
二、進出口樓梯及機械停車設備所占面積不視為前款固定設備面積。
三、同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過三百公尺。
四、建築基地如確因地質地形無法附建地下或半地下式避難設備者，或建築物因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者，經當地主管建築機關審查或勘查屬實，得建築地面式避難設備。
五、供防空避難設備使用之樓地板面積達二百平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達二百平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `1.0` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 完整檢索出《建築技術規則》第140條（適用與例外豁免）及第141條（用途、樓層、面積、容納人數之附建基準），涵蓋了標準答案所需之全部規範邏輯與決定參數，檢索文本 (Context) Recall 給予 1.0，檢索文本 (Context) Precision 給予 0.85。然而系統回答 (Answer) 卻稱「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」。
  - **嚴格查核**：系統直接棄權拒答！依據評估評估基準規範【棄權強制零分】，不論檢索內容多充足、語氣多誠實，棄權作答視為任務徹底失敗，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 必須一律強制給予 0.0 分，不得寬貸。
  - **綜合評定**：檢索文本 (Context) Precision 定為 0.85，檢索文本 (Context) Recall 定為 1.0；Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy、系統回答 (Answer) Correctness 依評估基準規範強制判定為 0.0。
- 📝 **分析總結**：檢索文本完整涵蓋法規之規範邏輯與計算參數，但系統棄權稱缺乏資訊，依最高指導原則強制判定 Faithfulness、Answer Relevancy 與 Answer Correctness 為 0.0 分。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.09 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 附建避難設備面積四分之一】
建築物附建防空避難設備之規定如下：
一、應按建築面積全部附建防空避難設備之建築物，因建築設備或結構上之原因，設置昇降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎、蓄水池、污水處理設施、排水系統之截留器或分離器等固定設備設在地面以下部分及盥洗室，其所占面積不得超過附建避難設備面積四分之一。
二、進出口樓梯及機械停車設備所占面積不視為前款固定設備面積。
三、同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過三百公尺。
四、建築基地如確因地質地形無法附建地下或半地下式避難設備者，或建築物因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者，經當地主管建築機關審查或勘查屬實，得建築地面式避難設備。
五、供防空避難設備使用之樓地板面積達二百平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達二百平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。
【實體原文 - 依法设置之防空避难设备、装卸、机电设备、安全梯之梯间、紧急升降机之机道、特别安全梯与紧急升降机之排烟室及依公寓大厦管理条例规定之管理委员会使用空间】
前條容積總樓地板面積依本編第一條第五款、第七款及下列規定計算之：
一、每層陽臺、屋簷突出建築物外牆中心線或柱中心線超過二公尺或雨遮、花臺突出超過一公尺者，應自其外緣分別扣除二公尺或一公尺作為中心線，計算該層樓地板面積。每層陽臺面積未超過該層樓地板面積之百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。但每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之百分之十五部分者，應計入該層樓地板面積；無共同使用梯廳之住宅用途使用者，每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積百分之十二點五或未超過八平方公尺部分，得不計入容積總樓地板面積。
二、二分之一以上透空之遮陽板，其深度在二公尺以下者，或露臺或法定騎樓或本編第一條第九款第一目屋頂突出物或依法設置之防空避難設備、裝卸、機電設備、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及依公寓大廈管理條例規定之管理委員會使用空間，得不計入容積總樓地板面積。但機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，除依規定僅須設置一座直通樓梯之建築物，不得超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十外，其餘不得超過該基地容積之百分之十五。
三、建築物依都市計畫法令或本編第五十九條規定設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積。但面臨超過十二公尺道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之停車空間，應計入容積總樓地板面積。
前項第二款之機電設備空間係指電氣、電信、燃氣、給水、排水、空氣調節、消防及污物處理等設備之空間。但設於公寓大廈專有部分或約定專用部分之機電設備空間，應計入容積總樓地板面積。
【實體原文 - 防空避難設備】
凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第一百四十一條附建基準之規定設置防空避難設備。但符合下列規定之一者不在此限：
一、建築物變更用途後應附建之基準與原用途相同或較寬者。
二、依本條指定為適用地區以前建造之建築物申請垂直方向增建者。
三、建築基地周圍一百五十公尺範圍內之地形，有可供全體人員避難使用之處所，經當地主管建築機關會同警察機關勘察屬實者。
四、其他特殊用途之建築物經中央主管建築機關核定者。
---
建築物附建防空避難設備之規定如下：
一、應按建築面積全部附建防空避難設備之建築物，因建築設備或結構上之原因，設置昇降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎、蓄水池、污水處理設施、排水系統之截留器或分離器等固定設備設在地面以下部分及盥洗室，其所占面積不得超過附建避難設備面積四分之一。
二、進出口樓梯及機械停車設備所占面積不視為前款固定設備面積。
三、同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過三百公尺。
四、建築基地如確因地質地形無法附建地下或半地下式避難設備者，或建築物因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者，經當地主管建築機關審查或勘查屬實，得建築地面式避難設備。
五、供防空避難設備使用之樓地板面積達二百平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達二百平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。
[第162條] (條件: 若机电设备空间、安全梯之梯间、紧急升降机之机道、特别安全梯与紧急升降机之排烟室及管理委员会使用空间面积之和不超过该基地容积之百分之十（仅需设一座直通楼梯）或不超过该基地容积之百分之十五) 依法设置之防空避难设备、装卸、机电设备、安全梯之梯间、紧急升降机之机道、特别安全梯与紧急升降机之排烟室及依公寓大厦管理条例规定之管理委员会使用空间 -得不计入-> 容积总楼地板面积
[第142條] (條件: 同時申請建照之建築物) 防空避難設備 -可集中附建-> 無
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.35` | CR: `0.35` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 檢索到了建築技術規則第 140 條（規範指定地區新建/改建原則強制附建與豁免例外），但漏掉了第 141 條（按用途、樓層、面積/人數劃分之附建標準），且包含了第 162 條容積計算等無關法條，因此 檢索文本 (Context) Precision 為 0.35，檢索文本 (Context) Recall 為 0.35。系統 系統回答 (Answer) 回覆「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」。
  - **嚴格查核**：系統明確表示「缺乏相關資訊」而棄權作答，觸發【評估基準規範 - 棄權強制零分】！在此原則下，不論系統是否誠實，檢索任務已宣告失敗，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 必須強制判定為 0.0 分。
  - **綜合評定**：維持檢索維度分數（Precision: 0.35, Recall: 0.35），生成維度（Faithfulness: 0.0, Relevancy: 0.0, Correctness: 0.0）均強制歸零。
- 📝 **分析總結**：檢索文本僅包含部分總則條文且夾帶無關條文，系統因找不到完整參數而放棄作答，觸發最高指導原則強制判定三項生成指標為 0.0。

---

### 💡 問題 13：請總結法規中關於「綠建築」或「節能設施」（如屋頂綠化、雨水貯留、遮陽設施等）在計算建築面積或建築物高度時的「放寬」或「免計入」規定。

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.582 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第一章_用語定義\第1條.md】
---
chapter: 第一章 用語定義
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第95條
- 第二章_一般設計通則/第三節_建築物高度/第11條
- 第二章_一般設計通則/第八節_日照_採光_通風_節約能源/第42條
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第90條
section: ''
summary: 定義了建築技術規則中的關鍵術語及其計算方法，如建築面積、建蔽率、建築物高度等。
tags: 建築面積, 建蔽率, 建筑物高度, 基地面積, 楼层高度
title: 第1條
---
# 第1條

本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第三節_建築物高度\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第三節_建築物高度"
---
# 第三節_建築物高度 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物的高度限制及其相關規定。核心內容包括不同情境下的高度限制條件，如臨接道路的寬度、深度及特定用途的工作物高度限制等。此外，還規範了特定地區和用途的建築物高度上限，並設定了一些例外情況下的高度調整條件。這些規定旨在確保建築物的高度不會對周邊環境造成不良影響，同時保障公共安全與便利。

## 包含條文
- [第11條](第11條.md): 〈移至建築構造編〉
- [第12條](第12條.md): 〈移至建築構造編〉
- [第13條](第13條.md): 〈移至建築構造編〉
- [第14條](第14條.md): 建築物高度不得超過基地面前道路寬度之一‧五倍加六公尺。面前道路寬度之計算，依左列規定： 一、道路邊指定有牆面線者，計至牆面線。 二、基地臨接計畫圓環，以交會於圓環之最寬道路視為面前道路；基地他側同時臨...
- [第15條](第15條.md): 基地周圍臨接或面對永久性空地，其高度限制如左： 一、基地臨接道路之對側有永久性空地，其高度不得超過該道路寬度與面對永久性空地深度合計之一‧五倍，且以該基地臨接較寬（最寬）道路寬度之二倍加六公尺為限。...
- [第16-1條](第16-1條.md): （刪除）。
- [第16條](第16條.md): 基地臨接兩條以上道路，其高度限制如左： 一、基地臨接最寬道路境界線深進其路寬二倍且未逾三十公尺範圍內之部分，以最寬道路視為面前道路。 二、前款範圍外之基地，以其他道路中心線各深進十公尺範圍內，自次寬道...
- [第17條](第17條.md): （刪除）。
- [第18條](第18條.md): （刪除）。
- [第19條](第19條.md): 基地臨接道路盡頭，以該道路寬度，作為面前道路。但基地他側臨接較寬道路，建築物高度不受該盡頭道路之限制。
- [第20條](第20條.md): （刪除）。
- [第21條](第21條.md): （刪除）。
- [第22條](第22條.md): （刪除）。
- [第23條](第23條.md): 住宅區建築物之高度不得超過二十一公尺及七層樓。但合於下列規定之一者，不在此限。其高度超過三十六公尺者，應依本編第二十四條規定： 一、基地面前道路之寬度，在直轄市為三十公尺以上，在其他地區為二十公尺以上...
- [第24-1條](第24-1條.md): 用途特殊之雜項工作物其高度必須超過三十五公尺方能達到使用目的，經直轄市、縣（市）主管建築機關認為對交通、通風、採光、日照及安全上無礙者，其高度得超過三十五公尺。
- [第24條](第24條.md): 未實施容積管制地區建築物高度不得超過三十六公尺及十二層樓。但合於下列規定之一者，不在此限： 一、基...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 依據《建築技術規則建築設計施工編》第1條規定，相關設施在計算上的放寬與免計入規定如下：  
>   
> 1. **遮陽設施（免計入建築面積）**：依第1條第3款，遮陽板若有二分之一以上為透空，且其深度在2.0公尺以下者，不計入建築面積。  
>   
> 2. **雨水貯留及節能設施（免計入建築物高度）**：依第1條第10款第3目及第4目，雨水貯留利用系統設備以及再生能源使用等節能設施屬於「屋頂突出物」。依同條第9款第4目規定，此類設施免計入建築物高度。  
>   
> 3. **屋頂綠化等綠建築設施（免計高度與放寬面積限制）**：依第1條第10款第5目，供景觀造型、屋頂綠化等公益及綠建築設施之透空遮牆與透空立體構架同屬「屋頂突出物」，依法不計入建築物高度。此外，其水平投影面積享有放寬規定，「不計入」一般屋頂突出物（如樓梯間等）面積之和的限制中，惟其與部分其他屋頂突出物面積之總和，最高不得超過建築面積的30%。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.4` | CR: `0.4` | F: `0.4` | AR: `1.0` | AC: `1.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 僅檢索出第1條部分內容且在第9款中途截斷，文獻2為高度索引無直接關聯。系統回答 (Answer) 內容雖然極度詳盡且與 人工標準答案 (Ground Truth) 完全吻合，但其關於雨水貯留、節能設施及綠建築屋頂突出物30%放寬等依據（第9款第4目、第10款各目）在提供的 檢索文本 (Context) 中並不存在。
  - **嚴格查核**：系統回答 (Answer) 正確率極高，但 Faithfulness 能給高分嗎？不能，因為 檢索文本 (Context) 截斷導致 系統回答 (Answer) 大量仰賴模型預訓練外掛知識，對 檢索文本 (Context) 缺乏支撐，Faithfulness 僅能給 0.4；檢索文本 (Context) Recall 因關鍵條文缺失僅給 0.4；檢索文本 (Context) Precision 包含無關索引給 0.4。
  - **綜合評定**：系統回答 (Answer) Correctness 1.0，系統回答 (Answer) Relevancy 1.0，Faithfulness 0.4，檢索文本 (Context) Recall 0.4，檢索文本 (Context) Precision 0.4。
- 📝 **分析總結**：系統回答內容與標準答案完美契合（正確性滿分），但檢索文本因截斷缺失雨水貯留與屋頂綠化等關鍵規定，回答高度仰賴內部知識而非檢索文本。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.108 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
適用本章之建築物，其容積樓地板面積、機電設備面積、屋頂突出物之計算，得依下列規定辦理：
一、建築基地因設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統，所增加之設備空間，於樓地板面積容積千分之五以內者，得不計入容積樓地板面積及不計入機電設備面積。
二、建築物設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統者，其屋頂突出物之高度得不受本編第一條第九款第一目之限制。但不超過九公尺。
---
為積極維護生態環境，落實建築物節約能源，中央主管建築機關得以增加容積或其他獎勵方式，鼓勵建築物採用綠建築綜合設計。
---
建築物應使用綠建材，並符合下列規定：
一、建築物室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積百分之六十以上。但窗未使用綠建材者，得不計入總面積檢討。
二、建築物戶外地面扣除車道、汽車出入緩衝空間、消防車輛救災活動空間、依其他法令規定不得鋪設地面材料之範圍及地面結構上無須再鋪設地面材料之範圍，其餘地面部分之綠建材使用率應達百分之二十以上。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.2` | CR: `0.1` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，遺漏了遮陽設施免計建築面積及屋突面積30%放寬等核心法規，檢索文本 (Context) Precision 給予 0.2，檢索文本 (Context) Recall 給予 0.1。系統回答 (Answer) 表示「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」，
  - **嚴格查核**：，依評估基準規範，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 均強制給予 0.0 分。
  - **綜合評定**：最終綜合判定維持此判定。
- 📝 **分析總結**：檢索文本未能完整涵蓋核心法規，系統選擇棄權作答，依最高指導原則三項回答指標強制給予 0.0 分。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.112 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 本編第十七章有關建築基地保水或建築物雨水貯留利用系統之規定】
都市計畫地區新建、增建或改建之建築物，除本編第十三章山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施、個別興建農舍、建築基地面積三百平方公尺以下及未增加建築面積之增建或改建部分者外，應依下列規定，設置雨水貯集滯洪設施：
一、於法定空地、建築物地面層、地下層或筏基內設置水池或儲水槽，以管線或溝渠收集屋頂、外牆面或法定空地之雨水，並連接至建築基地外雨水下水道系統。
二、採用密閉式水池或儲水槽時，應具備泥砂清除設施。
三、雨水貯集滯洪設施無法以重力式排放雨水者，應具備抽水泵浦排放，並應於地面層以上及流入水池或儲水槽前之管線或溝渠設置溢流設施。
四、雨水貯集滯洪設施得於四周或底部設計具有滲透雨水之功能，並得依本編第十七章有關建築基地保水或建築物雨水貯留利用系統之規定，合併設計。
前項設置雨水貯集滯洪設施規定，於都市計畫法令、都市計畫書或直轄市、縣（市）政府另有規定者，從其規定。
第一項設置之雨水貯集滯洪設施，其雨水貯集設計容量不得低於下列規定：
一、新建建築物且建築基地內無其他合法建築物者，以申請建築基地面積乘以零點零四五（立方公尺／平方公尺）。
二、建築基地內已有合法建築物者，以新建、增建或改建部分之建築面積除以法定建蔽率後，再乘以零點零四五（立方公尺／平方公尺）。
[第164-1條] 挑空部分計入容積率之建築物 -挑空部分之位置、面積及高度-> 得不予限制
【實體原文 - 新建、增建或改建部分之建築面積除以法定建蔽率後，再乘以0.045（立方公尺／平方公尺）】
都市計畫地區新建、增建或改建之建築物，除本編第十三章山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施、個別興建農舍、建築基地面積三百平方公尺以下及未增加建築面積之增建或改建部分者外，應依下列規定，設置雨水貯集滯洪設施：
一、於法定空地、建築物地面層、地下層或筏基內設置水池或儲水槽，以管線或溝渠收集屋頂、外牆面或法定空地之雨水，並連接至建築基地外雨水下水道系統。
二、採用密閉式水池或儲水槽時，應具備泥砂清除設施。
三、雨水貯集滯洪設施無法以重力式排放雨水者，應具備抽水泵浦排放，並應於地面層以上及流入水池或儲水槽前之管線或溝渠設置溢流設施。
四、雨水貯集滯洪設施得於四周或底部設計具有滲透雨水之功能，並得依本編第十七章有關建築基地保水或建築物雨水貯留利用系統之規定，合併設計。
前項設置雨水貯集滯洪設施規定，於都市計畫法令、都市計畫書或直轄市、縣（市）政府另有規定者，從其規定。
第一項設置之雨水貯集滯洪設施，其雨水貯集設計容量不得低於下列規定：
一、新建建築物且建築基地內無其他合法建築物者，以申請建築基地面積乘以零點零四五（立方公尺／平方公尺）。
二、建築基地內已有合法建築物者，以新建、增建或改建部分之建築面積除以法定建蔽率後，再乘以零點零四五（立方公尺／平方公尺）。
【實體原文 - 挑空部分計入容積率之建築物】
住宅、集合住宅等類似用途建築物樓板挑空設計者，挑空部分之位置、面積及高度應符合下列規定：
一、挑空部分每住宅單位限設一處，應設於客廳或客餐廳之上方，並限於建築物面向道路、公園、綠地等深度達六公尺以上之法定空地或其他永久性空地之方向設置。
二、挑空部分每處面積不得小於十五平方公尺，各處面積合計不得超過該基地內建築物允建總容積樓地板面積十分之一。
三、挑空樓層高度不得超過六公尺，其旁側之未挑空部分上、下樓層高度合計不得超過六公尺。
挑空部分計入容積率之建築物，其挑空部分之位置、面積及高度得不予限制。
第一項用途建築物設置夾層者，僅得於地面層或最上層擇一處設置；設置夾層之樓層高度不得超過六公尺，其未設夾層部分之空間應依第一項第一款及第二款規定辦理。
第一項用途建築物未設計挑空者，地面一層樓層高度不得超過四點二公尺，其餘各樓層之樓層高度均不得超過三點六公尺。但同一戶空間變化需求而採不同樓板高度之構造設計時，其樓層高度最高不得超過四點二公尺。
第一項挑空部分或第三項未設夾層部分之空間，其設置位置、每處最小面積、各處合計面積與第一項、第三項及前項規定之樓層高度限制，經建造執照預審小組審查同意者，得依其審定結果辦理。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.0` | CR: `0.0` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，完全未包含綠建築或節能設施免計入建築面積/高度及突出物放寬等關鍵條文，檢索文本 (Context) Precision 與 檢索文本 (Context) Recall 皆為 0.0。
  - **嚴格查核**：，缺乏相關資訊』，明確觸發評估基準規範【棄權強制零分】，無論是否誠實，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 皆強制判定為 0.0 分。
  - **綜合評定**：最終綜合判定五項指標全數給予 0.0 分。
- 📝 **分析總結**：檢索完全未命中綠建築與節能設施放寬條文，系統宣告缺乏資訊棄權作答，依最高指導原則判定 Faithfulness、Answer Relevancy 與 Answer Correctness 強制 0 分。

---

### 💡 問題 14：針對行動不便者，法規在「無障礙環境」的硬體設計上（如坡道、廁所、停車位），其主要規範架構與要求為何？

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.556 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十章_無障礙建築物\第167-6條.md】
---
chapter: 第十章 無障礙建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 設定無障礙停車位數量根據建築物法定停車位總數量和用途類別
tags: 無障礙, 停車位, 建築物, 經濟效益, 使用用途
title: 第167-6條
---
# 第167-6條

（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
建築物法定停車位總數量為五十輛以下者，應至少設置一輛無障礙停車位。
建築物法定停車位總數量為五十一輛以上者，依下列規定計算設置無障礙停車位數量：
一、建築物使用用途為下表所定單一類別：依該類別基準計算設置。
二、建築物使用用途為下表所定二類別：依各該類別分別計算設置。但二類別或其中一類別之法定停車位數量為五十輛以下者，得按該建築物法定停車位總數量，以法定停車位較多數量之類別基準計算設置，二類別之法定停車位數量相同者，按該建築物法定停車位總數量，以其中一類別基準計算設置。
...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十章_無障礙建築物\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第十章_無障礙建築物"
---
# 第十章_無障礙建築物 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物內無障礙設施的設定要求及高度限制。內容包括無障礙廁所、盥洗室、通路、樓梯、浴室及停車位的設定規定，特別針對-wheelchair使用者的便利性進行了詳細規定。此外，還規範了建築物高度限制及其相關規定的刪除條款。這些規定旨在確保建築物對殘障人士更加友善，並維持建築物的高度合理性。

## 包含條文
- [第167-3條](第167-3條.md): 建築物需設置無障礙廁所和盥洗室，特別是總樓層數超過三層時需按規定增加設置數量。
- [第167-5條](第167-5條.md): 建築物設有固定座椅時，輪椅觀眾席位數量需根據座椅總數按規定配備
- [第167-1條](第167-1條.md): 建築物內需設置無障礙通路以連接特定空間或設施
- [第167-2條](第167-2條.md): 直通樓梯中至少需有一座為无障碍樓梯
- [第167-4條](第167-4條.md): 建築物設有共用浴室時，每棟至少需設置一個无障碍浴室。
- [第167-6條](第167-6條.md): 設定無障礙停車位數量根據建築物法定停車位總數量和用途類別
- [第167條](第167條.md): 新建或增建建築物需設置無障礙設施，除非符合特定條件如獨棟住宅或多層住宅特定情況等。
- [第167-7條](第167-7條.md): B-4組建築物無障礙客房數量至少為客房總數量的百分之一
- [第168條](第168條.md): 刪除原有規定
- [第169條](第169條.md): 刪除原有規定
- [第170條](第170條.md): 規定公共建築物適用範圍
- [第171條](第171條.md): 本條規定旨在避免建築物超過指定的高度限制
- [第172條](第172條.md): 刪除原有規定
- [第173條](第173條.md): 本條規定旨在避免建築物超過指定的高度限制
- [第174條](第174條.md): 刪除原有規定
- [第175條](第175條.md): 刪除原有規定
- [第176條](第176條.md): 刪除原有規定
- [第177-1條](第177-1條.md): 刪除原有規定
- [第177條](第177條.md): 刪除原有規定
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 針對行動不便者的無障礙環境硬體設計，其主要規範架構分為兩層級：  
> 1. **母法通則**：依據《建築技術規則建築設計施工編》第十章「無障礙建築物」，明定新建或增建建築物應設置無障礙設施，並規範其設置條件與基本設施數量（第167條）。  
> 2. **細部設計規範**：具體的無障礙硬體設計細節（如坡道斜率、設施尺寸等），依同法第167條授權，由中央主管建築機關另行訂定《建築物無障礙設施設計規範》來統一規範。  
>   
> 具體的硬體設置要求如下：  
> - **通路（及坡道）**：建築物內居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯等，均應設有「無障礙通路」相互通達（第167-1條）。  
> - **樓梯**：建築物設置之直通樓梯，至少應有一座為無障礙樓梯（第167-2條）。  
> - **廁所**：除特定住宅外，三層樓以下建築物至少設一處無障礙廁所盥洗室；超過三層樓且該部分有一層面積超過500平方公尺者，每增加三層須加設一處。若大便器數量較多，亦需依表列比例增設（第167-3條）。  
> - **停車位**：法定停車位總數量為50輛以下者，至少應設置一輛無障礙停車位；51輛以上者，則依建築物使用用途類別之基準來計算設置數量（第167-6條）。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.85` | CR: `0.8` | F: `0.65` | AR: `0.95` | AC: `0.9`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：系統完整整理了無障礙專章的規範架構與硬體要求（通路、樓梯、廁所、停車位），與標準答案高度一致。檢索文本包含了停車位法條與章節導覽索引。
  - **嚴格查核**：雖然回答正確度高，但系統回答中出現了檢索文本（檢索文本 (Context)）所沒有的具體條文細節（例如《建築物無障礙設施設計規範》名稱、廁所面積超過500平方公尺等規定），顯然利用了模型內部參數知識（Parametric Knowledge），構成檢索文本外的內容外溢，因此 Faithfulness 必須受到懲罰降至 0.65。此外，系統漏掉了坡道 1:8 的具體限制數值，但整體架構與核心原則掌握極佳。
  - **綜合評定**：最終綜合判定：檢索精確度與召回率良好，回答相關度與正確度高，忠實度因外部知識注入而適度扣分。
- 📝 **分析總結**：系統架構清晰且正確掌握無障礙法規要求，但回答中補充了檢索文本未載明的具體細節（如500平方公尺等），導致忠實度受扣分。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.081 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：
一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用。
二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。
前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。
前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。
建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。
---
居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路通達。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 新建或增建建築物應設置無障礙設施，且居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯等，均應設有無障礙通路通達。若為特定住宅或小規模建築，雖可免除部分設施，但地面層仍應設置無障礙通路。因地形或構造特殊而設置困難者，經核准得免除規定；其詳細之無障礙設施設計規範，則由中央主管建築機關定之。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.8` | CR: `0.35` | F: `1.0` | AR: `0.75` | AC: `0.4`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，無幻覺產生，但內容偏向宏觀架構，缺少坡道、廁所與停車位的具體規範。
  - **嚴格查核**：，問題明確提及坡道、廁所、停車位等硬體設計，檢索文本 (Context) 僅涵蓋了無障礙通則及通路通達規定，完全遺漏坡道坡度、廁所比例與車位計算等關鍵條文，導致 檢索文本 (Context) Recall (0.35) 與 系統回答 (Answer) Correctness (0.4) 偏低。但檢索內容皆為無障礙專章條文無雜訊 (0.8)，回答亦完全基於文本作答 (1.0)。
  - **綜合評定**：經綜合比對確認各項指標無誤，維持評定結果。
- 📝 **分析總結**：檢索文本僅命中無障礙法規通則與通達架構，遺漏具體硬體規格數值，回答高度忠實但正確性與完整度不足。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.085 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 無障礙設施】
為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：
一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用。
二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。
前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。
前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。
建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。
【實體原文 - 應設汽車車道（坡道）】
停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：
一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。
二、設置於室內之停車位，其五分之一車位數，每輛停車位寬度得寬減二十公分。但停車位長邊鄰接牆壁者，不得寬減，且寬度寬減之停車位不得連續設置。
三、機械停車位每輛為寬二點五公尺，長五點五公尺，淨高一點八公尺以上。但不供乘車人進出使用部分，寬得為二點二公尺，淨高為一點六公尺以上。
四、設置汽車昇降機，應留設寬三點五公尺以上、長五點七公尺以上之昇降機道。
五、基地面積在一千五百平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）。
六、車道供雙向通行且服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者，其進口及出口得為單車道寬度。
七、實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。
前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。
【實體原文 - 無障礙設施規定】
為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：
一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用。
二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。
前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。
前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。
建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.3` | CR: `0.15` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，完全遺漏無障礙坡道、廁所與停車位的具體規範，檢索文本 (Context) Precision 給 0.3，檢索文本 (Context) Recall 給 0.15。
  - **嚴格查核**：系統回答『根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊』已構成放棄作答，觸發【評估基準規範 - 棄權強制零分】，無論是否符合 檢索文本 (Context)，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy、系統回答 (Answer) Correctness 皆必須直接判定 0.0 分。
  - **綜合評定**：經綜合比對確認各項指標無誤，維持評定結果。
- 📝 **分析總結**：檢索文本嚴重缺乏關鍵法條，且系統宣布缺乏資訊棄權作答，觸發最高指導原則強制零分。

---

### 💡 問題 15：關於「防火間隔」的設計，法規的主要考量點是什麼？請說明不同構造材質（如防火構造與非防火構造）與建築物高度，如何影響防火間隔的留設標準。

#### OKF-Wiki (Markdown導航)
- **[檢索耗時]**: 8.581 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【Agent 查閱文獻 1：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第三節_防火構造\_index.md】
---
type: "moc"
folder: "第三節_防火構造"
---
# 第三節_防火構造 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物防火構造及其相關裝置之設計與施工標準。內容涵蓋防火門窗、防火構造材料、防火時效等核心規範，旨在確保建築物在火災發生時能有效隔離火源並保障人員安全。條文詳細規定不同部位所需具備的防火時效及相應材料要求，並明確了特定條件下的特殊處理方式，如非承重外牆、屋頂及樓梯等部位的防火措施。整體而言，這些規範旨在提升建築物的防火效能，降低火災風險。

## 包含條文
- [第69條](第69條.md): 下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C 類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。 ┌─────────┬───────────────────...
- [第70條](第70條.md): 防火構造之建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具有左表規定之防火時效： ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │ 層數│自頂層起算不超│自頂層起算超過│自頂...
- [第71條](第71條.md): 具有三小時以上防火時效之樑、柱，應依左列規定： 一、樑： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在八公分以上（使用輕骨材時為七公分）或覆以磚、石或空心磚，其厚度...
- [第72條](第72條.md): 具有二小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在十公分以上，且鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在三公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以...
- [第73條](第73條.md): 具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定： 一、牆壁： （一）鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在七公分以上者。 （二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在三公...
- [第74條](第74條.md): 具有半小時以上防火時效之非承重外牆、屋頂及樓梯，應依左列規定： 一、非承重外牆：經中央主管建築機關認可具有半小時以上之防火時效者。 二、屋頂： （一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。 （二）鐵絲網混凝...
- [第75條](第75條.md): 防火設備種類如左： 一、防火門窗。 二、裝設於防火區劃或外牆開口處之撒水幕，經中央主管建築機關認可具有防火區劃或外牆同等以上之防火性能者。 三、其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
- [第76條](第76條.md): 防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定： 一、防火門窗周邊十五公分範圍內...

【Agent 查閱文獻 2：E:\Project_AGY\11_RAG_GraphRAG_LLMwiki\data/databases/okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第四章_防火避難設施及消防設備\第六節_防火間隔\第110條.md】
---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第90條
section: 第六節 防火間隔
summary: 規定防火構造建築物周邊特定範圍內外牆的防火時效及開口要求，並規範避難層出入口及市地重劃地區的防火間隔。
tags:
- 防火時效
- 外牆開口
- 避難層
- 市地重劃
title: 第110條
---
# 第110條

防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上之道路或深度六公尺以上之永久性空地側外，依左列規定：
一、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔未達一．五公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。
二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在一．五公尺以上未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
三、一基地內二幢建築物間之防火間隔未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。
四、一基地內二幢建築物間之防火間隔在三公尺以上未達六公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
五、建築物配合本編第九十條規定之避難層出入口，應在基地內留設淨寬一．五公尺之避難用通路自出入口接通至道路，避難用通路得兼作防火間隔。臨接避難用通路之建築物外牆開口應具有一小時以上防火時效及半小時以上之阻熱性。
六、市地重劃地區，應由直轄市、縣（市）政府規定整體性防火間隔，其淨寬應在三公尺以上，並應接通道路。
...
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 法規對「防火間隔」的考量點在於根據建築物的高度（樓層數）、構造材質（防火或非防火），以及與境界線或相鄰建築物的距離，來規範外牆的防火時效或強制退縮的最小距離，以達防火與阻絕延燒之目的。  
>   
> 不同構造與高度的影響如下：  
> 1. 建築物高度：依據第69條規定，大部分類組「三層以上之樓層」必須為「防火構造」。因此高度（樓層數）決定了建築物適用的構造類型，進而影響適用哪一種防火間隔標準。  
> 2. 防火構造（如3層以上建築）：依據第110條，法規未絕對限制最小退縮距離，而是依距離遠近要求對應的防火時效。例如退縮未達1.5公尺（或兩幢間未達3公尺），外牆與開口需有1小時以上防火時效；退縮1.5至未達3公尺（或兩幢間3至未達6公尺），則需半小時以上防火時效。  
> 3. 非防火構造（通常為1至2層建築）：依據第110-1條，有嚴格的最小退縮限制，必須自境界線退縮留設淨寬1.5公尺以上（兩幢間3公尺以上）之防火間隔；且外牆與屋頂須依第84-1條使用不燃材料，除非退縮距離大於6公尺（或兩幢間大於12公尺）才可不受此限。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.75` | CR: `0.5` | F: `0.55` | AR: `0.95` | AC: `0.75`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：，但缺失第110-1條（非防火構造）與第233條（高層建築落物曲線），召回率僅0.50。回答雖切題且精確，但第3點非防火構造內容完全脫離檢索文本（自帶外部知識），導致忠實度降至0.55。
  - **嚴格查核**：，正確性判定為0.75。
  - **綜合評定**：最終綜合判定確立各項分數。
- 📝 **分析總結**：檢索文本遺漏非防火構造及高層建築條文致召回率偏低，回答依賴外部知識作答致忠實度受損，且高度影響漏答落物曲線標準。

#### Hybrid RAG (向量+關鍵字)
- **[檢索耗時]**: 0.088 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
非防火構造之建築物，其主要構造為木造等可燃材料建造者，應按其總樓地板面積每五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔。
前項之區劃牆壁應為獨立式構造，並應自地面層起，貫穿各樓層與屋頂，除該牆突出外牆及屋面五十公分以上者外，與該牆交接處之外牆及屋頂應有長度三．六公尺以上部分具有一小時以上防火時效且無開口，或雖有開口但裝設具有一小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。區劃牆壁不得為無筋混凝土或磚石構造。
第一項之區劃牆壁上需設開口者，其寬度及高度不得大於二．五公尺，並應裝設具有一小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備。
---
非防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上道路或深度六公尺以上之永久性空地側外，建築物應自基地境界線（後側及兩側）退縮留設淨寬一．五公尺以上之防火間隔。一基地內兩幢建築物間應留設淨寬三公尺以上之防火間隔。
前項建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔超過六公尺之建築物外牆與屋頂部分，及一基地內二幢建築物間留設之防火間隔超過十二公尺之建築物外牆與屋頂部分，得不受本編第八十四條之一應以不燃材料建造或覆蓋之限制。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.5` | CR: `0.35` | F: `0.0` | AR: `0.0` | AC: `0.0`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本包含部分非防火構造防火間隔規範，但混雜了無關的木造防火區劃條文，且遺漏防火構造及高層建築落物曲線等規定，精確度為 0.5、召回率為 0.35。
  - **嚴格查核**：系統回答表示「根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊」，屬於明確的棄權作答。根據評估基準規範，檢索任務判定失敗，Faithfulness、系統回答 (Answer) Relevancy 與 系統回答 (Answer) Correctness 必須強制判定為 0.0 分。
  - **綜合評定**：最終綜合判定給予棄權強制零分處分。
- 📝 **分析總結**：檢索文本僅涵蓋部分非防火構造法條，系統回答直接棄權，依最高指導原則 Faithfulness、Relevancy 與 Correctness 強制給予 0.0 分。

#### Graph RAG (知識圖譜)
- **[檢索耗時]**: 0.093 秒
<details>
<summary>🔍 <b>展開查看檢索文本 (Retrieved Context)</b></summary>

```text
【實體原文 - 防火構造之樓地板形成區劃分隔】
防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能。
前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。
挑空符合下列情形之一者，得不受第一項之限制：
一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。
二、連跨樓層數在三層以下，且樓地板面積在一千五百平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。
第一項應予區劃之空間範圍內，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。
【實體原文 - 以具有二小时以上防火时效之墙壁、防火门窗等防火设备及该处防火构造之楼地板区划划分隔】
地下建築物應設置中央管理室，各管理室間應設置相互連絡之設備。
前項中央管理室，應設置專用直通樓梯，與其他部分之間並應以具有二小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板區劃分隔。
[第110條] 防火間隔 -退縮距離-> 3公尺
[第110條] 防火間隔 -退縮距離-> 6公尺
[第110條] 防火間隔 -退縮距離-> 1.5公尺
【實體原文 - 防火間隔】
防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上之道路或深度六公尺以上之永久性空地側外，依左列規定：
一、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔未達一．五公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。
二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在一．五公尺以上未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
三、一基地內二幢建築物間之防火間隔未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。
四、一基地內二幢建築物間之防火間隔在三公尺以上未達六公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
五、建築物配合本編第九十條規定之避難層出入口，應在基地內留設淨寬一．五公尺之避難用通路自出入口接通至道路，避難用通路得兼作防火間隔。臨接避難用通路之建築物外牆開口應具有一小時以上防火時效及半小時以上之阻熱性。
六、市地重劃地區，應由直轄市、縣（市）政府規定整體性防火間隔，其淨寬應在三公尺以上，並應接通道路。
```
</details>

- 🤖 **最終答案**：
  > 根據提供的參考文獻，法規對於防火間隔設計的主要考量點為「建築物構造材質（防火時效）」、「與基地境界線的距離」以及「同一基地內建築物間的距離」。  
>   
> 不同構造材質的影響標準如下：  
> 1. **非防火構造建築物**：應自基地境界線（後側及兩側）退縮留設淨寬1.5公尺以上的防火間隔；同一基地內兩幢建築物間應留設淨寬3公尺以上的防火間隔。  
> 2. **防火構造（或具防火時效要求）**：  
>    - 與基地境界線距離未達1.5公尺之外牆，需具備1小時以上防火時效；距離在1.5公尺至未達3公尺範圍內，需具備半小時以上防火時效。  
>    - 同一基地內兩幢建築物間距離未達3公尺之外牆，需具備1小時以上防火時效；距離在3公尺至未達6公尺範圍內，需具備半小時以上防火時效。  
>   
> 至於「建築物高度」如何影響防火間隔的留設標準，根據提供的參考文獻，缺乏相關資訊。
- 📊 **RAGAS 評分**：CP: `0.35` | CR: `0.4` | F: `0.5` | AR: `0.7` | AC: `0.45`
- 📋 **審查分析紀錄**：
  - **初步檢驗**：檢索文本 (Context) 僅檢索到第110條防火構造部分且包含挑空與地下室等無關區劃，檢索文本 (Context) Precision 評為 0.35；檢索文本 (Context) 完全缺少非防火構造與高層建築高度規定，檢索文本 (Context) Recall 評為 0.40；系統回答 (Answer) 包含 檢索文本 (Context) 未提供的非防火構造規範（外部知識），Faithfulness 評為 0.50；系統回答 (Answer) 條理分明但高度部分未回答，系統回答 (Answer) Relevancy 評為 0.70；系統回答 (Answer) 答出部分數值但遺漏立法目的核心（防延燒與避難）、6米免不燃限制及高度落物曲線，系統回答 (Answer) Correctness 評為 0.45。
【Step B
  - **嚴格查核**：系統僅在『建築物高度』一小題表明缺乏資訊，主要問題仍有作答，故不觸發全盤強制零分；但在 Faithfulness 方面，系統輸出非防火構造內容但宣稱來自文獻，實為未檢索到的外溢知識，扣至 0.50 屬合理；Correctness 缺失多項關鍵條件，0.45 判定穩固。
【Step C
  - **綜合評定**：最終綜合判定】維持五維度評分。
- 📝 **分析總結**：檢索文本夾雜無關區劃且遺漏高度與非防火構造法條；系統依靠外部知識回答非防火構造，並對高度問題棄權，整體答對率與忠實度均偏低。

---
