---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第84條
section: 第六節 防火間隔
summary: 規定非防火構造建築物需設防火間隔，後側及兩側退縮至少1.5公尺，建築間最小間距為3公尺，特定條件下可不用不燃材料。
tags:
- 防火間隔
- 建築退縮
- 不燃材料
- 建築間距
title: 第110-1條
---
# 第110-1條

非防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上道路或深度六公尺以上之永久性空地側外，建築物應自基地境界線（後側及兩側）退縮留設淨寬一．五公尺以上之防火間隔。一基地內兩幢建築物間應留設淨寬三公尺以上之防火間隔。
前項建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔超過六公尺之建築物外牆與屋頂部分，及一基地內二幢建築物間留設之防火間隔超過十二公尺之建築物外牆與屋頂部分，得不受本編第八十四條之一應以不燃材料建造或覆蓋之限制。
