---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 建築物節約能源
summary: 規定建築物受節能管制部分的屋頂熱傳透率及透光天窗日射透過率標準，並列出了例外情形。
tags:
- 節能管制
- 屋頂熱傳透率
- 透光天窗
- 例外情形
title: 第308-1條
---
# 第308-1條

建築物受建築節約能源管制者，其受管制部分之屋頂平均熱傳透率應低於零點八瓦∕（平方公尺．度），且當設有水平仰角小於八十度之透光天窗之水平投影面積HWa大於一點零平方公尺時，其透光天窗日射透過率HWs應低於下表之基準值 HWsc ：
┌───────────┬──────────────────┐
│水平投影面積 HWa  條件│透光天窗日射透過率基準值 HWsc       │
├───────────┼──────────────────┤
│HWa<30㎡              │HWsc＝0.35                          │
├───────────┼──────────────────┤
│HWa≧30㎡ 且 HWa<230㎡│HWsc＝0.35－0.001×（HWa－30.0）     │
├───────────┼──────────────────┤
│HWa≧230㎡            │HWsc＝0.15                          │
├───────────┴──────────────────┤
│計算單位 HWa：㎡；HWsc：無單位                              │
└──────────────────────────────┘
有下列情形之一者，免受前項規定限制：
一、屋頂下方為樓梯間、倉庫、儲藏室或機械室。
二、除月臺、觀眾席、運動設施及表演臺外之建築物外牆透空二分之一以上之空間。
建築物外牆、窗戶與屋頂所設之玻璃對戶外之可見光反射率不得大於零點二。
